晋州市科瑞塑料制品有限公司年产800万个塑料包装瓶新建项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市科瑞塑料制品有限公司年产800万个塑料包装瓶新建项目
（2）建设单位：晋州市科瑞塑料制品有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇田村北环路4号，中心坐标为东经115度9分33.683秒，北纬38度7分33.737秒。项目东侧为空地，南侧为道路（村路），西侧为工厂（闲置厂房），北侧为空地，距离最近敏感点为西南侧100m的田村。项目厂址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

（6）建设内容及规模：本项目租赁现有闲置厂房进行建设，总占地面积：1440平方米，总建筑面积：860平方米。设备名称及数量：吹塑机10台、混料机1台、水冷机1台、空压机1台。主要原辅料：聚丙烯颗粒、色母颗粒、标签、包装袋。本项目建成后年产800万个塑料包装瓶。
2、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类与淘汰类，为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中规定的禁止准入类或许可准入类；项目不属于《河北省禁止投资的产业目录》（2014年版）中禁止类项目；项目已经晋州市行政审批局备案（备案编号：晋行审投资备字〔2025〕1770号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为吹塑成型工序废气及无组织废气。

吹塑成型工序废气经集气罩收集后由风机引至水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；无组织废气主要为未收集废气，通过采取车间密闭并加装顶吸装置，二次收集的废气采用活性炭吸附装置进行处理后无组织排放，减少对周围环境产生的影响。

项目吹塑成型工序产生的有组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“塑料制品制造”排放限值；有组织臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

厂界无组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

（2）废水
本项目喷淋塔用水循环使用，定期清理废液作为危险废物处置，暂存于危废间定期由有组织单位处理；设备冷却采用间接冷却的方式，不会对冷却水造成污染，循环冷却水循环使用，不外排；生活污水水量较小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥，不外排。

本项目无废水外排，不会对周围水环境产生影响。

（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、加装隔声垫、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要有生产过程产生的下脚料、不合格品，废包装袋，废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废液、废润滑油、废润滑油桶以及职工生活垃圾。

下脚料、不合格品、废包装袋，收集后暂存一般固废暂存区，定期外售处理；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废液、废润滑油、废润滑油桶，收集后分类暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四章生活垃圾中相关要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：0.145t/a。

5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
