晋州市清雅香塑料制品有限公司年产800万个塑料包装瓶新建项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市清雅香塑料制品有限公司年产800万个塑料包装瓶新建项目
（2）建设单位：晋州市清雅香塑料制品有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇西旺村，厂址中心地理坐标为东经115度6分41.000秒，北纬38度6分53.960秒。厂区东侧为库房，南侧为空地，西侧为空地，北侧为厂房。距离最近敏感点为东侧475m的西旺村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资的6%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积1040平方米，总建筑面积800平方米。设备名称及数量：吹塑机10台。主要原辅料：聚丙烯颗粒、色母颗粒。本项目建成后，全厂年产800万个塑料包装瓶。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2025〕554号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目废气主要为吹塑成型废气和无组织废气。吹塑成型废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，最后由15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气主要为未收集的废气，项目通过车间密闭等措施控制其对周围环境的影响。
本项目有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中“所有合成树脂”排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表1中“塑料制品制造”行业挥发性有机物有组织排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。

本项目无组织厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2挥发性有机物无组织排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。
（2）废水

本项目废水主要为设备冷却水和生活污水。设备冷却水循环使用不外排；生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声。项目通过选用低噪声设备、减振基础、厂房隔声等措施，控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为废包装袋、下脚料、不合格品、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾。废包装袋、下脚料、不合格品收集后暂存外售；废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶为危险废物，收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.097t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

