河北扈森新材料科技有限公司年生产10万立方米挤塑板、160万平方米复合板、150万个复合保温箱生产线项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北扈森新材料科技有限公司年生产10万立方米挤塑板、160万平方米复合板、150万个复合保温箱生产线项目
（2）建设单位：河北扈森新材料科技有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市周家庄乡现代产业园四号厂房、四号综合楼和北侧部分旧厂房，中心地理坐标为东经115度4分48.393秒，北纬38度1分22.013秒。本项目厂址东侧为空地，南侧为道路，西侧为闲置厂房，北侧为闲置厂房。距离最近敏感点为东南侧10米的晋州农商银行（周家庄支行）。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资5500万元，其中环保投资60万元，占总投资的1.09%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积4863平方米，总建筑面积5087.12平方米。设备名称及数量：二氧化碳发泡挤出机2套、复合机2套、印刷机1套、自动粘钉一体机2套、胶带机2台、裱纸机1台、模切机2台。主要原辅料：聚苯乙烯颗粒、液态二氧化碳、牛皮纸、铝箔、水性胶、热熔胶、水性油墨、胶带、裱花面纸、封箱钉。本项目建成后，全厂年产10万立方米挤塑板、160万平方米复合板、150万个复合保温箱。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2026〕174号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目有组织废气主要为发泡废气，涂胶复合、印刷、裱纸、粘箱废气，裁切、切割、模切废气。发泡废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）排放，涂胶复合、印刷、裱纸、粘箱废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒（DA002）排放，裁切、切割、模切废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒（DA003）排放。无组织废气主要为未收集的废气，项目通过车间密闭等措施控制其对周围环境的影响。
本项目DA001排气筒有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；DA002排气筒印刷废气有组织非甲烷总烃，涂胶复合、裱纸、粘箱废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；DA003排气筒有组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；甲苯、乙苯的有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；苯乙烯有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；同时苯系物（本项目涉及的苯系物为苯乙烯、甲苯和乙苯）须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业标准限值要求。臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准限值要求。

厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界苯乙烯、臭气浓度的无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）；厂区内挥发性有机物无组织排放限值同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。
（2）废水

本项目废水主要为设备冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用不外排；职工生活污水包含职工盥洗废水和冲厕水，职工盥洗废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排，冲厕水排入化粪池，定期清掏用做农肥，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备及风机运行时产生的噪声。项目通过采取减振基础、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为废包装材料、不合格品、边角料、除尘灰、废布袋、废印版、废水性胶桶、废水性油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废抹布以及生活垃圾。废包装材料、不合格品、边角料、除尘灰、废布袋集中收集后外售；废印版由厂家回收；废水性胶桶、废水性油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废抹布为危险废物，收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处理。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）相关管理要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.986t/a；颗粒物：0.720t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

