晋州市硕恩金属制品有限公司地质配件加工项目

基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市硕恩金属制品有限公司地质配件加工项目
（2）建设单位：晋州市硕恩金属制品有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市营里镇胡士庄寨村光明路与河营路交叉口东行100米路北，中心位置坐标为东经115度6分35.396秒，北纬37度50分19.745秒。本项目厂址东侧为乡村道路，隔路为库房，南侧为库房，西侧为家家旺超市和空厂房，北侧为库房。距离厂区最近的敏感点为厂区西南35m的胡士庄寨村居民。
（5）项目投资：项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占总投资的10%。

（6）建设内容及规模：本项目利用现有闲置厂房进行建设，总占地面积：700平方米，总建筑面积：320平方米。设备名称及数量：电炉4个，抛丸机1台，冷却水池2座（1用1备）。主要原辅料：地质配件、钢丸、布袋。本项目建成后，全厂年加工地质配件5万套。
2、产业政策符合性

该项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）中规定的限制类、淘汰类项目，为允许类；亦不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目，符合产业政策要求。项目已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2025〕1762号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为抛丸工序废气和无组织废气。

抛丸工序废气经集气管道收集后由布袋除尘设备处理，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取加强抛丸设备密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（2）废水
本项目废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。
（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
（4）固废

本项目固废主要为废包装材料、除尘灰、碎钢丸、沉渣、废布袋、废润滑油、废润滑油桶、职工生活垃圾。
废包装材料、除尘灰、碎钢丸、沉渣，收集后外售；废布袋更换后由厂家回收；废润滑油、废润滑油桶，密闭收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

一般工业固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求。生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定。
4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，挥发性有机物：0t/a。
5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，项目选址合理，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
