石家庄丹研日化有限公司年生产气泡膜2000吨、快递袋1000万个项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：石家庄丹研日化有限公司年生产气泡膜2000吨、快递袋1000万个项目
（2）建设单位：石家庄丹研日化有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇西旺村东胜大街与田祁路交叉口东行300米路南，厂址中心地理坐标为东经115度07分35.584秒，北纬38度06分16.110秒。厂区西侧为农田小路，北侧、东侧、南侧均为晋州市图瑞纺织有限公司。距离厂区最近的敏感点为北侧48m处的安博幼儿园。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资150万元，其中环保投资15万元，占总投资的10%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变闲置厂房现状。总占地面积600平方米，总建筑面积600平方米。设备名称及数量：搅拌罐3个，吹膜机3个，制袋机3个、冷却水槽1个。主要原辅料：聚乙烯、珠光膜、OPP膜、液压油、纸筒、编织袋。本项目建成后，全厂年产气泡膜2000吨、快递袋1000万个。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2025〕1766号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目废气主要为熔融吹膜、复合、制袋复合废气和无组织废气。熔融吹膜、复合、制袋复合废气经集气罩和软帘收集后由二级活性炭吸附装置进行处理，最终由15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气主要为未收集的废气，项目通过车间密闭等措施控制其对周围环境的影响。
有组织熔融吹膜、复合、制袋复合工序非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）中表1塑料制品制造行业挥发性有机物有组织排放限值要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准要求。厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内无组织排放限制限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。
（2）废水

本项目废水主要为设备冷却水和职工盥洗废水。设备冷却水循环利用，不外排；职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂内设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备及风机运行时产生的噪声。项目通过合理布局、采用低噪声设备、加强设备维护、采取减振及建筑隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为边角料、气泡膜不合格品、原料废包材、快递袋不合格品、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶以及生活垃圾。

边角料及气泡膜不合格品粉碎后回用于生产；原料废包材、快递袋不合格品收集后外售综合利用；废活性炭、废过滤棉、废液压油及废油桶属于危险废物，于危废间内暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）以及《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.436t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

