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 一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	石家庄垒石环保科技有限公司小微企业环保科技服务项目

	项目代码
	2511-130183-89-01-797877

	建设单位联系人
	王明磊
	联系方式
	15511329981

	建设地点
	河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西

	地理坐标
	东经：115度4分13.890秒，北纬：38度3分6.215秒

	国民经济

行业类别
	C7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	“四十七、生态保护和环境治理业”中“101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的其他”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	河北晋州经济开发区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	晋开审投资20251126243

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	25.00
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3600

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价执行原则表，项目危险物质存储量超过临界量，因此本报告表需要开展环境风险专项评价，具体详见《石家庄垒石环保科技有限公司小微企业环保科技服务项目环境风险专项评价报告》

	规划情况
	《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》；

召集审查机关：河北省生态环境厅；

审查文件名称及文号：《关于河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书的审查意见》冀环环评函〔2023〕399号


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》的符合性分析

（1）河北晋州经济开发区

河北晋州经济开发区由东宿园、马于园两部分组成，总范围为16.15km2，本次规划范围及边界与河北省人民政府（冀政字〔2016〕31号）批复的开发区范围及边界完全一致。

东宿园区：分为两部分，其中一部分位于石黄高速公路北侧，东至东宿村村东，南至石黄高速公路北侧，西至004县道，北至晋州市城市污水处理厂北侧；另一部分位于石黄高速公路南侧，其东至规划东外环路以西约200米处，南至刘靳庄和周家庄村北侧，西至东环路，北至黄石高速公路南侧。东宿片区面积为9.99km2。

马于园区：北起纬一路（园区规划用地最北端），南至纬六路（园区规划用地最南端）、东至东北环路（园区规划用地东北界限端）及经四街，西至经一街（园区规划用地西界），规划用地约6.16km2。

规划期限：2020~2035年，其中近期2020~2025年，远期2026~2035年。

石家庄垒石环保科技有限公司租赁现有闲置厂房进行建设（租赁协议详见附件），项目选址位于东宿园区南侧纺织产业园。
（2）产业定位
东宿园区分为南北两个片区，共计998.63公顷，其中北侧片区面积约为594.68公顷，南侧片区面积约为403.95公顷。打造五个产业片区。

现代商贸物流园：位于片区西侧，面积约为131.1公顷，构建以大宗物流、城市配送、冷链物流、电商物流、物流金融、公铁联运、交易市场、职业培训、会展中心等为主的现代物流服务业。

北侧纺织产业园区（服装、纺织、染整）：位于现代商贸物流园南侧，面积约为112.24公顷，其主导产业为纺织、服装加工、成衣设计等，打造晋州纺织服装品牌。

南侧纺织产业园区（服装、纺织、染整）：位于现代商贸物流园北侧，面积约为112.44公顷，主导产业为纺织、染整等，引进和培育纺织、印染、服装等对延长产业链条具有关键作用的企业和项目，推动纺织服装产业集群化、高端化、智能化、绿色化发展。

建材、装备制造及金属制品产业园：位于纺织产业园区（服装、纺织、染整）东侧，面积约为202.53公顷，建设以绿色建材生产研发、包装机械产业、先进装备制造业、汽车改装及汽车配件、五金加工产业、专用设备、环保材料和装备、电气机械以及新兴环保材料等为主导产业的综合性产业组团。
现代食品、纺织产业园：位于东宿南侧片区，主导产业为绿色食品研发、生产、农产品深加工以及纺织服装产业。

规划的主导产业发展方向见下表。

表1   规划发展方向一览表
园区

功能分区
产业定位

发展方向

东宿园区
现代商贸物流园

商贸物流

大宗物流、冷链物流、城市配送

北侧纺织产业园（服装、纺织、染整）
纺织服装

纺织、成衣设计、服装加工、染整

南侧纺织产业园（服装、纺织、染整）
纺织服装

纺织、成衣设计、服装加工、染整

建材及装备制造产业园

建材、装备制造及金属制品

新型建材；通用装备制造业、交通运输设备制造业、金属制品及加工等先进装备制造业

现代食品、纺织产业园

现代食品、纺织
绿色食品研发及生产、农产品深加工、纺织服装等产业

本项目收集转送危险废物，属于国民经济C7724危险废物治理，项目建成后收集转运园区内危险废物，属于园区配套设施建设，同时河北晋州经济开发区管理委员会为本项目出具了同意入园证明（详见附件）。因此本项目建设符合开发区产业定位。
（3）基础设施衔接分析
给水：由绿源地表水厂为东宿园区企业供水，绿源地表水厂供水水源为南水北调来水，自石津干渠晋州分水口引水，供水设施建设规模为8万m3/d。

本项目用水由东宿园区南水北调地表水厂供给，新鲜水量0.464m3/d（143.36m3/a）；能够满足项目建设需求。

排水：晋州市城市污水处理厂建设规模为6万m3/d，晋州市第二城市污水处理厂规模为6万m3/d，两污水厂总处理规模12万m3/d。东宿园区废水排入东宿北区的晋州市城市污水处理厂处理。晋州市城市污水处理厂污水处理工艺为“预处理+水解酸化+初沉池+A2/O+二沉池+曝气生物滤池（一期）/V型滤池（二期）+接触消毒池”。晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂共用一个排口，处理达标后的出水排入滹沱河，且已安装在线监控设施并与石家庄市生态环境局联网。根据石家庄市生态环境局晋州分局提供的晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂共用排口的监测数据，运行稳定，出水水质满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1一般控制区排放限值，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准限值要求。

本项目无生产废水外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。本项目废水不直接排入外环境，不会对地表水产生明显不利的环境影响。
供电：规划近期开发区用电总负荷为78MW，规划远期开发区用电总负荷为138MW。东宿片区南区由110kV东宿、周家庄两座变电站供电，北区有110kV槐树、周家庄、东宿三座变电站供电。
本项目用电由园区电网提供，年用电量为20万kW·h，能够满足项目建设需求。
供气：由晋州市华油天然气有限公司供气，满足东宿片区企业和生活用气。

本项目生产不涉及使用天然气；办公室冬季取暖和夏季制冷采用空调。

供热：开发区集中供热设施建设比较完善，目前开发区已经实现集中供热覆盖。
本项目生产不用热。职工办公生活冬季取暖、夏季制冷由空调提供。

二、项目与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》划定的环境准入负面清单符合性分析如下：
表2  本项目与开发区东宿园区生态环境准入清单相符性分析
管控类型
管控

单元
准入清单
本项目情况
结论

空间布局约束
基本农田保护区
在土地利用性质调整前禁止开发建设，晋州国土空间总体规划实施后，相应地优化调整开发区的土地利用

项目不占用基本农田保护区、防护绿地、居住文教用地、交通廊道、地表水厂保护范围内
符合
防护

绿地
禁止在规划防护绿地占地范围内开展与防护绿地无关的建设活动，严禁占用开发区防护绿地
符合
居住文教用地
营造良好生活环境，生活区内禁止新建工业类项目
符合
供水

设施
禁止在地表水厂保护范围内建设与取水设施无关的建筑

符合
交通

廊道
禁止进行与道路管理与维护不相关的开发建设活动
符合
城镇

空间

城镇开发边界以外的区域作为开发区限制建设区，待国土空间规划将限制建设区调整到城镇开发边界内以后，再按照国土空间规划进行开发

符合
东宿

园区
商贸物流业
清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区
项目选址位于东宿园区，本项目收集转送危险废物，属于国民经济C7724危险废物治理，项目建成后收集转运园区内危险废物，属于园区配套设施建设；不属于东宿园区禁止入区的产业
符合
装备制造业
达不到《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》中二级水平要求的项目禁止入区
纺织

服装业

不符合《印染行业规范条件（2017版）》要求的印染项目；清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区；达不到《清洁生产标准纺织服装业（棉印染）》（HJ/T185-2006）中二级以上水平的项目禁止入区
现代食品业

清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区

建材业

禁止新建和扩建水泥制造；禁止新建和扩建石灰和石膏制造；禁止新建和扩建普通平板玻璃（等量置换或减量置换除外）；达不到《国家清洁生产技术导向目录》相关清洁生产水平要求的项目禁止入区

污染物排放管控

大气环境高排放重点管控区
1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求；2、开展重点行业大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；3、完成晋州市下达的重金属铅减排指标。现有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业应达到《电池行业清洁生产评价指标体系（试行）；4、除集中供热外禁止设置燃煤设施，燃气锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准；5、重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。挥发性有机物产生企业绩效考核须达到B级以上；6、环境空气质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉
1/2/3/4、不涉及；5、本项目生产过程中产生的挥发性有机物密闭微负压换气收集后经两级活性炭装置进行处理，排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）标准要求；对于无组织排放收集，本次评价要求加强密闭，因此能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）标准要求；本项目属于危险废物治理，该行业无绩效评级要求6、不涉及
符合
水环境工业污染重点管控区
1、开发区生产废水、生活污水排入污水处理厂后处理达标，部分回用，部分排入滹沱河，污水处理厂出水水质稳定达到《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值；2、开发区提高再生水利用率，进一步减少废水排放量；3、城镇污水全部纳入污水处理厂处理；4、做好开发区风险应急预案，制定环境风险防范措施并进行应急能力建设，建设完善开发区“三级防控”体系，防止对滹沱河造成污染
1/2/3、本项目无生产废水外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。4、项目建成后将编制风险应急预案，制定环境风险防范措施并进行应急能力建设
符合
建设用地污染风险重点管控区
1、加强重金属和其他有毒有害物质排放风险管控；

2、进一步强化涉重金属重点行业规模控制，加快淘汰落后产能，新增产能实行倍量替代；

3、定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
1/2/3、本项目不涉及排放重金属；本项目涉及危险废物转运及贮存，危险废物收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由定期交由有资质单位处置
符合
环境风险防控
评价范围内的敏感点
1、禁止被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》产品项目入区；

2、严格防范废酸、废碱、废油、含铅废水、精馏釜残、废母液等液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求；

3、开发区及重点企业按相关要求组织编制《突发环境事件应急预案》、《危险废物应急处置预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；

4、为避免罐区物料泄漏对周围环境造成影响，开发区应实施“三级防范”措施。
1、本项目不属于高污染、高风险产品；2、本项目严格防范液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求；3、项目建成后将编制风险应急预案成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；4、不涉及
符合
资源开发利用
开发区
1、执行行业清洁生产标准二级以上（已颁布相应清洁生产标准要求的）；

2、工业水重复利用率达到75%以上；

3、禁止新增、扩建取用地下水的工业项目。
本项目使用园区管网供水，水源为南水北调水
符合
产业政策准入管理要求

《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业禁止入区
对照相关文件，本项目不属于左列禁止、限制类项目
符合
《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业禁止入区
《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业禁止入区
《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目禁止入区
《市场准入负面清单（2022版）》禁止项禁止入区
不符合行业准入条件的建设项目禁止入区
规划后实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件中的建设项目禁止入区
综上所述，本项目符合河北晋州经济开发区东宿园区生态环境准入清单要求，符合河北晋州经济开发区总体规划及规划环境影响报告书相关要求。
三、项目与《关于〈河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）〉的审查意见》（冀环环评函〔2023〕1225号）的符合性分析

对照《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见，本项目符合规划环评审查意见。

符合性分析如下：
表3   本项目与规划环评审查意见相符性一览表

审查意见及要求
本项目具体情况
结论

（三）严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及拟入区企业污染物排放控制要求。开发区严禁“两高”项目入住，现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目为C7724危险废物治理，项目建成后收集转运园区内危险废物，属于园区配套设施，项目建设符合园区准入要求，本项目不属于“两高”项目。
符合

（四）严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，不得侵占周边生态保护红线，禁止占用规划范围内永久基本农田，严格遵守南水北调石津干渠地表水饮用水源地相关管理要求。
本项目占地为晋州市经济开发区东宿片区内二类工业用地，符合开发区产业布局和用地规划要求，不侵占生态红线，不占用永久基本农田，不在饮用水原地保护范围内。
符合

（五）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及石家庄市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
本项目废气、废水、噪声、固废等污染物采取有效治理管控措施后可达标排放和妥善处置，本项目实施污染物排放总量管控，已核算污染物总量控制指标。
符合

（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
本项目已制定监测计划，生产过程按照要求进行监测；项目投产前将按照要求制定突发环境事件应急预案，并报相关环保部门进行备案
符合

四、项目与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》规划环评结论符合性分析

本项目与规划环评结论符合性分析如下：

表4   本项目与规划环评结论符合性分析一览表

规划环评结论
本项目具体情况
结论

河北晋州经济开发区由东宿园、马于园两部分组成，总面积为16.15km2。

东宿片区：分为两部分，其中一部分位于石黄高速公路北侧，东至东宿村村东，南至石黄高速公路北侧，西至004县道，北至晋州市城市污水处理厂北侧；另一部分位于石黄高速公路南侧，其东至规划东外环路以西约200米处，南至刘靳庄和周家庄村北侧，西至东环路，北至黄石高速公路南侧。东宿片区面积为99.9km2。

河北晋州经济开发区是石黄发展带上的重要节点，是晋州市中北部振兴的先导区，按照全面、协调、可持续发展的原则，科学合理规划，恢复治理期与快速发展期加强环境综合治理，积极承接京津冀产业转移，重点发展医药健康产业、纺织服装、现代食品、装备制造、节能环保产业、新材料及商贸物流为主导产业的省级经济开发区，打造省级的新兴示范区。
本项目收集转送危险废物，属于国民经济C7724危险废物治理，项目建成后收集转运园区内危险废物，属于园区配套设施建设，占地为二类工业用地；河北晋州经济开发区管理委员会为本项目出具了同意入园证明（详见附件）。本项目选址符合河北晋州经济开发区东宿园区产业布局和用地布局。
符合
评价要求经济开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守经济开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。

本项目符合河北省和石家庄市“三线一单”管控要求，项目占地不涉及生态保护红线和一般生态空间，满足环境质量底线、资源利用上线的要求。

符合
规划实施后对于符合入区条件的建设项目，其环境影响评价工作在规划符合性分析、选址的可行性论证、配套的基础设施可行性、区域环境概况、环境现状监测及公众参与程序等方面可以适当简化。其环境影响评价工作重点关注的内容有：项目用地及布局合理性分析、大气防护距离符合性分析、污染物排放量及总量控制、环保措施可行性论证以及清洁生产等。

本项目为报告表，不涉及公众参与。本项目建设符合园区生态环境准入条件，对工程分析、污染物排放量及污染防治措施进行了可行性论证。
符合

开发区规划后续实施过程中应从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，针对环境管控单元优化产业布局、调整产业结构、控制产业规模，从而实现开发区的健康和可持续发展。

本项目收集转送危险废物，属于国民经济C7724危险废物治理，项目选址位于东宿园区，项目建成后收集转运园区内危险废物，属于园区配套设施建设，占地为二类工业用地。河北晋州经济开发区管理委员会为本项目出具了同意入园证明（详见附件）。本项目选址符合河北晋州经济开发区东宿园区产业布局和用地布局。
符合


	其他符合性分析
	一、选址可行性分析
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，厂区中心地理坐标为E115°4'13.890"，N38°3'6.215"，厂区东侧为展鹏街，西侧为空地，北侧为无名小路，隔路为养鸡场，南侧为闲置厂房。距离本项目最近的敏感目标为东侧145m处的宿村。河北晋州经济开发区管理委员会已为本项目出具了同意入驻园区的意见：石家庄垒石环保科技有限公司小微企业环保科技服务项目位于晋州经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，项目建成后收集转运园区内危险废物，可作为园区配套设施建设，该项目属于后置许可，需取得石家庄市环保局核发的《小微企业危险废物收集点的函》文件后方能开展经营活动。
项目所在区域供电、供水、供气、供热等基础设施齐备，厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。

综上所述，从基础条件、环境条件和该项目对环境的影响分析，项目选址可行。
二、产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类。

（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类、许可准入类。
项目已于2025年11月26日在河北晋州经济开发区行政审批局备案（备案编号：晋开审投资20251126243），项目建设符合国家及当地产业政策相关要求。
三、环境管理政策
项目与现行环境管理政策相符性分析统计见表5。
表5  环境政策符合性分析表

序号

政策

本项目

结论

1

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发[2023]24号）
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
项目为危险废物治理业，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合国家产业规划及产业政策。
符合

2
《挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号
储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。
项目危险废物均密闭包装，存放于危险废物储存库。
符合
3
《河北省生态环境保护“十四五”规划》
调整产业结构：持续淘汰过剩产能，推进水泥、火电、煤炭等重点行业压减产能，实施重点行业产能总量控制政策，推动结构性去产能向系统性优产能转变。以水泥等行业为重点开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。
项目不属于水泥、火电、煤炭等高能耗、高污染行业。
符合
4
《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发）〔2024〕4号
（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。
符合

加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类项目。
符合
5
《关于印发石家庄市生态环境保护“十四五”规划的通知》（石政函[2022]72 号）
全面提升工业企业废气污染治理水平，实现工业污染源全面稳定达标排放，建立完善 “一厂一策一档”制度，健全重点行业环保 “领跑者”制度。持续推进以评促改，加大各行业绩效评级比例。推进工业企业“持证 排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露制度
项目各项废气经治理后均可稳定达标排放；项目建设完成后企业严格按照排污许可证排放污染物。
符合

严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目(产能置换项目除外)建设。
项目属于C7724危险废物治理，不属于上述禁止类项目。
符合

6
《石家庄市2025年挥发性有机物治理工作实施方案的通知》
严格活性炭使用管理。3月底前，3062家使用活性炭吸附治理设施的企业，完成一轮活性炭、过滤棉更换，颗粒型活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1：7000，蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1：5000；使用喷淋塔吸收治理工艺的，完成一轮吸收液更换；1342家使用RCO治理设施的，完成一轮活性炭再生脱附并对脱附废气进行检测。
项目有机废气采用两级活性炭吸附装置，使用颗粒型活性炭，满足要求。
符合
严把活性炭质量。县(市、区)配备足量的便携式活性炭碘值检测仪，3月底前，所有完成活性炭更换的企业必须完成炭碘值检测，确保颗粒型活性炭碘值不低于800g/mg，蜂窝状活性炭碘值不低于650g/mg，严禁使用不合格活性炭。6月底前，完成一轮活性炭碘值检测，不满足使用要求的全部完成更换。
项目采用活性炭碘值满足要求。
符合
四、“三线一单”符合性分析

1、与环评《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（[2016]150）号文件符合性分析
（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。  

项目厂区不在石家庄市生态红线保护区内。项目与石家庄市生态保护红线的位置关系见附图8。
（2）环境质量底线

项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准以及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T5216-2022）表1第二类用地筛选值标准。
项目废气达标排放，废水不外排，固体废物全部合理处置，项目实施后区域内的环境质量可维持现状，项目建设不会触及环境质量底线。
（3）资源利用上限

根据项目特点，项目利用的资源主要为水资源、电资源。项目用水由当地供水管网提供；用电由当地供电管网提供。项目用水量、用电量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
（4）环境准入负面清单

项目属于生态保护和环境治理业，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类、许可准入类，未列入园区负面清单，符合产业政策。

项目符合“三线一单”政策要求。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。
2、与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析
根据《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版），本项目位于晋州市重点管控单元8，其管控措施按照全市总体要求进行分析，项目与石家庄市生态环境总体管控要求、分区管控要求及晋州市生态环境准入清单符合性分析如下：

表6   与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析

属性
管控要求
本项目情况
符合性
全市生态环境准入综合管控要求
全市域
优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
1、项目不属于“两高”项目，项目已在河北晋州经济开发区行政审批局备案，符合国家及地方产业政策要求。 

2、项目选址位于东宿园区，河北晋州经济开发区管理委员会为本项目出具了同意入园证明（详见附件）。
符合
全市生态空间总体管控要求
生态保护红线
1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 

2、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。
项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，项目占地范围内不涉及各类生态保护红线。
符合
全市水环境总体管控要求（水环境工业污染重点管控区）
空间布局约束
1、全面落实《产业结构调整指导目录》中淘汰和限制措施。 

2、积极推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。推进工业园区污染整治、规范企业排水。
1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类。
2、项目选址位于东宿园区，项目无生产废水外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
符合
污染物排放管控
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
1、项目不属于高污染、高耗水行业，不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。

2、项目无生产废水外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
符合
全市大气环境总体管控要求
空间布局约束
1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
1、项目不属于钢铁、焦化、化工、石化行业，不属于高耗能高排放低水平项目。

2、项目不属于重点行业。

3、项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等行业。

4、项目不属于重点涉气行业企业。

5、项目不属于燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、项目不涉及工业炉窑。

7、项目不涉及锅炉。

8、项目不使用煤炭等高污染燃料。
符合
污染物排放管控
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。 

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
1、项目严格区域削减要求。

2、项目不涉及工业炉窑。

3、项目不使用涂料。

4、项目物料存储运输等全部密闭。

5、项目物料运输采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车。

6、项目加强道路扬尘治理。

7、不涉及。

8、项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业。

9、项目不使用以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑。
符合
环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。 

强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
项目不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业
符合
全市土壤环境总体管控要求
建设用地风险

管控和

修复

1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 

2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。 

3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。 

4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。 

5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 

6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
1、项目不会对土壤造成污染风险。

2、项目污染物含量不超过土壤污染风险管控标准。

3、项目不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。

4、项目按照要求实施后期管理。

5、6、项目为生态保护和环境治理业，不涉及重金属排放，不会对土壤造成污染风险。
符合
全市产业布局总体管控要求
产业总体布局要求
1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、 

规划环评要求。 

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及 

《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项 

目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点， 

安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替 

代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河 

北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。 

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、 

扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
1、项目为生态保护和环境治理业，满足区域要求。 

2、不涉及。 

3、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类、许可准入类，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中所列产业。 

4、项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目。 

5、项目未占用河库管理范围。 

6、不涉及。 

7、不涉及。 

8、不涉及。 

9、不涉及。 

10、不涉及。 

11、不涉及。 

12、不涉及。 

13、项目不属于“两高”项目。 

14、不涉及。
符合
晋州市

重点管控单元8

空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。 

3、饮用水水源保护区内严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》相关要求。

1、项目满足国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。2、项目满足最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。3、项目不在饮用水水源保护区内。
符合
污染物排放管控

1、完成当地下达的重金属铅减排指标。现有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业应达到《电池行业清洁生产评价指标体系（试行）》。 

2、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的要求。 

3、加强涂料等行业挥发性有机物治理力度。重点提高涉挥发性有机物排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含挥发性有机物物料储存和装卸治理力度。 

4、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 

5、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的相关标准要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）要求。 

6、新（改、扩）向环境水体直接排放的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。

1、不涉及。2、项目不属于重点行业建设项目。3、不涉及。4、项目符合规划环评及其批复文件制定的环保措施。5、不涉及。6、项目无生产废水外排，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
符合
环境风险防控

1、开展铅酸蓄电池企业清洁生产审核，淘汰落后产能。 

2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

1、不涉及。2、项目建成后将建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
符合
资源利用效率

1、提高区域中水使用比例。 

2、鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。 

3、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。 

4、耗煤项目要实行煤炭减量替代。

不涉及。
符合
五、与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析

表7   与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析
序号
相关规范及要求
本项目情况
是否相符
1
废矿物油贮存厂址选择符合GB18597-2001及修改单中相关规定，并符合当地大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求

项目所在区域大气为二类功能区，周边无饮用水水源地

符合
2
经营单位应采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境措施
设置危险废物贮存库，地面及裙角做防腐防渗措施，贮存区四周设置围堰
符合
3
矿物油应按照来源、特性进行分类收集、贮存、利用和处置
项目按照废机油的来源、特性分类收集、贮存
符合
4
废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷
项目废机油密闭桶装，定期检查，确保没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷
符合
5
废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射
项目废机油储存在密闭危险废物贮存库内
符合
6
废矿物油贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油
贮存区地面及裙角做防腐防渗措施，贮存区四周设置围堰，均为重点防渗
符合
7
废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%
项目铁桶装油量按容器容量的85%进行贮存
符合
8
已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩防止杂质落入
采用密闭容器贮存
符合
9
废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》的规定执行；转运前应检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等；应制定突发环境事件应急预案；应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流；转运过程中应设专人看护
项目废矿物油的运输转移过程控制按《危险废物转移管理办法》的规定执行；转运前检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等；制定突发环境事件应急预案；检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流；转运过程中设专人看护
符合
10
废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定执行
按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定执行
符合
11
废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案》
项目按照要求，应编制应急预案，并在当地相关部门进行备案
符合
六、与《危险废物收集、贮存、运输规范技术规范》符合性分析
表8   与《危险废物收集、贮存、运输规范技术规范》符合性分析
序号
相关规范及要求
本项目情况
是否相符
1
从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证
本项目为危险废物集中收集贮存项目，在未取得危废经营许可证前，不得生产
符合
2
危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》执行
本项目收集的危险废物，最终交由有资质单位进行处理，并执行危险废物转移制度
符合
3
危险废物收集、贮存运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等
项目员工上岗前均按照培训内容进行岗前培训
符合
4
危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案
本项目按照编制依据编制应急预案，并到相关部门进行备案
符合
5
危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签
本项目收集的危险废物按照危险废物类别进行分类、包装并设置相应的标志及标签
符合
6
危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等
危险废物的收集和转运作业人员均配备手套、防护镜、防护服、防毒面具及口罩

符合
7
危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运营管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求
选址、设计、建设、运营管理符合GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求
符合
8
危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施
配有通讯设备、照明设备和消防设施
符合
9
贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置过道挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置
每种类别物质之间设置过道挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置
符合
10
危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录应参照本标准附录C执行
本项目危险废物贮存建立台账制度，出库交接记录按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ205-2012）附录C执行
符合
11
危险废物贮存设施应根据贮存的危险废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志
本项目危险废物贮存设施根据贮存废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志
符合
七、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）符合性分析
表9   与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）符合性分析
序号
相关规范及要求
本项目情况
是否相符
1
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目租赁闲置厂房建设危险废物贮存库，不属于临时建筑
符合
2
贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
本项目收集贮存的危险废物为《国家危险废物管理名录（2025年版）》中HW08、HW09、HW12、HW31、HW48、HW49，常温常压下不存在易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物
符合
3
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
本项目收集贮存的危险废物为《国家危险废物管理名录（2025年版）》中HW08、HW09、HW12、HW31、HW48、HW49，本项目分类贮存危废物
符合
4
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物(简称渗漏液)、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

项目贮存的固态危险废物包装采取密闭袋/桶装，液态危险废物包装采取桶装，贮存于密闭间内
符合
5
危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
项目贮存过程产生的液态废物和固态废物分类收集处理暂存后交有资质单位处理
符合
6
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置识别标志

符合
7
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确;采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

项目运行过程中应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；应安装视频监控并确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

符合
8
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

贮存设施退役时，企业按要求履行有关责任
符合
9
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

项目收集贮存的危险废物常温常压下不存在易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物。

符合
10
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

项目贮存设施满足有关要求
符合
11
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，选址满足要求，建设项目依法开展环境影响评价，符合要求后方可运行
符合
12
集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

项目所在地不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

符合

13
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

项目选址不涉及左述地点

符合

14
贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

项目位于河北晋州经济开发区东宿园区，多为企业厂房，选址满足要求

符合

15
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

项目危险废物贮存满足要求

符合

16
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

项目根据危险废物的特点在贮存车间内分类分区贮存

符合

17
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

贮存场所的地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等符合要求，且表面无裂缝。

符合

18
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

贮存场所已按要求采取了防渗措施和防腐措施

符合

19
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面;采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

贮存场所已按要求采取了防渗措施和防腐措施

符合

20
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存场所采取上锁、张贴禁止入内标志等措施防止无关人员进入

符合

21
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

项目根据危险废物的特点在贮存场所内分类分区贮存。并应根据危险废物而定特性设置过道、隔板或隔墙

等

符合

22
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

项目涉及的液体危险废物贮存有关区域，设置有符合要求的液体泄漏堵截设施，并和事故池联通

符合

23
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

危险废物贮存库废气采取密闭微负压换气收集，废气经收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；2#密闭贮存间破损电池存放区废气采取密闭微负压换气收集，含酸雾废气经收集后引至1套碱喷淋装置处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；
符合

八、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析
表10   与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析
序号
相关规范及要求
本项目情况
是否相符
1
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
本项目为危险废物集中收集贮存项目，企业在建设及运营过程中均采取措施，减少固体废物对环境的污染
符合
2
建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
本项目依法进行环评影响评价
符合
3
建设项目的环境影响评价文件确定需要配套的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。
建设项目的环境影响评价文件已配套污染环境防治设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
符合
4
收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。

建设单位加强对的相关设施、设备和场所的管理和维护，并保证其正常运行和使用
符合
5
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
项目按照要求做好防渗措施，在运营过程中不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物
符合
6
在生态红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
项目位于河北晋州经济开发区东宿园区，不在生态红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域

符合
7
禁止中华人民共和国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。
不涉及

符合
8
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
项目贮存危险废物的场所进行危险识别标志

符合
9
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险犯废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案;产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可证管理制度的规定。

项目运行过程中按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；企业危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案

符合
10
产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案；产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可证管理制度的规定产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

项目收集的危险废物交由有资质单位进行处置，不擅自倾倒、堆放
符合
11
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定；禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动；禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、

处置活动。
项目按照国家有关规定申请取得许可证，并且危险废物交由有资质的单位进行处置
符合
12
收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年;确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

项目运行后，按照危险废物特性分类进行贮存，贮存的危险废物最长时间为3个月

符合

13
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。

项目依法制定防范措施和应急预案，并去相关部门备案

符合

九、与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析 
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）要求：为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交影响报告：环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”。

项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，经查询河北省“三线一单”信息管理平台，本项目建设位置所属范围不在河北省沙化土地范围内。
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图1  项目与沙区位置关系图
综上分析，本项目符合《河北省防沙治沙规划（2021-2030年）》、《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函【2023】326号）要求。



二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1.项目由来
随着园区企业不断发展，危险废物产生量逐年增加，为规范危险废物暂存管理，防范环境污染风险，完善危废贮存配套设施，石家庄垒石环保科技有限公司拟投资1200万元在河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西建设“石家庄垒石环保科技有限公司小微企业环保科技服务项目”。本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行建设，总占地面积3600平方米，总建筑面积2688平方米，年收集转送危险废物40000吨。

项目已于2025年11月26日取得河北晋州经济开发区行政审批局为该项目出具备案信息（晋开审投资20251126243），详见附件。

2.建设内容

项目租赁现有闲置厂房进行建设，总占地面积3600平方米，总建筑面积2688平方米。项目建设内容及组成见表2-1。
表2-1 项目组成情况一览表
项目类别

建设主要内容

备注
主体

工程

危险废物

贮存库
1#贮存区
建筑面积约250m2，贮存HW08废矿物油与含矿物油废物，
地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
租赁现有厂房
2#密闭贮存间
建筑面积约250m2，贮存HW31含铅废物
完整电池存放区：在厂房内设置完整电池存放间，购置耐酸、耐腐蚀的托盘，用于贮存废铅酸蓄电池，建筑面积约为240m2
破损电池存放区：在厂房内设置破损电池存放间，购置耐酸、耐腐蚀的周转桶，用于贮存破损的废铅酸蓄电池，建筑面积约为10m2
3#贮存区
建筑面积约510m2，贮存HW49其他废物，地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
4#贮存区
建筑面积约200m2，贮存HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
5#贮存区
建筑面积约200m2，贮存HW48有色金属采选和冶炼废物，地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
6#贮存区
建筑面积约200m2，贮存HW12染料、涂料废物，地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
7#贮存区
建筑面积约350m2，贮存HW49其他废物，地面及裙角做防腐防渗措施，使渗透系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池
走廊
走廊建筑面积365m2
储运

工程

仓库
建筑面积约250m2，用于存放相关设备的备品备件
辅助

工程

办公室
建筑面积75m2，用于职员办公
过磅间及

监控室
建筑面积20m2，用于放置监控机柜及地磅设施
资料室
建筑面积约18m2 ，用于存放现场危废资料
公用工程

给水

由园区供水管网统一供给
--
供电

由园区供电电网供给
--
供热及制冷

生产不用热，夏季制冷及冬季取暖均采用空调
--
环保工程

废气

危险废物贮存库废气采取密闭微负压换气收集，废气经收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；2#密闭贮存间破损电池存放区废气采取密闭微负压换气收集，含酸雾废气经收集后引至1套碱喷淋装置处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；未经收集的无组织废气采取密闭措施
--
废水

碱喷淋塔废液收集后作为危险废物定期委托有资质单位处置；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排
--
噪声

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机安装软连接等
--
固体废物

固体废物包括废劳保用品、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、碱喷淋废液、废电解液和生活垃圾等。废劳保用品、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、碱喷淋废液、废电解液于危险废物储存库内暂存，定期交由有资质单位处置。生活垃圾厂区内收集，由环卫部门定期清运
--
危险废物暂存要求：

本项目按照不同类别危废进行分区，不同的废物类别设置单独暂存区，各废物类别不同废物代码设置隔档分类分堆存放，并设置标志牌，同时各贮存间四周设置地面截流沟及1m3事故应急池，与厂区西南角的事故应急池相连通，储存区地面和事故池内均采用水泥硬化+防腐防渗处理。

收集后根据各类危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态等采取不同的贮存方式，分区存放，最长贮存期限不超过90天，达到存量后及时运至有危险废物处置资质的单位集中处置。各危险废物分类存放，严禁人为混杂，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范设置标识标牌，由专人管理，其他人不得进出。
危险废物贮存容器要求：

包装容器应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
3.收集、贮存危险废物类型
本项目采取分区存放方式，按规范建设封闭式危废贮存车间，储存车间内设置多个储存隔间。项目中转暂存的废物类别包括：HW08废矿物油与含矿物油、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW31含铅废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物。收集试点单位严禁收集：医疗废物、具有爆炸性或剧毒性的危险废物、无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物、法律法规规定需要单独收集的危险废物。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目危险废物收集类别为6个大类。项目危险废物收集类别见下表。

表2-2  危险废物储存情况一览表

序号

废物类别

行业来源
废物代码

危险废物

危险特性

1

HW08

废矿物油与含矿物油废物
非特定行业

900-213-08

废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质

T，I
2

900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I
3

900-217-08

使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

T，I
4

900-218-08

液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油

T，I
5

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

T，I
6

HW09

油/水、烃/水混合物或者乳化液
非特定行业
900-005-09
水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
T
7
900-006-09
使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
T
8

900-007-09
其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液
T
9

HW12

染料、涂料废物
非特定行业
900-251-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物
T，I
10

900-253-12

使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物

T，I
11

900-255-12

使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料

T

12

HW31

含铅废物
非特定行业
900-052-31

废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液

T，C

13

HW48

有色金属采选和冶炼废物
常用有色金属冶炼

321-026-48

再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰

R

14

HW49

其他废物
非特定行业
900-039-49

烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）
T

15

900-041-49

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

T/In

4.项目危险废物贮存规模
表2-3  危险废物贮存库分区贮存废物一览表
序号

区域

贮存危险废物种类

包装方式
年计划收集

转运量(t)

最大贮存量(t)

1

危险废物

贮存库
1#贮存区

HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-213-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08）
桶装
10000
400
2

4#贮存区
HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液（废物代码：900-005-09、900-006-09、900-007-09）
桶装
10000
400
6#贮存区
HW12染料、涂料废物（废物代码：900-251-12、900-253-12、900-255-12）
袋/桶装

1000
101.5
5#贮存区
HW48有色金属采选和冶炼废物（废物代码：321-026-48）

袋装

1000
101.5
3

3#贮存区、7#贮存区
HW49其他废物（废物代码：900-039-49、900-041-49）
袋/桶装
13000
500
9
2#密闭贮存间
HW31含铅废物（废物代码：HW31

含铅废物）
盛放于托盘上，并用缠绕膜包覆

5000
200
合计

40000
1721
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评建议建设单位在未取得危险经营许可证之前，不得开展经营活动。建设单位应严格按照管理部门颁发核准的危险废物经营许可证危险废物代码进行收集、贮存，严禁收集和贮存核准范围以外的其他类危险废物。

5.主要原辅材料及能源消耗
项目主要使用原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-4   原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

消耗量
单位

备注

1

专用密封包装袋
2000
个/年
--
2

聚氯乙烯薄膜
10
t/a
20kg/卷，箱装
3
包装箱
1500
个/年
--
4
氢氧化钠

80
t/a
用于碱喷淋装置

5
电

20
万kW·h/a

由园区供电电网提供
6
新鲜水

143.36
m3/a

由园区供水管网提供
6.主要生产设施及设施参数
企业不属于生产型项目，不涉及生产设备的使用，设备主要为推车、称量设备和环保设备等。
表2-5   本项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1
推车
平板推车耐酸、耐腐蚀
辆
2
2
电子磅秤
1吨
台
1
3
地磅
30吨
台
1
5
托盘
耐酸、耐腐蚀型
个
100
6
转运桶
耐酸、耐腐蚀型，容量500kg/个
个
50
7
两级活性炭

吸附装置
/
个
1
8
碱喷淋装置
/
个
1
9
风机
5000m3/h
个
2
7.平面布置图

根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，总图布置充分考虑建筑采光、人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素。项目平面布置为：厂区西侧为危险废物贮存库，东侧由北向南依次为仓库、办公室、资料室、监控室，过磅间位于危险废物贮存库东侧；事故应急池位于厂区西南角。

厂区平面布置图详见附图3。
8.工作制度及劳动定员

根据建设单位提供的资料，项目劳动定员为6人，工作制度为年工作300天，每天工作8h。危险废物贮存按照全年365天、24h贮存，年贮存时间8760h。
9.项目总投资

本项目总投资1200万元，其中环保投资300万元，占总投资的25%。
10.公用工程

（1）给排水
本项目为危险废物收集、暂存项目，租赁厂房只是作为危险废物临时存放、转运场所，项目地面擦拭采用干式抹布，正常贮存过程不进行清洗；本项目用水单元为职工生活用水和碱喷淋装置用水。项目用水由园区供水管网供给，可以满足本项目用水需求。
①职工生活用排水
本项目职工人员为6人，依据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），参照农村居民生活用水定额，以20m3/人•年，则职工生活用水量0.4m3/d（120m3/a）。职工生活污水以80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），损耗量0.08m3/d（24m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
②碱喷淋装置用排水

本项目废气处理过程会产生碱喷淋废液，需定期更换，碱喷淋装置喷淋液循环量3m3/d，建设单位控制循环冷却水系统浓缩倍数约为4，据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数为4时，补充水量占循环冷却水量的2.13%，损耗水量占循环冷却水量的1.6%，排污水量占循环冷却水量的0.53%。因此折算至每天则碱喷淋装置补充水量0.064m3/d（23.36m3/a），损耗水量0.048m3/d（17.52m3/a），排水量0.016m3/d（5.84m3/a）。碱喷淋废液收集后作为危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。

本项目建成后给排水情况见表2-6。
表2-6   本项目建成后给排水情况一览表   单位m3/d

序号

用水单元

总用

水量

新鲜

水量

循环量
损耗量

废水量

去向
1
职工生活用排水
0.4
0.4
0
0.08
0.32
排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排
2
碱喷淋装置用排水
3.064
0.064
3.0
0.048
0.016
碱喷淋废液收集后作为危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置

合计
3.464

0.464

3

0.128

0.336

/
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图2-1   全厂给排水平衡图   单位：m3/d
（3）供电

项目耗电量为20万kW·h/a，由园区供电电网提供，能够满足企业日常用电需求。
（4）供暖及制冷

项目生产不用热。职工办公生活冬季取暖、夏季制冷由空调提供。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目租赁现有厂房建设，施工期影响主要对租赁厂房进行改造，包括危险废物贮存库分割改造、地面防腐防渗工程建设、挖导流沟、泄漏收集池、围堰等，以及废气治理设施的安装调试，施工期污染源主要为施工扬尘、施工设备噪声、施工固体废物、施工人员生活污水等。
施工期各设施建设工艺流程及产污节点见图2-2。
[image: image3.png]



图2-2  施工期各设施建设工艺流程及产污节点图
二、运营期
本项目仅进行危险废物的收集贮存转运，不涉及生产、利用（处置）。
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图4   工艺流程及产排污节点图

（1）双方签订危废服务合同

本项目主要收集转运河北晋州经济开发区内工业企业产生的危险废物，本项目在危险废物贮存场所不设置分析实验室，不进行危险废物的特性分析工作，产生危险废物的产废单位与本企业签订危险废物服务合同。按照五联单要求产废单位提出危险废物转移需求，并向本企业提供危险废物类别和理化特性分析报告，产废单位做好危险废物的包装。在运输前需核对危险废物的类别、危险废物物化性质，并对包装容器的形式和外观进行检查，确保包装正确，无损坏、无泄漏。针对收运的危险废物严格按照甲、乙双方协议确认，对超出协议范围、超出本企业危险废物经营许可范围的危险废物拒绝收运。

（2）运输

本项目配备厢式货车负责危险废物转运，运输前应确保运输车辆满足运输危险废物的资质及相关要求。运输路线及相关规定如下：

①运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

②危险废物采用专用厢式货车运输，专用运输车辆需配置GPS定位系统，严格按照危险废物运输管理规定运输，控制并防范运输过程中可能发生的二次污染及环境风险。转运车辆运输途中应尽量避开医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

③拟建项目采用具备危险废物运输资质的车辆承担危险废物收运任务，所有危险废物运输车辆不得作为他用。危险废物运输前，应对运输车况进行详细检查：车厢、地板必须平坦完好、周围栏板必须牢固、铁质底板运输易燃、易爆货物时应采取衬垫防护措施，如铺垫胶合板、橡胶板等；机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置、电路系统应有切断总电源和隔离电火花的装置：车辆左前方必须悬挂黄底黑字“危险废物”字样的信号旗：根据所装危险废物的性质、配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具：装运危险废物的桶(袋)应适合所装危险废物的性质、具有足够的强度，必须保证所装危险废物不“跑、冒、滴、漏”。

④运输车辆设置防淋挡护，车辆上铺设耐腐蚀、防渗漏的大槽体，收集存放危险废物的吨袋和收集桶应完全密闭，并堆放在大槽体上，一旦容器破损，危险废物出现泄漏时，保证不会泄漏流出车外污染沿途环境。

⑤本项目危险废物的运输应严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HT2025-2012)，转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统(以下简称信息系统)填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

本项目应切实履行核实危险废物转移联单、填写、运行危险废物转移联单，按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件，不得随意倾倒、处置、转移危险废物。

（3）称重过磅：危险废物进厂称重，按不同类别、种类危险废物分别进行依次卸载过磅，并打印称重单。

该工序产生的污染物为设备噪声N。

（4）签收联单：按照《危险废物转移联单管理办法》以及有关规定办理转移手续，于“河北省固体废物动态信息管理平台”填写转移联单，转移工作完成，及时列印危废转移电子联单，存档保存，并及时填写危废转移台账。

（5）危险废物暂存库房分类暂存：

根据危险废物的类别分别运送至相应类别的储存区内，贮存过程全程不对危险废物进行拆封、倾倒、分装、混装、导罐等操作，部分危废按入库次序整齐码放到托盘上，采用聚氯乙烯薄膜缠绕包裹进行固定。贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计。

所有进出危险废物建立详细的“危险废物进出台账”，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集日期、存放库位、出库日期及接收单位名称，电子及纸质台账保留10年以上，保证危险废物无流失并彻底处置。将转移联单、称重单手续移交给内勤人员，在信息系统登记入库，登录生态环境局转移联单管理系统进行转移联单的核销办结，进行转移联单的接收盖章。确保每批次转移联单与转移计划批准文件相符，并将转移联单按时送交相关单位：保存10年内的全部转移联单，确保转移联单数量、类别与接收记录、分析记录一致。

本项目危险废物在接收入库暂存前，需进行检查，检查确认完成后，进行危险废物的装卸，装卸在危废仓库特定的装卸区完成，装卸过程遵守以下操作规范：

a装卸的工作人员在装卸之前充分了解和学习废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

b装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的标志标识。

c装卸区地面进行防渗处理，并设置泄漏液体导流沟、集液池等风险应急措施。

该工序产生的污染物为：危险废物贮存库废气G1、2#密闭贮存间破损电池存放区废气G2、设备噪声N、S1废劳保用品、S2废包装材料、S3废活性炭、S4废过滤棉、S5碱喷淋废液、S6废电解液。

（6）有资质单位回收处置

项目建设单位与持有有效《危险废物经营许可证》的危险废物处置企业签订“危险废物接收处置合同”，建立长期稳定的业务合作关系。

本项目危险废物贮存周期内部最长贮存期限不超过90天，达到规定存量后，建设单位按照危废管理要求，危废出库办理“危废转移联单”手续。并做好出库登记工作，登记危险废物转移台账，同时在物联网系统进行相关数据录入。出库管理人员与危险废物运输承接人员办理交接手续，明确责任人。危险废物接收单位进行货物验收和称重复验，接收单位填写危险废物转移联单手续并盖章，将“危险废物转移联单”按要求存档备查和返回给环保相关部门、移出单位、运输单位。
表2-7   产排污节点一览表

项目
序号
污染源
主要污染物
产生性质
排放去向
废气

G1
危险废物贮存库废气
非甲烷总烃、

臭气浓度
连续
密闭微负压换气收集+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001
G2
2#密闭贮存间破损电池存放区废气
硫酸雾
间歇

密闭微负压换气收集+碱喷淋装置+15m高排气筒DA002
G3
未收集废气
采取密闭措施
连续
无组织排放
废水
W1
生活污水
COD、氨氮、SS、BOD5
连续
排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排
噪声

N

泵、风机等

噪声

连续
选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机安装软连接等
固废

S1
收集过程
废劳保用品
间歇
收集后厂区内暂存，定期交由有资质单位处置
S2
废包装材料
间歇
S3
两级活性炭

吸附装置
废活性炭
间歇
S4
废过滤棉

间歇

S5
碱喷淋装置
碱喷淋废液
间歇
S6
破损废铅酸蓄电池
废电解液
间歇

S7
职工生活
生活垃圾
间歇
由环卫部门定期清运处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁闲置厂房，该厂房未开展过工业生产活动，不存在原有污染情况和环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
（1）空气质量达标区判定

根据石家庄市生态环境局于2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中相关数据进行判定。

表3-1   石家庄市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度μg/m3
标准

μg/m3
占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

5
60

8.3
达标

NO2
年平均质量浓度

27
40

67.5
达标

PM10
年平均质量浓度

78
60
130
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

45
30
150
不达标

CO

24小时平均第95位百分位数

1200
4000

30
达标

O3
8 小时平均第90位百分位数

182
160

113.8
不达标

根据《石家庄市2024年1-12月乡镇点位空气质量监测数据》中晋州市小樵镇人民政府监测数据，对项目区域空气质量达标情况进行判定：

表3-2   晋州市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率%
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

45
30
150
不达标

PM10
年平均质量浓度

80
60
133.3
不达标

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.3
达标

NO2
年平均质量浓度

27
40

60
达标

CO

第95百分位数24h平均浓度

1200
4000

30
达标

O3
第90百分位数8h滑动平均浓度

192
160

120
不达标

根据公报结果，项目区域环境空气中PM2.5、PM10、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该区域空气环境质量为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目非甲烷总烃环境质量现状数据引用河北中彻环境检测技术有限公司出具的《检测报告》（编号：（2025）中彻（环检）字010302号）中晋州裕龙汽车配件制造有限公司厂区环境空气质量现状监测数据，引用监测点位于项目周边5公里范围内，且为近三年监测数据，引用数据有效。
①监测因子及监测时间

监测因子：非甲烷总烃
监测时间：非甲烷总烃：2025年1月5日-2025年1月11日
②监测布点

表3-3  环境空气质量现状监测点一览表

序号

监测点位

方位

距离（厂界）

监测因子

1

晋州裕龙汽车配件制造有限公司厂区
SE
1480m
非甲烷总烃
③监测时间及频率

非甲烷总烃连续监测7天。非甲烷总烃监测1小时平均浓度。

④评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：Pi＝Ci/C0i
式中：Pi--i污染物标准指数；

Ci--i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i--i污染物评价标准值，mg/m3。

⑤评价结果

根据评价方法及评价标准，对区域现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。各评价因子监测结果及标准指数的统计结果见表3-4。
表3-4   各评价因子监测结果及标准指数统计结果        
监测点

名称

监测

因子

平均

时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率
%
达标

情况

晋州裕龙汽车配件制造有限公司厂区
非甲烷总烃
1h
2.0
0.15～0.78
39
0

达标

由上表可知，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）相关要求。

2、地表水环境
项目最近的地表水为西北侧3800m的石津干渠二干渠。根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》可知，石津总干渠水质状况为优。
3、声环境

项目周边50m范围内无环境敏感点。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）不需要开展声环境质量现状监测。
4、生态环境
项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西。占地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》不需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
项目不属于电磁辐射类项目。
6、地下水、土壤环境

本项目废水主要为碱喷淋塔废液及生活污水；碱喷淋塔废液收集后作为危险废物定期委托有资质单位处置；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。危险废物贮存库、办公室、过磅间、监控室、资料室、仓库等采取防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径；因此，项目无需开展地下水及土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	大气环境

项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，厂区中心地理坐标为E115°4'13.890"，N38°3'6.215"，厂区东侧为展鹏街，西侧为空地，北侧为无名小路，隔路为养鸡场，南侧为闲置厂房。距离本项目最近的敏感目标为东侧145m处的宿村。项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境敏感点。根据本项目性质及周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-5。
表3-5  环境保护目标及保护级别一览表

环境要素

保护

对象

经纬度（°）

保护

内容

方位

距厂区距离m

环境功能要求

经度

纬度

环境空气

宿村
115.042628
38.030768
村民

E 
145
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准
2、声环境

经调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境

经调查，项目厂界外周围500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。

4、生态环境

经调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、施工期
1、废气：施工期产生的大气污染物主要为扬尘（颗粒物）执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求；
2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
3、固废：施工期固体废物贮存执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（H1462-2026）。
表3-6    施工期污染物排放标准

时期

类别

污染物名称

标准值

达标判定依据
标准来源

施工期

废气
颗粒物
80aµg/m3
≤2次/天
《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）
噪声

等效连续A声级
昼间

70

/
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
夜间

55

注：a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。

二、运营期

1、废气

有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业挥发性有机物有组织排放限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求；硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
厂界无组织非甲烷总烃、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值；厂区内非甲烷总烃浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求（厂房外）。
表3-7  废气污染物排放标准

类别

污染物名称

标准值

标准来源

有组织废气
危险废物贮存库废气
非甲烷总烃

排放浓度≤60mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业挥发性有机物有组织排放限值
臭气

浓度

排放浓度≤2000无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求

2#密闭贮存间破损电池存放区废气
硫酸雾
排放浓度≤45mg/m3

排放速率≤1.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
无组织废气
厂界

臭气

浓度
排放浓度≤20无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值

硫酸雾
排放浓度≤1.2mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃

排放浓度≤4.0mg/m3
厂区内

厂房外监控点处1h平均浓度值2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求

厂房外监控点处任意一次浓度值10.0mg/m3
注：本项目排气筒高度均为15m，高于周边建筑物5m。
2、噪声

项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
表3-8   噪声排放标准  单位：dB(A)

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间
3类

65
55
3、固废

运营期危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中相关内容。



	总量

控制

指标
	根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号文）、《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范[2022]3号）、《关于深化排污权交易改革的若干措施的通知》（冀环排污权[2024]6号）要求，主要污染物总量指标核定按照国家或地方污染物排放标准核定。

根据实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目的工程分析，确定本次评价的总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。
（1）废水污染物

本项目碱喷淋塔废液收集后作为危险废物定期委托有资质单位处置；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。故不涉及COD和NH3-N的排放。则COD：0t/a、NH3-N：0t/a。
（2）废气污染物

项目生产不用热，故不涉及SO2、NOX排放，则SO2：0t/a、NOx：0t/a。项目VOCs排放量为：0.318t/a。
表3-9   项目污染物总量核算表  单位：t/a

类别

项目

预测浓度

排气量/排水量
运行时间

污染物排放量

废气
SO2
--
--
--
--
NOx
--
--
--
--
非甲烷总烃
2.42mg/m3
15000m3/h
8760h/a
0.318t/a
废水

COD

--

0m3/d
0d/a
0t/a

NH3-N

--

0m3/d
0d/a
0t/a

核算公式

废气：污染物排放量（t/a）=标准浓度（mg/m3）×排气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109
废水：污染物排放量（t/a）=排放浓度（mg/L）×排水量（m3/d）×运行时间（d/a）/106
（3）本项目总量控制指标
综上所述，建议项目总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.318t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁现有厂房建设，施工期影响主要对租赁厂房进行改造，包括危险废物贮存库分割改造、地面防腐防渗工程建设、挖导流沟、泄漏收集池、围堰等，以及废气治理设施的安装调试，施工期污染源主要为施工扬尘、施工设备噪声、施工固体废物、施工人员生活污水等，施工期污染物的排放均呈现间断排放特征。

1、环境空气影响分析

本项目施工期扬尘主要为土建施工产生扬尘和运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。为了减轻这种扬尘的影响，施工单位应按照《河北省扬尘污染防治法》（2020年4月1日起实施）及《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，采取如下措施：

（1）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座；

（2）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁；

（3）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；

（4）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；

（5）建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘；

（6）在重污染天气预警期间停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

采取以上措施后，施工场地扬尘能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求，施工期废气对周围环境空气影响较小。
2、水环境影响分析
施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员的盥洗废水两大类：生产废水主要来源于运输车辆冲洗废水。

机械设备洗涤水以及运输车辆冲洗水中主要污染物为悬浮物，施工过程中在临时施工区设置沉淀池，生产废水经沉淀池澄清后回用，不外排，对环境无明显影响。施工产生的盥洗废水，主要为施工人员洗漱用水，产生量较小，其污染因子主要为SS、COD，施工场地使用防渗旱厕，不会对周边环境产生明显影响。

因此，项目对周围水环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、声压级较高等特征。为减轻施工噪声对附近村庄的影响，本项目将采取如下措施：
（1）人为控制。增强施工人员的环保意识，施工现场禁止大声喧哗吵闹等；作业中搬运物件必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的响声，严禁抛掷物体造成噪声。
（2）作业时间上控制。禁止在夜间 22:00～次日 6:00及午间 12:00～14:00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，须提前向有关部门提出申请，经批准后，方可进行夜间施工，并提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民并做好相应降噪措施。
采取上述各项措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准要求。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，均为一般固废，垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。
固体废物的处理满足《建筑垃圾污染控制技术规范》（H1462-2026）等文件中相关要求规定。
经采取上述防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的、随着工程的建成完工而消失。
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	1、废气
1.1废气产排污情况及环保措施

项目废气污染源主要为危险废物贮存库废气、2#密闭贮存间破损电池存放区废气和未经收集的无组织废气。
其中危险废物贮存库废气采取密闭微负压换气收集，废气经收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；2#密闭贮存间破损电池存放区废气采取密闭微负压换气收集，含酸雾废气经收集后引至1套碱喷淋装置处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；未经收集的无组织废气采取密闭措施。
项目废气排放口基本情况见表4-1，废气产排污情况及环保措施见表4-2。
表4-1   项目排气口基本情况一览表

名称

编号

地理坐标

高度

直径

温度

类型

危险废物贮存库

废气排气筒

DA001

E115°4′14.257″

N38°3′6.504″
15m

0.3m

25℃
一般排放口

2#密闭贮存间破损电池存放区废气

排气筒
DA002
E115°4′13.677″

N38°3′6.050″
15m
0.3m
25℃
一般排放口
表4-2  项目废气产排污情况及环保措施一览表

排放口

产污环节

污染物种类

产生量t/a

产生

浓度mg/m3
治理

设施

收集效率%

去除率%

是否为可行技术

废气量m3/h

排放量t/a

排放速率kg/h

排放

浓度mg/m3
DA001

危险废物贮存库废气
非甲烷总烃

1.767
13.4
密闭微负压换气收集+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒
90
80
是

15000
0.318
0.036
2.42
臭气浓度
-
-
-
-
117无量纲
DA002
2#密闭贮存间破损电池存放区废气
硫酸雾

0.181
2.6
密闭微负压换气收集+碱喷淋装置+15m高排气筒
90
90
是

8000
0.016
0.002
0.23
表4-3   项目无组织废气产排污情况及环保措施一览表

排放源

污染物种类

产生量t/a

治理设施
排放量t/a

未收集废气

非甲烷总烃
0.177
采取密闭措施
0.177
臭气浓度

-
-
硫酸雾

0.018
0.018
1.2污染物源强核算：

1.2.1有组织废气
（1）危险废物贮存库废气
①非甲烷总烃
本次评价危险废物贮存库废气中非甲烷总烃产生情况类比石家庄先立群环保科技有限公司新建3号危废仓库项目验收检测报告（DCJ23Y120101）中的检测数据，本项目与该公司危险废物贮存类别基本相同，污染物成分及工艺均相同，类比可行。故本项目危险废物贮存库产生的非甲烷总烃按1.162kg/t-产品计，本项目危险废物贮存库内危废最大存在量为1521t/a，则项目危险废物贮存库废气中非甲烷总烃产生量为1.767t/a。
②臭气浓度

臭气浓度参考张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯-费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将国外臭气强度6级法与我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）结合，将臭气浓度划分为0-5级（6级），对应不同嗅觉感受，具体如下表。
表4-4   臭气强度划分
臭气强度（级）

臭气浓度（无量纲）

嗅觉感受

0级

10
未闻到任何气味

1级

23
勉强能闻到，但无法辨认气味性质

2级

51
能辨认气味性质，但正常

3级

117
很容易闻到，有所不快

4级

~268
明显不快，反感

5级

~600
强烈反应，难以忍受

综合上表，本项目臭气浓度取值117（无量纲）。
危险废物贮存库采取密闭微负压换气收集，废气经收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。收集效率为90%，两级活性炭吸附装置去除效率为80%。危险废物贮存库全年365天、24h贮存，年贮存时间8760h，废气量为15000m3/h，据此核算DA001外排废气中非甲烷总烃排放量为0.318t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为2.42mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业挥发性有机物有组织排放限值要求。臭气浓度为117（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求。
（2）2#密闭贮存间破损电池存放区废气
①硫酸雾
废铅酸蓄电池在正常工况下不会产生酸性废气，废铅酸电池在装卸、转移发生破损时，立即转入专用的破损电池贮存区域，封装在密封桶内。泄漏于地面的电解液立即采用专用洗地机擦拭处置，电解液为稀硫酸液，该处置过程仍会产生酸雾。 
本环评假设由于操作失误等原因导致2#密闭贮存间内的废铅酸蓄电池所含电解液完全泄漏作为事故源强。根据工程概况，发生泄漏后，电解液会进入地面，主要污染物为电解液泄漏或破损电池转移至密闭暂存桶期间的废酸挥发，泄漏面积平均为5m2，根据《环境统计手册》，酸液蒸发量的计算公式如下： 
Gz=M(0.000352+0.000786V)P•F 
式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； 
M——液体的分子量（按硫酸计）；硫酸：98； 
V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可取0.2-0.5，本次评价取0.35。 
P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替，本项目电解液浓度约为40%，温度为20℃，经查阅资料，本项目P取9.84mmHg。 
F——液体蒸发面的表面积，本项目取5m2。 
根据上述公式计算得出，硫酸雾产生量为3.024kg/h，根据调查相关企业的运行经验，此类破损的发生频率平均为5次/月，每次以1h计算，即年发生约60h。则全年硫酸雾挥发量为0.181t/a。 
本项目2#密闭贮存间破损电池存放区废气采取密闭微负压换气收集，含酸雾废气经收集后引至1套碱喷淋装置处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。废气收集效率按照90%计，“碱液喷淋装置”处理效率按照90%计，2#密闭贮存间全年365天、24h贮存，年贮存时间8760h，风机风量为8000m3/h，据此核算DA002外排废气中硫酸雾排放量为0.016t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.23mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
1.2.2无组织废气

本项目无组织废气为未收集废气。
未收集的废气为污染物产生量的10%，即未收集的非甲烷总烃排放量为0.177t/a；未收集的硫酸雾排放量为0.018t/a。类比对象《中国石油化工股份有限公司广州分公司化工废物临时贮存场项目竣工环境保护验收监测表》，厂界无组织臭气浓度＜10（无量纲）。
项目排放废气厂界浓度预测结果见表4-5。
表4-5  厂界贡献浓度预测  mg/m3
污染物

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

非甲烷总烃
0.0057891
0.006256
0.010216
0.0073002
硫酸雾

0.0005594
0.0006044
0.000987
0.0007053
臭气浓度

--
--
--
--
经预测，厂界无组织非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。厂区内无组织非甲烷总烃最大落地浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求（厂房外）。
（2）废气监测计划
通过对企业废气防治设施进行监督检查，掌握废气污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求：

a、厂方应定期对废气进行监测；

b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测；

c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测；

d、根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）等文件中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-6。
表4-6   项目废气监测计划一览表
监测点位

监测指标

监测频率

标准值

执行排放标准

排气筒DA001
非甲烷

总烃

1次/半年
排放浓度≤60mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值要求
臭气浓度
1次/半年
排放浓度≤2000无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求
排气筒DA002
硫酸雾

1次/半年
排放浓度≤45mg/m3

排放速率≤1.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
厂界
臭气浓度
1次/半年
排放浓度≤20无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值
硫酸雾
1次/半年
排放浓度≤1.2mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
非甲烷

总烃
1次/半年
排放浓度≤4.0mg/m3
厂区内
1次/半年
厂房外监控点处1h平均浓度值

≤2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求
厂房外监控点处任意一次浓度值

≤10mg/m3
（3）污染治理技术可行性

两级活性炭吸附装置原理：
由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，可吸引气体分子，使其汇集并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

活性炭微孔结构高度发达，使它具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。活性炭吸附主要有以下特点：a活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；b活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；c活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；d活性炭具有一定的催化能力；e活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。活性炭吸附法工艺成熟，效果可靠，因此被广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气治理及恶臭治理。
经分析，本项目危险废物贮存库产生的非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值要求；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求，且本项目废气采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中规定的污染防治措施可行性技术，故项目产生的有机废气使用活性炭吸附装置处理技术、原理上可行。
碱喷淋装置原理：
碱喷淋装置的核心原理是通过化学中和反应去除废气中的酸性物质，废气通过风机从塔底送入，形成逆流流动。喷淋塔顶部布设喷嘴，将氢氧化钠等碱性溶液均匀喷洒至废气中，形成气液充分接触的喷淋层。废气中的酸性气体与碱性溶液发生化学反应，生成无害的盐类和水，有效去除酸性成分。喷淋过程中，废气同时经历冷却和加湿，进一步降低有害物质浓度，提高处理效率。经过中和处理后的气体通过除雾层，达到环保标准后从烟筒排出。
经分析，本项目2#密闭贮存间破损电池存放区产生的硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，且本项目废气采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中规定的污染防治措施可行性技术，故项目产生的硫酸雾使用碱喷淋装置处理技术、原理上可行。
（4）非正常工况 
项目非正常工况主要为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，若企业工作人员未能及时发现，生产设备仍在运行，一般不会超过10min。考虑最不利情况，废气未经处理排放至空气中，此时废气治理设施处理效率按0%计算，则非正常工况时废气极有可能超标排放，对大气环境造成不利影响，发现环保设备发生故障后，企业应及时停产，向环保部门报备，再对环保设备进行维修。企业需安排专人定期对环保设备进行巡查和检修，保证环保设备正常可靠运转，避免非正常工况出现。

非正常工况下的污染物排放量见表4-7。
表4-7   废气非正常工况一览表
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（min）
发生频次（次）
非正常排放量kg
应对

措施
危险废物贮存库废气
污染治理设施发生故障，达不到应有的去除效率
非甲烷总烃

13.4
0.202
10
1
0.034
停止生产，直至污染防治设施修复
臭气

浓度

--
--
10
1

--
2#密闭贮存间破损电池存放区废气
硫酸雾

2.6
0.021
10
1
0.004
为防止非正常工况时排放废气，企业在生产过程中需时刻关注环保设备运行情况，确保环保设备开启时间早于生产设备，关闭时间晚于生产设备。企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应立刻停止生产。

2、废水
（1）污染源分析
本项目废水为碱喷淋塔废液及生活污水；碱喷淋塔废液收集后作为危险废物定期委托有资质单位处置；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
（2）废水处理措施可行性分析

本项目旱厕采取防渗措施，具体为地面底部采用三合土铺底，上层铺15cm的水泥进行硬化，防渗层渗透系数≤10-7 cm/s，不会对区域水环境产生明显影响，故措施可行。
3．噪声
（1）噪声影响分析

项目噪声主要为泵、风机等机械设备运行时产生的设备噪声。根据类比分析，产噪声级值为75-90dB(A)。该项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机进出口进行软连接等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。项目噪声源的源强见表33。

表4-8  项目噪声源强调查清单（室外点源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

风机
--

-8.7
6.8
0.6
90
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机进出口进行软连接
昼间、夜间
2

风机

--

3.5
-5.9
0.6
90
3
泵

--
-4.1
3.6
0.2
90
表中坐标以厂界西南角（115.041228,38.030541）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）预测内容

依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。
预测模式

①声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


	
	LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
③点声源衰减计算公示：
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式中：
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――声源在预测点（r）处产生的A声级，dB（A）
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――声源在参考点（[image: image9.png]


）处已知的A声级，dB（A）

r――预测点距声源的距离，m
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――参考点距声源的距离，m
（4）预测结果及分析
在正常生产情况下进行预测，代入模式计算，项目运营过程中，经过防治措施后预计厂界噪声值情况见表4-9。
表4-9  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）
序号
声环境保护目标名称
噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
1
东厂界

65
55
42.9
达标
达标
2
南厂界

65
55
44.1
达标
达标
3
西厂界

65
55
43.8
达标
达标
4
北厂界

65
55
47.0
达标
达标
通过上表预测结果表明，厂界昼、夜间噪声预测值为42.9-47.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

因此，项目噪声不会对周围声环境产生明显不利影响。
（4）噪声监测计划
通过对企业噪声防治设施进行监督检查，掌握噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求：

a、厂方应定期对厂界噪声进行监测；

b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测；

c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测；

d、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等文件中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-10。
表4-10   项目噪声监测计划一览表

环境要素

监测布点

监测污染物

监测频次

执行标准

噪声

厂界外1m
等效声级、

最大声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4．固体废物

项目固体废物包括废劳保用品、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、碱喷淋废液、废电解液和生活垃圾等。
（1）危险废物
废劳保用品产生量为0.02t/a，废包装材料产生量为0.04t/a，废过滤棉产生量为0.2t/a，碱喷淋废液产生量为5.84t/a，废电解液产生量为0.1t/a，收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位进行处理。
废活性炭：环保治理设施中的废活性炭更换周期估算公式为：

T=（G×10%）÷（C×Q×T1）

式中：T-更换周期，d；G-活性炭重量，参考《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》，活性炭吸附材料填充量与处理气量之比应不小于1:7000，单个吸附箱吸附材料填充量应不小于1m3。本项目有机废气治理设施处理风量为15000m3/h，则单个吸附箱活性炭填充量为2.14m3，充填密度0.5g/cm3，则两级活性炭填充量2.14t/a；根据工程分析，活性炭吸附装置吸附废气量为1.272t/a，考虑活性炭的活性，保证处理效率，按季度更换1次（每年更换4次），则废活性炭产生量为9.832t/a，收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位进行处理。
（2）生活垃圾

本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，产生量为0.9t/a，收集后由环卫部门定期清运。
项目危险废物汇总详见表4-11，危险废物贮存场所基本情况见表4-12。
表4-11   危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要

成分
有害

成分
产废

周期
危险

特性

防治措施

1
废劳保用品
HW49
900-041-49
0.02
收集

过程
固态

有机物

有机物

1次/季
T/In
暂存危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置

2
废包装材料
HW49
900-041-49
0.04
有机物

有机物

1次/季

T/In
3
废活

性炭
HW49
900-039-49
9.832
活性炭吸附装置
有机物
有机物
1次/季

T
4
废过

滤棉
HW49
900-041-49
0.2
有机物
有机物
1次/季

T/In

5
碱喷淋废液
HW49

900-041-49

5.84
碱喷淋装置
液态
--
--
1次/季

C，T
6
废电

解液

HW31
900-052-31
0.1
破损废铅酸蓄电池
废酸

废酸

1次/季

T，C
表4-12   危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物

名称

危险废物

类别

危险废物

代码

位置

建筑

面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期
1
危险废物储存库
废劳保

用品
HW49
900-041-49
厂区

西北侧
2325m2
置于

危险废物贮存库
1600t

不超过3个月
2
废包装

材料
HW49
900-041-49
3
废活性炭
HW49
900-039-49
4
废过滤棉
HW49
900-041-49
5
碱喷淋

废液
HW49
900-041-49
6
废电解液

HW31
900-052-31
危险废物环境管理要求：
危险废物贮存库建筑面积为2325m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置警示标志，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置，本次要求设置不低于30cm围堰。并且地面防渗按照重点防渗处理。

同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留10年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上所述，本项目产生的固体废物均能够妥善处理或综合利用，措施可行，不会对周围环境产生明显影响。
5.地下水、土壤
为防止项目建设对地下水环境和土壤环境的影响，本项目按照分区防控要求采取相应的防渗措施，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水、土壤环境带来的威胁，具体见下表。
表4-13  厂区分区防渗一览表
防渗分区

场所

防渗技术要求

重点防渗区
危险废物贮存库、事故池
地面及裙角做防腐防渗措施，使防渗系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池，贮存区四周设置围堰
一般防渗区

防渗旱厕
采取防渗措施，防渗系数≤10-7 cm/s

简单防渗区

办公室、资料室、仓库、监控室、地磅及厂区空地
办公室、资料室、仓库、监控室、地磅及厂区空地进行硬化

综上所述，项目采取分区防渗措施后，可以切断污染途径，有效阻止污染物对地下水和土壤造成污染，因此本项目实施后对地下水和土壤环境影响较小。
6．生态
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园纬三路与展鹏街交叉口南行300米路西，租赁现有闲置厂房，占地范围内无生态环境保护目标。因此，本项目不会对区域的生态环境造成影响。
7．环境风险

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，应开展环境风险专项评价。项目Q＞1，因此项目需要开展环境风险专项评价。
环境风险专项评价内容详见《石家庄垒石环保科技有限公司小微企业环保科技服务项目环境风险专项评价报告》。

风险评价结论：

（1）经调查分析，项目存在的风险物质主要为危险废物。各危险物质主要集中在危险废物贮存库。存在危险因素主要为储桶/袋破损引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。
项目大气环境风险潜势为Ⅲ级、地表水环境风险潜势为I级、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，所以项目大气环境风险评价工作等级为二级，地表水风险评价工作等级为简单分析，地下水风险评价工作等级为三级。

项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延5km的区域；地下水环境风险评价范围为：以厂区为中心，上游厂界外扩1.5km，下游厂界外扩1.5km，两侧各外扩1km，评价范围约6km2。

（2）根据大气环境风险预测结果，在最不利气象条件下，废机油泄漏造成污染事故发生后有害物质地面浓度没有出现超过毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的区域；各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近人群造成中毒、死亡等严重后果。
（3）针对存在的事故水环境风险，项目通过建设围堰（防火堤）、设置消防水池及事故水池，形成“单元—厂区”事故水环境风险防控体系，无事故水容纳缺口，可将事故废水的影响控制在厂界范围内；同时，项目依托园区事故应急池共同组成项目“单元—厂区—园区”事故水环境风险防控体系。此外，项目在建设过程中，均严格进行防腐防渗，确保危险物质不会入渗进入地下水环境。项目建成后应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等文件要求，编制企业环境风险应急预案，并在建设项目投入生产或者使用前，向所在地受理部门备案。

（4）在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。
8.电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	危险废物贮存库废气
	非甲烷总烃
	密闭微负压换气收集+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业挥发性有机物有组织排放限值要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求

	
	2#密闭贮存间破损电池存放区废气
	硫酸雾
	密闭微负压换气收集+碱喷淋装置+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	未收集废气
	厂界
	臭气浓度
	采取密闭措施
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值

	
	
	
	硫酸雾
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	厂区内
	
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求（厂房外）

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N、SS、BOD5
	排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排
	--

	声环境
	泵、风机等
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机安装软连接等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中

3类区标准

	电磁

辐射
	/

	固体

废物
	固体废物包括废劳保用品、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、碱喷淋废液、废电解液和生活垃圾等。废劳保用品、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、碱喷淋废液、废电解液于危险废物储存库内暂存，定期交由有资质单位处置。生活垃圾厂区内收集，由环卫部门定期清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存库、2#密闭贮存间、过磅间地面及裙角做防腐防渗措施，使防渗系数不大于1×10-10cm/s，设置截流沟及1m3事故应急池，贮存区四周设置围堰。
一般防渗区：防渗旱厕采取防渗措施，防渗系数≤10-7 cm/s。

简单防渗区：办公室、资料室、仓库、监控室、地磅及厂区空地进行硬化。

	生态保护措施
	（1）加强员工对生态环境保护的意识；

（2）对项目及周边区域进行绿化，美化环境，减少项目运行对周围生态环境的影响。

	环境风险

防范措施
	配备相应的防毒器材、消防器材，设置通讯。

	其他环境

管理要求
	1.排污口规范化要求
根据国家环境保护总局发布的《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局第33号）中规定要求：一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口；同时根据《河北省污染源排放口规范化管理办法》（冀环[2001] 5号文）中对污染源排放口进行规范化管理的要求，本企业废气、噪声、固体废物等排放口需要进行规范化。 

（1）建设规范化排污口

①排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。

②建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。
设立标志牌

 各排放口设置标志牌见表5-1。
表5-1   排放口标志牌示例一览表

排放口名称
图形标志

废气排放口

噪声排放源

[image: image11.jpg]) ERMEIRRT
fa RIS





危险废物
[image: image12.png]



2.排污许可证管理要求：

根据《排污许可管理条例》第二条依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

3.排污许可管理类别

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》可知，本项目排污许可管理类别为重点管理，待本项目建成后，需根据相关要求办理排污许可。
4.竣工环境保护验收要求

项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成后进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用。



六、结论

	项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响可控制在一定程度和范围内，从环境保护角度论证，项目的建设环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.318t/a
	/
	0.137t/a
	/

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.016t/a
	
	0.016t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	危险废物
	废劳保用品
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	/

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	9.832t/a
	/
	3.348t/a
	/

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	碱喷淋废液
	/
	/
	/
	5.84t/a
	/
	5.84t/a
	/

	
	废电解液
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/
	0.9t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目位置
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