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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河北锦昀金属制品有限公司

年生产1万吨铝镁合金、年处理3.5万吨金属碎料项目

	项目代码
	2605-130183-89-01-513981

	建设单位联系人
	张伟强
	联系方式
	18631159567

	建设地点
	河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北

	地理坐标
	东经：114度59分46.525秒，北纬：38度1分5.737秒

	国民经济

行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理

C3240有色金属合金制造
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42--85金属废料和碎屑加工处理421--有色金属废料与碎屑加工处理
二十九、有色金属冶炼和压延加工业32--64有色金属合金制造324--其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	河北晋州经济开发区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	晋开审投资20260727107

	总投资（万元）
	4000
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	2.50
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	12663.2

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《晋州市循环经济工业园控制性详细规划》（2008-2020年）；

审批机关：/
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书》

审查机关：原河北省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书的审查意见》（冀环评函〔2009〕139号）

规划环境影响评价文件名称：《晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价报告书》

审查机关：石家庄市生态环境局

审查文件名称及文号：《关于转送晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价结论的函》（石环函〔2021〕4号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与相关规划符合性分析

（1）规划范围

晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划范围为北起石津总干渠、南至规划南外环街、西起规划西三环路、东至规划东外环路，规划总面积约为18.8km2。

本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北，属于晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划范围内。
（2）产业定位及规划布局
产业定位：晋州市循环经济工业园规划以劳动密集型产业为特色的精细化工产业、轻纺加工、农副产品加工和发挥地区交通优势的现代商贸物流业作为工业园产业发展的基本方向。按照产业发展模式分为循环经济产业、一般劳动密集型产业和现代物流产业。

规划布局：开发区规划总体结构形成“一心、两轴、六组团”的功能布局结构，一心：在南北向结构主轴线的延伸方向上规划布置工业园综合配套服务中心，较好地同城市整体空间发展结构相统一；两轴：生活联系轴是城市主轴线的空间延续，工业园依托向阳路同城市之间形成生活上的便捷联系，产业发展轴是工业园东西向的主要轴线，依托世纪路，工业园实现点轴推进的产业发展思路；六组团：综合配套组团、轻纺组团、精细化工组团、农副产品、果品加工组团、物流配送组团、发展备用组团。

本项目为金属废料和碎屑加工处理和有色金属合金制造项目，河北晋州经济开发区管理委员会出具了关于本项目入驻园区的意见，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区同意本项目建设。

（3）基础设施规划

①给水工程

开发区规划近期以地下水为水源，依托晋州市自来水厂以及工业园内现状用水量较大企业的自备井。晋州市自来水厂现供水规模为1.0万m3/d，2010年前达到设计规模4.0万m3/d。2010年南水北调工程通水后，晋州市将建设地表水厂，近期规模为5.0万m3/d，远期扩建至10.0万m3/d。规划中远期以地表水厂作为水源。规划从供水厂引出的干管至开发区内的西环路，给水管布置成环状与枝状相结合的管网，并各成独立系统。

园区现状：目前园区已实现南水北调地表水厂集中供水。

本项目用水由园区集中供水。

②排水工程

规划采用“雨污分流”制排水体制，将生活污水集中排入位于307国道北侧的晋州市污水处理厂集中处理，晋州市城市污水处理厂外排废水污染物COD、氨氮、BOD5、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13 2796-2018）一般控制区排放标准。

本项目无废水外排。

③供电工程

工业园规划采用220kV—110kV—10kV三种级别城市供电系统，工业园内已有110kV变电站1座（工业变电站，装机容量为31.5+50MVA），已建220kV变电站1座（东寺变电站，装机容量为3×180MVA），设有10kV开闭所三座。规划以工业变电站并结合城区的城西变电站、晋州变电站联合为工业园供电。

循环经济工业园内实际建设有110kV变电站一座（工业变电站），10kV开闭所三座，还有220kV变电站1座（东寺变电站，位于晋州市金属线材深加工园区）为本园区供电。工业园内工业变电站结合城西变电站、晋州变电站联合为工业区供电。区内电力设施现状能够满足工业企业使用。

本项目用电由园区供电电网提供，可满足项目用电需求。

④供热工程

规划由晋州热电厂给园区供热，装机容量为2×12MW中温中压抽汽凝汽式供热机组，配2×75t/h秸秆锅炉，采暖抽汽80t/h（56MW）；供热锅炉房：规划在工业园内设集中锅炉房1座，供热能力为232MW，占地面积3hm2。

晋州热电厂中温中压抽汽凝汽式供热机组已经建成投入运营，但未给本园区供热，园区优化调整了供热热源，采用亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目为园区供热，目前亿利洁能科技（晋州）有限公司已建成的供热管网长度为3km，供热管网不能覆盖的区域已取消燃煤锅炉，规划区内无分散的燃煤设施。亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目（以下简称亿利供热项目）位于晋州市循环经济工业园紫城街南侧，晋周路东，项目中心地理坐标为东经115°1'17.63"、北纬38°0'47.47"。设计供热能力为80t/h，供晋州市循环经济工业园生产用热，设计建设2×40t/h节能环保型燃煤蒸汽锅炉，额定蒸汽压力1.6MPa，额定蒸汽温度250℃。锅炉采暖期供热负荷为80t/h，非采暖期供热负荷为73t/h。亿利供热项目于2020年12月投产，实际建成2×35t/h节能环保型燃煤蒸汽锅炉，冬季采暖负荷70t/h。

本项目生产采用电加热，办公室采用空调取暖。

⑤供气工程
规划以石家庄—衡水的天然气长输管道作为规划燃气气源。天然气管道引自北京—石家庄—邯郸的天然气长输管道，设计压力6.3MPa，设计输气能力为15亿Nm3/年。

目前，园区已经实现集中供气，由晋州市建投燃气有限公司和石家庄昆仑新奥燃气有限公司负责供应天然气。

本项目不使用燃气。
2、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析

《晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价报告书》已通过石家庄市生态环境局审查，审查意见文号为石环函〔2021〕4号。本项目与规划环评结论、审查意见符合性见表1-表2。

表1  项目与跟踪环评结论符合性分析

项目
跟踪环评要求
项目情况
符合性
规划范围
晋州市循环经济工业园规划范围为北起石津总干渠、南至规划南外环街、西起规划西三环路、东至规划东外环路。
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北，属于晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划范围内。
符合
产业定位
晋州市循环经济工业园规划以劳动密集型产业为特色的精细化工产业、轻纺加工、农副产品加工和发挥地区交通优势的现代商贸物流业作为工业园产业发展的基本方向。按照产业发展模式分为循环经济产业、一般劳动密集型产业和现代物流产业。
本项目为金属废料和碎屑加工处理和有色金属合金制造项目，河北晋州经济开发区管理委员会出具了关于本项目入驻园区的意见，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区同意本项目建设。
符合
给水
近期以地下水为水源，依托晋州市自来水厂以及工业园内现状用水量较大企业的自备井。规划中远期以地表水厂作为水源。
项目用水由园区供水管网统一提供，以地表水厂作为水源。
符合
排水
园区废水处理依托晋州市首创城市污水处理有限公司的晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂。
本项目生活污水不外排。
符合
供热
采用亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目为园区供热。
本项目生产采用电加热，不占用该公司热源。
符合
表2  项目与规划环境影响跟踪评价审查意见符合性分析

序号
审查意见
项目情况
符合性
1
切实落实产业布局要求。对不符合现有产业定位和用地布局的企业，应严格落实报告书整改要求，实施分类处理，园区对敏感点设置详细的空间管控以减少敏感点的影响。
本项目为金属废料和碎屑加工处理和有色金属合金制造项目，河北晋州经济开发区管理委员会出具了关于本项目入驻园区的意见，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区同意本项目建设。
符合
2
加强现有企业环境管理水平。跟踪评价结果表明园区所在区域环境空气PM10、PM2.5、NO2、O3不满足环境空气质量二级标准要求，开发区管委会应针对现有问题制定切实可行的整改方案，加强对现有企业的环境监管力度。在污染物稳定达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量改善。
本项目废气主要为颗粒物，采取了严格有效的收集和治理措施，不会对区域环境质量造成影响。
符合
3
加快基础设施建设进度。园区应完成南水北调集中供水管网建设，现有企业自备水井全部关停。未实现南水北调地表水集中供水前，不得新增加地下水开采量，不得建设新增用水项目；应完成晋州市城市污水处理厂的提标改造工作。应完成中水回用管网铺设。中水回用工程建成之前，不得建设以中水为水源的项目；应完善供热管网，实现供热管网全部覆盖，供热管网完善前，不得新增用热项目。园区实现集中供水、集中供热后，关停企业自备水井与分散的天然气锅炉等供热设施。
项目用水由园区集中供水管网提供，不涉及开采地下水；项目废水不外排；不涉及使用中水；项目生产采用电加热，办公室冬季供暖、夏季制冷均采用空调，不涉及锅炉。

符合
综上，晋州经济开发区出具了关于本项目入驻园区的意见，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区同意本项目建设，且符合晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价报告书结论及审查意见相关要求。



	其他符合性分析
	1、与“三线一单”符合性分析

（1）为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）要求，加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化，现提出以下意见：
①生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》，河北省生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。

本项目位于晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北，不涉及生态保护红线。
②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

大气环境质量底线：满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准要求。

地下水环境质量底线：区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，且地下水水质不恶化作为地下水环境质量底线。
声环境质量底线：声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

本项目产生的废气、废水、噪声、固废均采取了有效的治理和处置措施，污染物均能达标排放。本项目废水不外排，废气污染物排放量较小，不会突破环境质量底线，因此本项目符合环境质量底线的要求。
③资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目占地面积12663.2m2，利用现有规划工业用地进行建设，本项目消耗一定量的电、水等资源，能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。
④环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目未列入禁止准入类、许可准入类。项目符合国家和地方产业政策，不在环境准入负面清单之内。
（2）与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
表3  符合性分析一览表
环保政策

管控策略
本项目情况
符合性
全市生态环境准入综合管控要求
全市域
1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

本项目符合国家、省、市产业政策，不属于“两高”项目。
符合
2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

本项目位于晋州市循环经济工业园（赵位园区）。
符合
生态空间总体管控要求
生态保护红线
1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
本项目不涉及生态保护红线。
符合
水环境总体管控要求

重要引水通道
空间布局约束：
1.南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。

2. 保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。

3.对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》相关要求。

项目距离河北省南水北调中线总干渠配套工程-石津干渠530m，不在其保护范围内。
符合
水环境工业污染重点管控区
污染物排放管控：

1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

2.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

3.排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 
4.企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
本项目不属于高污染、高耗水行业，本项目废水不外排。
符合

环境风险防控：

1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区（工业集聚区）、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。 

2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。 

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其 他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
本项目全厂采取分区防渗措施，不会对地下水造成污染。
符合
大气环境总体准入要求

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

本项目不属于高排放低水平项目。

符合

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

本项目不属于重点行业。
符合

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
本项目不属于所列行业。
符合

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

本项目不涉及退城搬迁。

符合

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。
本项目不属于所列项目。
符合

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
本项目使用电炉，废气均进行了有效的收集治理。
符合

7、全市禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。市区和县城建成区禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35 蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

本项目生产采用电加热，办公室采用空调取暖。

符合

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

本项目生产采用电加热，办公室采用空调取暖。

符合

污染物排放管控

l.严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。

本项目不在该文件适用范围内。
符合

2.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

本项目使用电炉进行生产，废气排放严格按照标准要求执行。
符合

3.按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
本项目不涉及。
符合

4.加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

本项目不属于所列行业。
符合

5.加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

本项目拟采用符合国六排放标准汽车进行运输。

符合

6.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

本项目施工期严格按照文件要求执行。
符合

7.严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

本项目不涉及。
符合

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

本项目不属于所列行业。
符合

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

本项目使用电炉进行生产。
符合

土壤环境总体管控要求
农用地
1.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目占地为工业用地，不涉及农用地。
符合
2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

3.县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

4.禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。

5.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

6.严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。

自然资源总体管控要求

水资源
一般管控区：
1.严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。

2.地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》 及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。

本项目用水由园区供水管网提供，不涉及地下水开采。
符合
能源
高污染燃料禁燃区：
1.禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的 
设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2.禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

3.禁燃区内禁止原煤散烧。

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
本项目生产采用电加热，办公室采用空调取暖。

符合
产业布局相关总体管控要求
产业总体布局要求
1.严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

本项目符合园区规划环评要求。
符合
2.新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

本项目不属于用煤项目。
符合
3.严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

本项目符合国家和地方产业政策。
符合
4.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

本项目不属于“高污染、高风险”项目。
符合
5.新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

本项目占地不属于河库管理范围。
符合
6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

本项目不涉及挥发性有机物。

符合

7.锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。

本项目不涉及锅炉。
符合
8.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

本项目不属于所列行业。
符合
9.在地下水超采区控制高耗水产业发展。

本项目不涉及地下水开采。

符合

10.涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

本项目不涉及。

符合

11.参照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

本项目不涉及。
符合

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

本项目按照清洁生产要求进行建设。
符合

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

本项目不属于“两高”项目。
符合

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。

本项目所在区域已开展相关规划环评（跟踪评价）工作。
符合

经查询河北省生态环境分区管控-公众版，本项目所在区域属于晋州市重点管控单元6，管控单元编码ZH13018320204。

表4  与晋州市重点管控单元6生态环境准入要求符合性分析

大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、（河北晋州经济开发区（赵位工业园）、

晋州市金属线材深加工园区）

空间布局约束
严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
1、本项目符合国家、省市产业目录准入要求；

2、本项目符合园区跟踪环评及审查意见中的环境准入要求。
符合
污染物排放管控
落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。

严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。

开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的相关标准要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）要求。

4、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
1、该文件不适用本项目。
2、本项目严格按照跟踪环评及批复文件中的环保措施执行。

3、本项目炉窑废气严格按照标准要求执行。

4、本项目废水不外排。
符合
环境风险防控
1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
本项目严格按照园区要求执行。
/
资源利用效率
新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。

2、提高区域中水使用比例。
1、本项目严格按照清洁生产要求建设和执行。

2、本项目不涉及。
符合
2、与《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关内容符合性分析
（1）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。

（2）优化货物运输结构。大宗货物中长距离优先采用铁路、水路运输，短距离优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船运输。探索将清洁运输作为重点行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，水路货运量比2020年增长12%左右；港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。重点城市铁路场站开展适货化改造。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。

本项目物料全部采用国六标准的车辆运输。

（3）强化非道路移动源综合治理。推动发展新能源和清洁能源船舶，大力推动老旧铁路机车淘汰。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点城市铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰国一及以下机械；石家庄正定国际机场桥电使用率达到95%以上。
本项目非道路移动车辆全部采用国三及以上标准车辆。
（4）加快重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展垃圾发电企业SCR脱硝设施改造，扎实推进重点行业环保绩效创A。2024年前完成钢铁行业全面创A；到2025年，基本完成燃煤锅炉超低排放改造，A级企业数量稳定增加，重点行业环保绩效水平显著提升。加强钢铁、焦化等行业CO深度治理，减少CO排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施分类整治。

本项目采用电炉进行生产，废气采取了有效的收集和治理措施，废气排放满足国家和地方标准。

3、与《河北省大气污染防治条例》符合性分析
表5  与《河北省大气污染防治条例》符合性分析一览表
序号
具体要求
本项目情况
符合性
1
根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。

本项目不属于所列项目
符合
2
在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和本省规定的排放标准

本项目废气排放符合国家和地方排放标准
符合
3
用于工业生产的锅炉应当达到国家和本省规定的锅炉大气污染物排放标准，并标明燃料要求和大气污染物排放控制指标。

本项目不涉及
符合
4
产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

本项目不涉及
符合
5
工业生产、垃圾填埋或者其他活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当采取污染防治措施。

本项目不涉及
符合
6
工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。

石油、化工、制药、印刷等产生挥发性有机物的工业企业，在生产过程中应当采取收集、处理等措施，确保达标排放。

本项目不涉及
符合
4、与《晋州市2026年度国土空间总体规划动态维护方案》符合性分析
按照经批准最新的城镇开发边界成果，晋州市城镇开发边界面积4617.6379公顷。

本次按照城镇开发边界“总量不突破、布局更集聚、功能品质有提高”的原则，强化集中连片、节约集约，优化城镇建设用地布局。本次动态维护将已依法依规批准并备案的建设用地，已办理划拨或出让手续，已核发建设用地使用权权属证书的，填补城镇开发边界内缝隙和天窗等情形，调入城镇开发边界，主要位于中心城区以及各乡镇；将近期无开发建设需求等情形地块，调出城镇开发边界，主要位于中心城区。维护后市域范围内城镇开发边界拓展倍数不变。

经对照，本项目位于城镇开发边界内，符合要求，详见附图11。
5、与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函【2023】326号）符合性分析

为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目的环境影响评价制度执行工作，我厅已将全省沙区范围数据添加至“三线一单”平台，供市县环评审批和监管部门在环评文件审批和技术复核工作中查询使用。

经与河北省“三线一单”信息管理平台相对照，本项目选址不属于沙区范围。本项目施工期场地平整和打地基产生的土方全部用于厂区空地表层回填，裸露地表采取苫盖措施减少风沙侵蚀，施工末期对厂区空地进行水泥硬化，厂区四周设有围墙可起到防风固沙作用，本项目采取以上措施后可有效防止土地沙化。
6、与《石家庄市人民政府关于印发〈石家庄市大气环境质量限期达标规划〉的通知》（石政发〔2025〕11号）符合性分析

1.严格环境准入

严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁（含铸造用生铁）、焦化、水泥熟料（超出产能进行产能置换除外）、平板玻璃、电解铝、氧化铝（含氢氧化铝）、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。

本项目不涉及VOCs，不属于“两高”项目，不属于所列行业，符合生态环境分区管控要求。
2.调整优化产业结构

加快培育有竞争力的绿色低碳企业，扶持一批专精特新中小企业。以生物医药、新一代电子信息为引领，带动装备制造、现代食品、商贸物流产业全面升级。有序推进产业结构调整，推进水泥、炭素、铸造、砖瓦、陶瓷、石灰等行业扶优汰劣、整合提升。2027年完成水泥、铸造、陶瓷、砖瓦、石灰等行业产业提质升级，2030年完成有色、炭素、钙镁等行业产业提质升级。

强化产业退城入园。优化园区布局，提升园区规划环评效力，积极协调可以承接搬迁企业的产业集聚区和工业园区，到2030年，全市工业企业实现按主导功能入园。开展零碳园区试点建设，推动零碳园区应用场景落地。聚焦钢铁、建材、石化化工、食品医药、电子信息、轻工等重点行业，遴选绿色低碳发展水平相对较高、处于省内同行业前列的工业企业重点进行零碳工厂培育。

本项目不属于上述行业；本项目位于晋州市循环经济工业园（赵位园区）。
3.加快退出落后和过剩产能

持续推进落后产能淘汰工作。列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》“淘汰类”落后生产工艺装备和产品，按照规定期限进行淘汰，鼓励引导重点行业“限制类”生产工艺和装备逐步退出。到2027年，整合退出产能在1亿标砖/年以下的烧结砖生产线，保留企业达到环保绩效A级，以煤为燃料的独立石灰窑企业完成淘汰或清洁能源替换，保留企业环保绩效达到A级。规模以上涉气企业开展“升A晋B”行动，到2027年力争60%以上企业达到B级及以上水平，到2030年力争全部达到。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“淘汰类”、“限制类”生产工艺、装备、产品。
7、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目未列入禁止准入类、许可准入类。本项目符合产业政策要求。

8、选址符合性分析

本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北，厂址中心地理坐标为E：114°59′46.525″，N：38°1′5.737″。厂区东侧为河北春潮生物科技有限公司；西侧为晶阳控股晋州风电项目部；南侧为道路；北侧为河北丽华制衣有限公司。距离本项目最近的敏感点为南侧450m的孙家庄村。根据晋州市循环经济工业园控制性详细规划，本项目占地为工业用地，符合园区用地规划。本项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、珍稀动植物等环境敏感点。

综上所述，从基础条件和环境条件分析，本项目的选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
河北锦昀金属制品有限公司拟投资4000万元建设河北锦昀金属制品有限公司年生产1万吨铝镁合金、年处理3.5万吨金属碎料项目。
本项目锌基富集料块生产线原料为碎锌渣和锌浮渣，均为一般固废，经过破碎、二次破碎、电熔化后倒入模具中，自然冷却成为锌基富集料块。本项目锌基富集料块生产线熔化工序仅对原料进行熔化，不添加任何助剂，不涉及冶炼。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（部令第16号）中有关规定，本项目属于分类管理名录中的“三十九、废弃资源综合利用业42--85金属废料和碎屑加工处理421--有色金属废料与碎屑加工处理”、“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32--64有色金属合金制造324--其他”，应编制环境影响报告表。建设单位委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。
2、主要建设内容

本项目为新建项目，总建筑面积约8800平方米，项目建成后年生产1万吨铝镁合金、年处理3.5万吨金属碎料，主要设备：新型雷蒙颗粒分离机、自动上料机、高效节能电磁炉、锤式破碎机、超音频电磁熔炉、颚式破碎机以及其他辅助设备。主要原材料：碎锌渣（一般固废）、锌浮渣（一般固废）、铝锭、镁锭、锌合金锭、锌锭及其他辅助材料。（以上所有产品不涉及危险化学品）。根据建设单位实际情况，项目所用原料为碎锌渣（一般固废）、锌浮渣（一般固废）、铝锭、镁锭，不涉及外购备案信息中的锌合金锭、锌锭。
表6    主要建设内容一览表
工程分类
工程内容

主体工程

锌颗粒生产车间
利旧，1座，1层，高度8m，建筑面积600m2，钢结构，布置高效节能电磁炉、旋振筛、磨机，用于生产锌颗粒。
1#锌基富集料块生产车间
利旧，1座，1层，高度9m，建筑面积600m2，钢结构，布置1#锌基富集料块生产线，包括锤式破碎机、自动上料机、新型雷蒙颗粒分离机、高效节能电磁炉，用于生产锌基富集料块。
2#锌基富集料块生产车间
新建，1座，1层，高度9m，建筑面积3000m2，钢结构，布置2#、3#、4#锌基富集料块生产线，包括锤式破碎机、自动上料机、新型雷蒙颗粒分离机、高效节能电磁炉，用于生产锌基富集料块。
3#锌基富集料块生产车间
利旧，1座，1层，高度9m，建筑面积500m2，砖混结构，布置5#锌基富集料块生产线，包括锤式破碎机、自动上料机、新型雷蒙颗粒分离机、高效节能电磁炉，用于生产锌基富集料块。
铝镁合金生产车间
新建，1座，1层，高度8m，建筑面积800m2，钢结构，布置颚式破碎机、超音频电磁熔炉，用于生产铝镁合金。
储运工程
1#仓库
利旧，1座，1层，高度8m，建筑面积600m2，钢结构，用于暂存原料和成品
2#仓库
利旧，1座，1层，高度8m，建筑面积600m2，钢结构，用于暂存原料和成品
3#仓库
利旧，1座，1层，高度8m，建筑面积600m2，钢结构，用于暂存原料和成品
危险废物暂存间
利旧，1座，1层，高度3m，建筑面积10m2，砖混结构，用于暂存危险废物。
辅助工程
1#办公楼
利旧，1座，2层，高度8m，砖混结构，总建筑面积1000m2，用于日常办公。
2#办公楼
利旧，1座，3层，高度12m，砖混结构，建筑面积500m2，用于日常办公。
公用工程

供电

由园区供电电网提供，满足需求。
供水

由园区供水管网提供，满足需求。
供热
项目生产采用电加热，办公室采用空调取暖。
环保工程

废气治理
锌颗粒生产线熔化、成型、筛分、研磨工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA001排放。

1#和2#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA002排放。

3#和4#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA003排放。

5#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA004排放。

铝镁合金生产线熔化、成型和破碎工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA005排放。

采取生产车间和皮带输送机密闭措施降低无组织废气排放。
废水治理
冷却水循环使用不外排；生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。
噪声治理
选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪。
固废治理

废包装、废渣集中收集后外售；残次品和除尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油和废润滑油桶暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；废滤袋和职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
3、主要产品及产能
表7   产品及产能一览表
序号

产品
产能
备注
1
铝镁合金
10000吨/年
根据客户需求定制
2
锌基富集料块
33055吨/年

尺寸：420mm×210mm×50mm，单块重量25kg，20000吨外售，13055吨自用生产锌颗粒产品
3
锌颗粒
13040吨/年
20目-70目
经查，目前暂无铝镁合金、锌基富集料块和锌颗粒质量相关适用标准，本项目铝镁合金产品质量根据客户需求进行调整。本项目锌颗粒由锌基富集料块加工而成，两者成分基本相同。本项目生产的锌基富集料块和锌颗粒成分具体见下表：
表8  锌基富集料块和锌颗粒成分表
化学成分（质量分数）/%
Zn（不小于）

杂质不大于

Al2O3
Fe2O4
MgO
SiO2
总和
90
2
3
2
3
10
4、主要生产设施及设施参数
表9   主要生产设施一览表
序号

设备名称

规格型号

数量（台/套）
备注
1
磨机
处理能力0.9t/h
2
锌颗粒生产线
锌颗粒生产车间
2
高效节能电磁炉

容量2t
1
3
旋振筛
处理能力0.45t/h
4
4
布袋除尘器
处理能力12000m3/h
1
5
锤式破碎机
处理能力1t/h
1
1#锌基富集料块生产线
1#锌基富集料块生产车间
6
自动上料机
处理能力0.5t/h
2
7
新型雷蒙颗粒分离机
处理能力0.5t/h
2
8
高效节能电磁炉
容量2t
1
9
布袋除尘器
处理能力20000m3/h
1
10
锤式破碎机
处理能力1t/h
3
2#、3#、4#锌基富集料块生产线
2#锌基富集料块生产车间
11
自动上料机
处理能力0.5t/h
6
12
新型雷蒙颗粒分离机
处理能力0.5t/h
6
13
高效节能电磁炉
容量2t
3
14
布袋除尘器
处理能力20000m3/h
1
15
锤式破碎机
处理能力1t/h
1
5#锌基富集料块生产线
3#锌基富集料块生产车间
16
自动上料机
处理能力0.5t/h
2
17
新型雷蒙颗粒分离机
处理能力0.5t/h
2
18
高效节能电磁炉
容量2t
1
19
布袋除尘器
处理能力10000m3/h
1
20
超音频电磁熔炉

容量2t
2
铝镁合金生产线
铝镁合金生产车间
21
颚式破碎机
处理能力0.014t/h
1
22
布袋除尘器

处理能力6000m3/h

1

23
冷却塔
循环水量150m3/h
2
公用
24
X 荧光合金分析仪
--
1
检测
25
原子吸收仪
--
1
5、主要原辅材料及能源
表10   主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位

用量

备注

一

原辅材料

1
铝镁合金
铝锭
t/a
7020
外购，块状，汽车运输进厂，仓库暂存
2
镁锭
t/a
3010
外购，块状，汽车运输进厂，仓库暂存
3
锌基富集料块
碎锌渣
t/a

14000
外购，颗粒状，吨包，汽车运输进厂，仓库暂存
4
锌浮渣
t/a
21000
外购，块状，汽车运输进厂，仓库暂存
5
锌颗粒
锌基富集料块
t/a
13055

自产，块状，由本项目锌基富集料块生产线生产
二

能源

1

新鲜水

m3/a

727.5
由园区供水管网提供
2

电

万kW·h/a
200
由园区供电电网提供
铝锭：外购成品，铝含量99.9%，铝是一种银白色金属，密度为2.7103g/cm3，熔点为660.37℃，沸点为2494℃。铝为轻金属，具有密度小、电阻率低、熔点低、沸点高、导热性好、反光能力强、无磁性、伸长率好、无毒、可同多种金属构成合金的良好特性。铝是活泼金属，在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃的致密氧化膜，使铝不会进一步氧化并能耐水；但铝的粉末与空气混合则极易燃烧；熔化的铝能与水猛烈反应；高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属；铝是两性的，即易溶于强碱，也能溶于稀酸。

镁锭：外购成品，镁含量99.9%，密度为1.74g/cm3，熔点648.8℃，沸点1107℃，属于活泼金属。在干燥空气中较稳定，受热与水作用，与大多数的非金属，如卤素、氮、硫等作用，溶于酸并放出氢气。
碎锌渣和锌浮渣：根据建设单位提供的信息，碎锌渣和锌浮渣主要来源于热镀锌行业，主要成分为锌，还有少量铁、硅、铝、镁及其化合物，不含铅及助镀剂等。根据《危险废物排除管理清单》（2026年版）中“金属表面热浸镀锌处理（未加铅且不使用助镀剂）过程中锌锅内产生的锌浮渣；金属表面热浸镀锌处理（未加铅）过程中锌锅内产生的锌底渣。”不属于危险废物，因此本项目使用的碎锌渣和锌浮渣不属于危险废物，属于一般固废。原料进厂前需由供应商（包括但不限于衡水京华制管有限公司）提供属于一般固体废物相关文件（见附件）。
根据建设提供资料，碎锌渣和锌浮渣成分具体如下：
表11  原料碎锌渣和锌浮渣成分一览表
项目

Zn

Fe2O3
ZnO
SiO2
Al203
MgO
成分%
85
4.32
5.74
3.73
1.02
0.19
表12  全厂物料平衡
投入

产出

物料

投入量t/a

去向

产出量t/a

碎锌渣
14000
锌基富集料块
20000

锌浮渣
21000
锌颗粒
13040
铝锭
7020
铝镁合金
10000
镁锭
3010
除尘灰
99.226
除尘灰
99.226
废渣
1981.839
残次品
100
残次品
100
有组织废气排放量
1.718
无组织废气排放量
6.443
合计

45229.226
合计

45229.226
6、水平衡分析
（1）给水
本项目用水主要为生产用水和生活用水，由园区供水管网提供，满足项目用水需求。

生产用水主要为设备冷却用水，用水量301.5m3/d，其中循环水量300m3/d，新鲜水补水量1.5m3/d。
本项目不设食堂，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）并结合本项目实际情况，确定生活用水标准按照18.5m3/（人·a）计算，本项目劳动定员为15人，则生活用水量为277.5m3/a（0.925m3/d）。
综上，本项目新鲜水用量2.425m3/d，即727.5m3/a。
（2）排水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。
冷却水循环使用，不外排；生活污水产生量按使用量的80%计，即0.74m3/d，用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。

表13   水平衡一览表

序号

项目

总用水量（m3/d）

新鲜水用量（m3/d）

循环水量（m3/d）
损耗水量（m3/d）

废水产生量（m3/d）

废水排放量（m3/d）
排放去向

1
冷却水
301.5
1.5
300
1.5
0
0
--
2
职工

生活
0.925
0.925
0
0.185
0.74
0
用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥，不外排

合计

302.425
2.425
300
1.685
0.74
0
--
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图1    给排水水平衡图（m3/d）

7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，实行三班工作制，每班8小时，全年工作日为300天。

8、厂区平面布置

本项目厂区大门位于厂区南侧，1#仓库、锌颗粒生产车间、危废间、2#仓库、3#仓库、1#锌基富集料块生产车间位于厂区西侧，2#锌基富集料块生产车间位于厂区北侧，1#办公楼、铝镁合金生产车间、3#锌基富集料块生产车间、2#办公楼位于厂区东侧，本项目功能分区明确，项目平面布置合理、可行，厂区平面图见附图3。




选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等
	措施


		N11
	风机
	Leq（A）
	连续
	
	固废

	S1
	破碎工序
	废包装
	间断
	集中收集后外售

		S2、S3、S4
	熔化工序
	废渣
	间断
	集中收集后外售

		S5
	成型冷却
	残次品
	间断
	集中收集后回用于生产

		S6
	布袋除尘器
	除尘灰
	间断
	集中收集后回用于生产

				废滤袋
	间断
	集中收集后由环卫部门统一清运

		S7
	生产设备
	废润滑油
	间断

	暂存于危废间，定期委托有资质单位处置

		S8
		废润滑油桶
	间断

	
		S9
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	集中收集后由环卫部门统一清运


	
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用现有场地、厂房、办公楼等建筑物进行建设。根据现场调查，现有厂房为闲置空厂房，无与本项目有关的环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目所在区域环境空气功能区属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二类区。

（1）基本污染物
根据石家庄市生态环境局2025年6月9日公布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中相关数据对大气环境质量现状是否达标进行判定。

表15    基本污染物环境质量现状  

污染物项目

平均时间
现状浓度
μg/m3
浓度限值
μg/m3
占标率

%

达标情况

SO2
年平均

5
60

8
达标

NO2
年平均

27
40

68
达标

PM10
年平均

78
60
130
不达标

PM2.5
年平均

45
30
150
不达标

CO

24小时平均

1200
4000
30
达标
O3
8小时平均

182
160
114
不达标
根据公报结果，项目区域环境空气中PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段二级标准的要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该区域空气环境质量为不达标区。

（2）特征污染物

本项目特征污染物为TSP，需进行环境质量现状监测。
本次评价TSP现状监测数据引用《河北业之源新材料股份有限公司环境质量现状监测报告》（茂环检现（2024）第2024H0003号）中华北油田华丽晋州小区监测点的监测数据，监测时间为2024年2月21日至2024年2月27日，距本项目1560m。本次评价引用的现状监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中区域环境质量现状可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求，因此本项目引用该项目监测数据有效。
监测点位：华北油田华丽晋州小区；

监测因子：TSP；
监测时间及频次：2024年2月21日-2月27日，连续监测7天，TSP日平均浓度每天采样24小时。

根据《河北业之源新材料股份有限公司环境质量现状监测报告》（茂环检现（2024）第2024H0003号），本项目特征污染物环境质量现状分析如下。 

表16    特征污染物环境质量现状  

监测点位

监测

因子

平均时间

现状浓度
μg/m3
浓度限值
μg/m3
占标率%

达标情况

华北油田华丽晋州小区

TSP
24小时
135~177
300
45~59
达标

由上表可知，项目所在区域TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2二级标准。
2、地表水环境

本项目所在区域地表水主要为石津总干渠。

根据石家庄市生态环境局2025年6月9日公布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，石津总干渠水质状况为优。
3、声环境

本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，不需进行声环境现状监测。
本项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。

4、生态环境
本项目占地区域内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。

6、地下水、土壤环境

根据现场调查，项目占地范围内未发生地下水及土壤污染事件，现有场地已采取了硬化防渗措施。本项目在建设过程中根据项目布局及特征完善厂区分区防渗措施后，污染物对地下水和土壤环境没有污染途径，不需要进行地下水环境和土壤现状监测。
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	1、大气环境保护目标

本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园工业路与孙町街交叉口南行350米往东250米路北，厂址中心地理坐标为E：114°59′46.525″，N：38°1′5.737″。经调查，本项目厂界500m范围内大气环境保护目标主要为孙家庄村，具体见下表。
表17  大气环境保护目标一览表
保护目标
坐标/（°）
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/（m）

保护级别
东经

北纬

孙家庄村

114.994438
38.013595
居民

大气环境

二类环境空气功能区

S
450
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准
2、声环境保护目标

经调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标
经调查，本项目厂界外周围500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。

4、生态环境保护目标
本项目用地范围内无生态环境保护目标。
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	施工期：
1、废气：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求，即监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值≤80µg/m3、达标判定依据≤2次/天。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。

2、噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的噪声限值要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
3、固废：施工期一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四章生活垃圾中相关要求。
运营期：
1、废气：锌基富集料块生产线和锌颗粒生产线有组织颗粒物排放参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值；铝镁合金生产线有组织颗粒物排放参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值；厂内无组织颗粒物排放参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及附录A表A.1厂区内无组织排放限值。
表18    废气排放标准一览表

类别
污染物

标准值
标准名称
有

组

织
锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序
颗粒物

15m高排气筒DA002/DA003/DA004/DA005
排放浓度≤10mg/m3
参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值

锌颗粒生产线熔化、成型、筛分、研磨工序
15m高排气筒DA001
铝镁合金生产线熔化、成型、破碎工序
15m高排气筒DA005
排放浓度≤30mg/m3
参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值
无组织
颗粒物

周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值

厂区监控点处1h平均浓度值≤5mg/m3
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1厂区内无组织排放限值
2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

3、固体废物：一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四章生活垃圾中相关要求。



	总量控制指标
	根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环法[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等，结合本项目特点及排污特征，确定本项目涉及实行排放总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOX，特征污染物为颗粒物。
本项目无废水外排，不涉及COD、NH3-N等废水重点污染物排放；本项目生产采用电加热，不设锅炉，不涉及SO2、NOX等废气重点污染物的排放。
本项目涉及排放总量的特征污染物为颗粒物。DA001-DA004有组织颗粒物排放参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，即排放浓度≤10mg/m3；DA005有组织颗粒物排放参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，即排放浓度≤30mg/m3。

表19   总量控制指标核算一览表
项目

排放标准

排放量（设计值）
运行时间

污染物年排放量

DA001

颗粒物
10mg/m3
12000m3/h
7200h/a
0.864t/a
DA002

颗粒物

10mg/m3
20000m3/h
7200h/a
1.440t/a
DA003
颗粒物
10mg/m3
20000m3/h
7200h/a
1.440t/a
DA004
颗粒物
10mg/m3
10000m3/h
7200h/a
0.720t/a
DA005
颗粒物
30mg/m3
6000m3/h
7200h/a
1.296t/a
核算公式

废气污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×运行时间（h/a）×10-9
本项目总量指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2:0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：5.76t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工扬尘防治措施
施工期扬尘产生源主要为场地清理、土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（土、水泥、砂子、砖等）的运输、现场装卸、搬运及堆放扬尘；施工垃圾的运输、清理及堆放扬尘；车辆行驶造成的道路扬尘及施工场地二次扬尘。

建设单位应根据《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准》采取以下相关措施：

（一）施工工地周边100%围挡
本项目现有工程厂界四周有围墙，高度满足2.5m，施工期无需另设围挡。
（二）裸露土方和细颗粒建筑材料100%苫盖

1.未进行作业的裸露土方应当表面压实、遮盖防尘，堆放超过8小时不扰动的裸土，应使用2000目/100平方厘米密目网进行苫盖。

2.对水泥、砂石、白灰等易产生扬尘的细颗粒建筑材料堆放的，必须使用2000目/100平方厘米密目网进行苫盖。

（三）在建工地出场车辆100%冲洗

1.施工工地出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施。冲洗装置尺寸不得小于4m×8m，并配套压力不低于5Mpa的高压水枪。

2.安排专人负责冲洗轮胎缝隙处泥土，并建立健全冲洗台账，车辆冲洗干净后方可出场，严禁带泥上路。

3.安装冲洗过程视频监控设备。

（四）施工现场道路100%硬化

1.施工工地出入口、场内施工道路、材料加工堆放区使用混凝土硬化。

2.生活服务区、办公区范围内地面，采用混凝土硬化或人行道砖进行铺装，配套实施园林绿化。

3.基坑开挖阶段，便道应当及时硬化或铺设砂石、苫布、钢板或其它材料，防止扬尘。

4.硬化路面应保持干净，按时洒水，发生破损必须第一时间修复。

（五）土方100%湿法作业

1.基础施工及土方开挖阶段的基坑周边、工地内施工道路两侧等重点部位安装固定式喷雾系统、雾炮或其他洒水降尘设备。

2.合理控制施工进度，配备足够的洒水、喷雾等降尘设施，土方施工过程中，及时跟进抑尘措施，确保不起尘。

3.基坑开挖或者拆除工程等易产生扬尘的作业过程中，必须全时开启喷雾系统和雾炮设备，安排专人进行维护保养，确保正常使用。

（六）渣土车辆100%密闭运输

1.采用具有渣土运输资质的运输企业，按照规定的时间和运输路线，到指定地点倾倒渣土。

2.要选用封闭箱体的运输车辆，渣土装车高度不得高于箱板，确保行驶过程中无道路遗撒。

3.配备专人负责检查驶出车辆渣土运输密闭措施落实情况，并建立检查台账。

（七）视频监控和扬尘在线监测联网全覆盖

1.施工现场视频监控和扬尘在线监测设备按有关要求应装尽装，与监管部门及环保部门联网。

2.施工场地车辆出入口安装视频监控设备，做到施工场地视频监控全覆盖。

3.扬尘在线监控系统需使用β射线法连续性监测设备，安装数量按照《河北省施工场地扬尘排放标准》执行。占地面积≤5000平方米的安装扬尘在线监测仪1台；5000平方米<占地面积≤10000平方米，至少安装扬尘在线监测仪2台；10000平方米<占地面积≤100000平方米，至少安装扬尘在线监测仪4台；100000平方米<占地面积，在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。

通过采取以上措施后，施工期扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求，即扬尘小时平均浓度的差值≤80µg/m3、达标判定依据≤2次/天。
二、施工废水防治措施
项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

施工人员生活废水用于场地泼洒抑尘。施工废水主要为设备冲洗废水，经施工场区设置的沉淀池沉淀处理后回用。

三、施工噪声防治措施
施工期产生的噪声主要来自各种施工机械和车辆。

为减少施工噪声对周边环境的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：

（一）土石方工程阶段，施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必须外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。

（二）基础施工阶段，该阶段主要噪声源为各种固定设备，设备与基础或连接部位之间可采用弹簧减振、橡胶减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A），可减轻噪声对周围环境的影响。

（三）运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（四）加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，可先进行场区外侧部分工程的施工，施工机械要合理布局。按照有关规定，施工场地对作业区四周设置不低于2.5m高的硬质围挡，以减小或避免施工噪声对周围居民的影响。
本项目施工期采取以上降噪措施后，场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的噪声限值要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
四、固体废物防治措施
施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾（均属一般固体废物）以及施工人员产生的生活垃圾。
上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾送至生活垃圾转运站，由环卫部门统一送至垃圾填埋场。

五、生态环境保护措施
本项目用地范围内无生态环境保护目标。本项目占地范围不属于沙区，施工期场地平整和打地基产生的土方全部用于场地平整，裸露地表采取苫盖措施减少风沙侵蚀，施工末期对厂区空地进行水泥硬化，部分空地植树种草进行绿化，厂区四周设有围墙可起到防风固沙作用，本项目采取以上措施后可有效防止土地沙化。

六、施工振动环境保护措施

施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等。

综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响，均为短期的、项目建成后，影响即可自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。
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	1、废气

本项目废气主要为锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物；锌颗粒生产线熔化、成型、筛分、研磨工序产生的颗粒物；铝镁合金生产线熔化、成型、破碎工序产生的颗粒物。
（1）有组织废气
①锌基富集料块生产线：
破碎、二次破碎工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-废弃资源综合利用行业系数手册中“4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，废钢铁破碎产污系数0.36kg/t-原料。

上料工序颗粒物产生源强参照《逸散性工业粉尘控制技术》中上料颗粒物产污系数0.2kg/t-物料。
熔化、成型工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-机械行业系数手册中熔炼（感应电炉）颗粒物产污系数0.525kg/t-产品，浇注（金属模具）颗粒物产污系数0.247kg/t-产品。

本项目共有5条锌基富集料块生产线，每条生产线产品产能相同，均为6611t/a，原料用量相同，均为7000t/a，则每条锌基富集料块生产线破碎工序颗粒物产生量2.52t/a，上料工序颗粒物产生量1.4t/a，二次破碎工序颗粒物产生量2.52t/a，熔化工序颗粒物产生量3.471t/a，成型工序颗粒物产生量1.633t/a，即每条锌基富集料块生产线颗粒物产生量11.544t/a。每条锌基富集料块生产线设有7个集气罩，总集气面积5.4m2，最低风速按0.5m/s计，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风量（Q）=罩口面积（S）×罩口平均风速（V），则每条锌基富集料块生产线需风量为9720m3/h。
1#和2#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA002排放。1#和2#锌基富集料块生产线颗粒物产生量为23.088t/a，需风量19440m3/h，布袋除尘器设计风量20000m3/h，颗粒物去除效率按98%计，运行时间7200h/a，集气罩收集效率按80%计，则1#和2#锌基富集料块生产线有组织颗粒物产生量18.47t/a，产生速率2.565kg/h，产生浓度128.267mg/m3，有组织颗粒物排放量0.369t/a，排放速率0.051kg/h，排放浓度2.565mg/m3，颗粒物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3。
3#和4#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA003排放。3#和4#锌基富集料块生产线颗粒物产生量为23.088t/a，需风量19440m3/h，布袋除尘器设计风量20000m3/h，颗粒物去除效率按98%计，运行时间7200h/a，集气罩收集效率按80%计，则3#和4#锌基富集料块生产线有组织颗粒物产生量18.47t/a，产生速率2.565kg/h，产生浓度128.267mg/m3，有组织颗粒物排放量0.369t/a，排放速率0.051kg/h，排放浓度2.565mg/m3，颗粒物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3。
5#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA004排放。5#锌基富集料块生产线颗粒物产生量为11.544t/a，需风量9720m3/h，布袋除尘器设计风量10000m3/h，颗粒物去除效率按98%计，运行时间7200h/a，集气罩收集效率按80%计，则5#锌基富集料块生产线有组织颗粒物产生量9.235t/a，产生速率1.283kg/h，产生浓度128.267mg/m3，有组织颗粒物排放量0.185t/a，排放速率0.026kg/h，排放浓度2.565mg/m3，颗粒物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3。
②锌颗粒生产线：
熔化、成型、研磨工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-机械行业系数手册中熔炼（感应电炉）颗粒物产污系数0.525kg/t-产品，浇注（金属模具）颗粒物产污系数0.247kg/t-产品，金属打磨颗粒物产污系数2.19kg/t-原料。
筛分工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-废弃资源综合利用行业系数手册中“4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，废钢铁筛选产污系数0.252kg/t-原料。

锌颗粒生产线产能13040t/a，则熔化工序颗粒物产生量6.846t/a，成型工序颗粒物产生量3.221t/a，筛分工序颗粒物产生量3.286t/a，研磨工序颗粒物产生量28.558t/a，锌颗粒生产线颗粒物产生量41.911t/a。锌颗粒生产线熔化、成型、筛分、研磨工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA001排放。锌颗粒生产线设有8个集气罩，总集气面积6.3m2，最低风速按0.5m/s计，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风量（Q）=罩口面积（S）×罩口平均风速（V），则锌颗粒生产线需风量为11340m3/h。布袋除尘器设计风量12000m3/h，满足风量需求。布袋除尘器颗粒物去除效率按98%计，运行时间7200h/a，集气罩收集效率按80%计，则锌颗粒生产线有组织颗粒物产生量33.529t/a，产生速率4.657kg/h，产生浓度388.065mg/m3，有组织颗粒物排放量0.671t/a，排放速率0.093kg/h，排放浓度7.761mg/m3，颗粒物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3。
③铝镁合金生产线
破碎工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-废弃资源综合利用行业系数手册中“4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，废钢铁破碎产污系数0.36kg/t-原料。
熔化、成型工序颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）-机械行业系数手册中熔炼（感应电炉）颗粒物产污系数0.525kg/t-产品，浇注（金属模具）颗粒物产污系数0.247kg/t-产品。
铝镁合金生产线产能10000t/a，残次品产生量100t/a，则熔化工序颗粒物产生量5.25t/a，成型工序颗粒物产生量2.47t/a，破碎工序颗粒物产生量0.036t/a，铝镁合金生产线颗粒物产生量7.756t/a。
铝镁合金生产线熔化、成型和破碎工序产生的颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA005排放。铝镁合金生产线设有4个集气罩，总集气面积3.2m2，最低风速按0.5m/s计，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风量（Q）=罩口面积（S）×罩口平均风速（V），则铝镁合金生产线需风量为5760m3/h。布袋除尘器设计风量6000m3/h，满足风量需求。布袋除尘器颗粒物去除效率按98%计，运行时间7200h/a，集气罩收集效率按80%计，则铝镁合金生产线有组织颗粒物产生量6.205t/a，产生速率0.862kg/h，产生浓度143.63mg/m3，有组织颗粒物排放量0.124t/a，排放速率0.017kg/h，排放浓度2.873mg/m3，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，即排放浓度≤30mg/m3。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“6 污染防治可行技术要求”可知，颗粒物的可行技术为布袋除尘，本项目生产过程产生的废气中颗粒物采用布袋除尘器处理，属于技术规范中的可行技术。

（2）无组织废气
本项目无组织废气主要为生产工序未被收集的颗粒物。 

由于受到收集效率的影响，生产工序未被收集的废气以无组织形式排放，根据前文分析可知未被收集的无组织颗粒物产生量为21.477t/a，本项目颗粒物密度较大，通过车间密闭，可使70%的颗粒物沉降于车间地面，则无组织颗粒物排放量为6.443t/a，排放速率0.895kg/h。
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A表A.1中的AERSCREEN模型进行预测，厂界无组织颗粒物最大浓度为0.279mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；厂区内无组织颗粒物最大浓度为0.167mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1厂区内无组织排放限值，即厂区监控点处1h平均浓度值≤5mg/m3。
表20-1    废气污染源源强核算结果一览表（点源）
产排污环节
污染物种类

排放

形式

污染物产生

治理设施
污染物排放
产生量（t/a）

产生

浓度（mg/m3）

设施名称
处理

能力（m3/h）

收集效率（%）
去除率（%）
是否为可行技术
排放

浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
排放口编号
1#和2#锌基富集料块生产线破碎上料二次破碎熔化成型工序
颗粒物

有组织
18.47
128.267
1台布袋除尘器+15m高排气筒

20000
80
98
是

2.565
0.051
0.369
DA002
3#和4#锌基富集料块生产线破碎上料二次破碎熔化成型工序
颗粒物
有组织
18.47
128.267
1台布袋除尘器+15m高排气筒
20000
80
98
是
2.565
0.051
0.369
DA003
5#锌基富集料块生产线破碎上料二次破碎熔化成型工序
颗粒物
有组织
9.235
128.267
1台布袋除尘器+15m高排气筒
10000
80
98
是
2.565
0.026
0.185
DA004
锌颗粒熔化成型筛分研磨工序
颗粒物
有组织
33.529
388.065
1台布袋除尘器+15m高排气筒
12000
80
98
是
7.761
0.093
0.671
DA001
铝镁合金熔化成型破碎工序
颗粒物
有组织
6.205
143.63
1台布袋除尘器+15m高排气筒
6000
80
98
是
2.873
0.017
0.124
DA005
表20-2   废气污染源源强参数一览表（面源）

编号

名称

面源坐标（°）
面源海拔高度/m
面源面积/m2
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
污染物
排放

速率/（kg/h）
排放量/（t/a）
经度
纬度
1
锌颗粒生产车间
114.995994
38.018083
48
600
8
7200
颗粒物
0.349
2.515
2
1#锌基富集料块生产车间
114.995914
38.018467
48
600
9
7200
颗粒物
0.096
0.693
3
2#锌基富集料块生产车间
114.996150
38.018736
48
3000
9
7200
颗粒物
0.288
2.077
4
3#锌基富集料块生产车间
114.996506
38.018389
48
500
9
7200
颗粒物
0.096
0.693
5
铝镁合金生产车间
114.996565
38.018134
48
800
8
7200
颗粒物
0.065
0.465
表21    废气排放口基本情况一览表

排放口编号

地理坐标（°）
排放口高度（m）
排气筒内径（m）
烟气

流速（m/s）
烟气温度（℃）
排放口类型
经度
纬度
DA001
114.995994
38.018153
15
0.5
16.99
25
一般排放口
DA002
114.995905
38.018552
15
0.6
19.66
25
一般排放口
DA003
114.996437
38.018626
15
0.6
19.66
25
一般排放口
DA004
114.996541
38.018474
15
0.5
14.15
25
一般排放口
DA005
114.996579
38.018229
15
0.4
13.27
25
一般排放口
（3）非正常工况
本项目非正常工况主要为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，若企业工作人员未能及时发现，生产设备仍在运行，一般不会超过20min。考虑最不利情况，废气未经处理排放至空气中，此时废气治理设施处理效率按0%计算，则非正常工况时废气极有可能超标排放，对大气环境造成不利影响，发现环保设备发生故障后，企业应及时停产，向环保部门报备，再对环保设备进行维修。企业需安排专人定期对环保设备进行巡查和检修，保证环保设备正常可靠运转，避免非正常工况出现。

表22    废气污染物非正常情况排放一览表

非正常

排放源

非正常排放原因

污染物

排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
持续时间

年发生频次

排放量（t/a）
应对措施
DA001
环保设备损坏
颗粒物

4.657
388.065
20min

2次
0.003
及时停产，向环保部门报备，再对环保设备进行维修

DA002
颗粒物
2.565
128.267
0.002
DA003
颗粒物
2.565
128.267
0.002
DA004
颗粒物
1.283
128.267
0.0009
DA005
颗粒物
0.862
143.63
0.0006
（4）废气监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）及其他相关文件制定本项目废气监测计划，见下表。
表23    废气监测要求一览表

排放口编号

监测点位
监测因子
监测频次
排放标准
DA001
排气筒
监测口
颗粒物
1次/年
排放浓度≤10mg/m3
参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值
DA002
排气筒

监测口
颗粒物
1次/年
排放浓度≤10mg/m3
DA003
排气筒

监测口
颗粒物
1次/年
排放浓度≤10mg/m3
DA004
排气筒

监测口
颗粒物
1次/年
排放浓度≤10mg/m3
DA005
排气筒
监测口
颗粒物
1次/年
排放浓度≤30mg/m3
参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值
无组织

厂界上风向1个点位，下风向3个点位

颗粒物
1次/年
周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值
厂区内厂房外
颗粒物
1次/年
厂区监控点处1h平均浓度值≤5mg/m3
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1厂区内无组织排放限值
综上所述，本项目采取了有效的废气治理措施，应收尽收，且能达标排放，不会使区域大气环境质量恶化，因此本项目废气对环境影响较小。
2、废水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。
冷却水循环使用，不外排；生活污水产生量按使用量的80%计，即0.74m3/d，用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。

综上所述，本项目废水不外排，不会对周围地表水环境产生影响。

3、噪声

（1）噪声声源与源强

本项目主要噪声源为生产设备和风机，噪声值约70～90dB（A），项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪，降噪效果可达到15dB（A）以上，再经距离衰减降低噪声对周围声环境产生的影响。本次评价以厂区西南角作为坐标系原点。
表24-1    运营期噪声源强一览表（室内声源）
序

号

建筑物名称

声源

名称

型号

声压级/距声源距离/（dB（A）/m）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）
运行时段h/d

建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）
建筑物外距离

1

锌颗粒生产

车间
高效节能电磁炉

2t
70/1

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪
10
53
1.5
东

27
41
24
21
20
1

南

6
54
33
西

10
50
29
北

7
53
32
2

旋振筛
--
80/1
15
51
2
东

22
53
24
21
32
1

南

4
68
47
西

15
56
35
北

9
61
40
3

旋振筛
--
80/1
15
55
2
东

22
53
24
21
32
1

南

8
62
41
西

15
56
35
北

5
66
45
4

旋振筛
--
80/1
20
51
2
东

17
55
24
21
34
1

南

4
68
47
西

20
54
33
北

9
61
40
5
旋振筛
--
80/1
20
55
2
东
17
55
24
21
34
1
南
8
62
41
西
20
54
33
北
5
66
45
6
磨机
--
90/1
25
51
1.5
东
12
68
24
21
47
1
南
4
78
57
西
25
62
41
北
9
71
50
7
磨机
--
90/1
25
55
1.5
东
12
68
24
21
47
1
南
8
72
51
西
25
62
41
北
5
76
55
8
布袋除尘器
--
90/1

18
48
1
东

19
64
24
21
43
1

南

1
90
69
西

18
65
44
北

12
68
47
9
1#锌基富集料块生产车间
锤式破碎机

--
90/1

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪
10
100
1.5
东

27
61
24
21
40
1

南

10
70
49
西

10
70
49
北

6
74
53
10
自动上料机
--
80/1

15
96
2
东

22
53
24
21
32
1

南

6
64
43
西

15
56
35
北

10
60
39
11
自动上料机
--
80/1

15
101
2
东

22
53
24
21
32
1

南

11
59
38
西

15
56
35
北

5
66
45
12
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

20
96
1.5
东

17
65
24
21
44
1

南

6
74
53
西

20
64
43
北

10
70
49
13
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

20
101
1.5
东

17
65
24
21
44
1

南

11
69
48
西

20
64
43
北

5
76
55
14
高效节能电磁炉
2t
70/1

25
100
1.5
东

12
48
24
21
27
1

南

10
50
29
西

25
42
21
北

6
54
33
15
布袋除尘器
--
90/1

18
104
1
东

19
64
24
21
43
1

南

14
67
46
西

18
65
44
北

2
84
63
16
2#锌基富集料块生产车间
锤式破碎机

--
90/1

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪
14
109
1.5
东

73
53
24
21
32
1

南

3
80
59
西

14
67
46
北

30
60
39
17
自动上料机
--
80/1

10
115
2
东

77
42
24
21
21
1

南

9
61
40
西

10
60
39
北

24
52
31
18
自动上料机
--
80/1

18
115
2
东

69
43
24
21
22
1

南

9
61
40
西

18
55
34
北

24
52
31
19
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

10
120
1.5
东

77
52
24
21
31
1

南

14
67
46
西

10
70
49
北

19
64
43
20
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

18
120
1.5
东

69
53
24
21
32
1

南

14
67
46
西

18
65
44
北

19
64
43
21
高效节能电磁炉
2t
70/1

14
125
1.5
东

73
33
24
21
12
1

南

19
44
23
西

14
47
26
北

14
47
26
22
锤式破碎机

--
90/1

43
109
1.5
东

44
57
24
21
36
1

南

3
80
59
西

43
57
36
北

30
60
39
23
自动上料机
--
80/1

37
115
2
东

50
46
24
21
25
1

南

9
61
40
西

37
49
28
北

24
52
31
24
自动上料机
--
80/1

46
115
2
东

41
48
24
21
27
1

南

9
61
40
西

46
47
26
北

24
52
31
25
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

37
120
1.5
东

50
56
24
21
35
1

南

14
67
46
西

37
59
38
北

19
64
43
26
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

46
120
1.5
东

41
58
24
21
37
1

南

14
67
46
西

46
57
36
北

19
64
43
27
高效节能电磁炉
2t
70/1

43
125
1.5
东

44
37
24
21
16
1

南

19
44
23
西

43
37
16
北

14
47
26
28
锤式破碎机

--
90/1

72
109
1.5
东

15
66
24
21
45
1

南

3
80
59
西

72
53
32
北

30
60
39
29
自动上料机
--
80/1

67
115
2
东

20
54
24
21
33
1

南

9
61
40
西

67
43
22
北

24
52
31
30
自动上料机
--
80/1

77
115
2
东

10
60
24
21
39
1

南

9
61
40
西

77
42
21
北

24
52
31
31
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

67
120
1.5
东

20
64
24
21
43
1

南

14
67
46
西

67
53
32
北

19
64
43
32
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

77
120
1.5
东

10
70
24
21
49
1

南

14
67
46
西

77
52
31
北

19
64
43
33
高效节能电磁炉
2t
70/1

72
125
1.5
东

15
46
24
21
25
1

南

19
44
23
西

72
33
12
北

14
47
26
34
布袋除尘器
--
90/1

57
110
1
东

30
60
24
21
39
1

南

4
78
57
西

57
55
34
北

29
61
40
35
3#锌基富集料块生产车间
锤式破碎机

--
90/1

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪
63
83
1.5
东

23
63
24
21
42
1

南

7
73
52
西

5
76
55
北

8
72
51
36
自动上料机
--
80/1

68
81
2
东

18
55
24
21
34
1

南

5
66
45
西

10
60
39
北

10
60
39
37
自动上料机
--
80/1

68
86
2
东

18
55
24
21
34
1

南

10
60
39
西

10
60
39
北

5
66
45
38
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

73
81
1.5
东

13
68
24
21
47
1

南

5
76
55
西

15
66
45
北

10
70
49
39
新型雷蒙颗粒分离机
--
90/1

73
86
1.5
东

13
68
24
21
47
1

南

10
70
49
西

15
66
45
北

5
76
55
40
高效节能电磁炉
2t
70/1

78
83
1.5
东

8
52
24
21
31
1

南

7
53
32
西

20
44
23
北

8
52
31
41
布袋除尘器
--
90/1

70
89
1
东

16
66
24
21
45
1

南

13
68
47
西

12
68
47
北

2
84
63
42
铝镁合金生产车间

超音频电磁熔炉
2t
70/1

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪
61
55
1.5
东

25
42
24
21
21
1

南

10
50
29
西

15
46
25
北

5
56
35
43
超音频电磁熔炉

2t
70/1

66
55
1.5
东

20
44
24
21
23
1

南

10
50
29
西

20
44
23
北

5
56
35
44
颚式破碎机
--
90/1

56
55
1.5
东

30
60
24
21
39
1

南

10
70
49
西

10
70
49
北

5
76
55
45
布袋除尘器
--
90/1

63
58
1.5
东

23
63
24
21
42
1

南

13
68
47
西

17
65
44
北

2
84
63
表24-2    运营期噪声源强一览表（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段h/d
X
Y
Z
声压级/距声源距离/（dB（A）/m）
1
冷却塔
--
18
45
1.5
90/1
基础减振
24
2
冷却塔
--
63
45
1.5
90/1
基础减振
24
（2）预测模式

①室内声源预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
a、首先计算出某一室内声源靠近围护结构处某倍频带的声压级：

[image: image7.png]L, (r,)-201g(r/,)



式中：Lp（r）—预测点处某倍频带的声压级，dB； 
Lp（r0）—参考位置r0处某倍频带的声压级，dB； 
r—预测点距声源的距离，m； 
r0—参考位置距声源的距离，m；
b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image12.png]B 715
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式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 
N —室内声源总数。 
c、计算出靠近室外围护结构处的i倍频带的叠加声压级：

[image: image8.png]L, (T)=L, (T)—(TL, +6)



式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
d、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
[image: image9.png]L
w :L
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 
S—透声面积，m2。 
e、按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 
根据声源声功率级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。 
Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr—地面效应引起的衰减，dB； 

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。 
[image: image2.png]S 0.1 L AL,
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式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； 
Lpi（r） —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； 
ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
②噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image3.png]. =101g ’
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T —用于计算等效声级的时间，s； 
N —室外声源个数； 
t i —在T时间内i声源工作时间，s； 
M —等效室外声源个数； 
t j —在T时间内j声源工作时间，s。
③预测点的噪声预测值（Leq）计算公式：
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式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（3）噪声预测结果及影响分析

经调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），仅需预测和评价建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。
根据噪声预测模式，厂界噪声预测结果见下表。

表25    厂界噪声预测结果一览表   单位： dB（A）
序号

厂界
本项目噪声贡献值
标准限值
是否达标
昼间
夜间
1

东厂界

53
65
55
是
2

南厂界

47
65
55
是
3

西厂界

52
65
55
是
4

北厂界

50
65
55
是
在采取完善的降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值为47~53dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

本项目在保证各设备正常运行的情况下，不会对厂界周围声环境产生明显影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范》工业噪声（HJ 1301-2023），项目营运期噪声日常环境监测计划见下表。

表26   噪声污染源监测计划

监测点位

监测项目
监测频次

执行排放标准

厂界1m
Leq
每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）
4、固体废物
本项目主要固体废物为废包装、废渣、残次品、除尘灰、废滤袋、废润滑油、废润滑油桶和生活垃圾。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，其他固废均属于一般固废。一般固废按照《固体废物分类与代码目录》进行分类。
锌基富集料块生产线破碎工序产生的废包装，属于SW17可再生类废物，代码为900-003-S17，产生量为0.5t/a，集中收集后外售。
熔化工序产生的废渣，属于SW17可再生类废物，代码为900-002-S17，产生量为1981.839t/a，集中收集后外售。
铝镁合金生产线成型冷却工序产生的残次品，属于SW17可再生类废物，代码为900-002-S17，产生量为100t/a，集中收集后回用于生产。
布袋除尘器产生的固废主要为除尘灰和废滤袋。其中除尘灰（含车间降尘）属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，产生量约为99.226t/a，除尘灰集中收集后回用于生产；废滤袋属于SW59其他工业固体废物，代码为900-009-S59，产生量为0.05t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。
生产设备产生的固废主要为废润滑油、废润滑油桶。其中废润滑油废物种类为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-214-08，产生量0.03t/a，由专用密闭容器收集，暂存于危废间，委托有资质单位处置；废润滑油桶废物种类为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08，产生量0.02t/a，密闭后暂存于危废间，委托有资质单位处置。
职工生活产生的固废主要为生活垃圾，属于SW64其他垃圾，代码为900-099-S64，本项目劳动定员为15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，工作时间300d/a，则生活垃圾产生量为2.25t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。

表27    本项目固体废物产生及处置情况一览表
产生环节
固废名称
产生量

（t/a）
类别

代码
治理措施

破碎工序

废包装
0.5
一般固废
SW17可再生类废物

900-003-S17
集中收集后外售

熔化工序
废渣

1981.839
一般固废
SW17可再生类废物

900-002-S17

集中收集后外售

成型冷却工序
残次品

100
一般固废

SW17可再生类废物
900-002-S17
集中收集后回用于生产
布袋除尘器

除尘灰
99.226
一般固废
SW59其他工业固体废物
900-099-S59

集中收集后回用于生产
废滤袋
0.05
一般固废
SW59其他工业固体废物
900-009-S59
集中收集后由环卫部门统一清运

生产设备
废润滑油
0.03
危险废物
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-214-08

暂存于危废间，定期委托有资质单位处置
废润滑油桶
0.02
危险废物
900-249-08

职工生活
生活垃圾
2.25
生活垃圾
SW64其他垃圾
900-099-S64
集中收集后由环卫部门统一清运
固体废物环境管理要求：

（1）一般固体废物
1#仓库内设置一处100m2的区域作为一般固废暂存区，储存能力约200t，企业应及时对一般固废进行处置，一般固废暂存量不得超过一般固废暂存区储存能力。企业需设置专人对固体废物进行分类收集，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。贮存场内堆放的一般工业固体废物的类别应相一致，应防止雨水径流进入贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入。企业应建立一般固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。一般固体废物管理台账保存期限不低于5年。
（2）危险废物
表28   危险废物汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
物理形态
主要有毒有害物质名称

危险

特性
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）
1
废润滑油
HW08
900-214-08
0.03
液态
石油烃
T
由专用密闭容器收集，暂存于危险废物暂存间
委托有资质单位处置
0.03
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.02
固态
石油烃
T
密闭后暂存于危险废物暂存间
0.02
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物收集、贮存、运输、利用处置环节采取的污染防治措施如下：

①危险废物的收集
本项目使用的收集容器和包装物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求：

a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 

b、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 

d、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 

e、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 

f、容器和包装物外表面应保持清洁。

②危险废物的贮存

本项目废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求： 

a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目危险废物暂存间应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单中危险废物图形符号类型、标志的形状及颜色设置警示标志，按相关要求进行标志牌的使用与维护；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276-2022）》要求的标签。
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贮存设施标志
危险废物标签
 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物管理台账，须记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。由专人进行管理，做到双人双锁。
表29  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危险废物暂存间
废润滑油
HW08
900-214-08
锌颗粒生产车间西侧
10m2
桶装
10t
1a
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
密闭
③危险废物的转移、运输

危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。

④危险废物的最终处置

危险废物在危险废物暂存间内暂存，定期由有危废处置资质单位清运处置。
综上所述，项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5、地下水和土壤
本项目废气主要为颗粒物，排放量小且浓度较低，不会对地下水和土壤产生影响；本项目废水不外排，不会对地下水和土壤产生影响；本项目固废均采取了有效措施，得到了合理处置，不会对地下水和土壤产生影响。

根据现场调查，现有场地已采取了防渗措施。本项目建成后，需按照功能区防渗要求完善相应防渗措施。本项目建成后，全厂防渗情况见下表。
表30  厂区分区防渗一览表
防渗分区

场所

防渗技术要求

重点防渗区
危险废物暂存间
底部用20cm抗渗混凝土浇筑，表面为2mm厚的环氧树脂涂层，渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区

生产车间、仓库
地面采用20cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7 cm/s
化粪池
底部采用20cm的水泥进行硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，渗透系数≤10-7cm/s
简单防渗区
办公楼及厂区空地
地面采用15cm厚的水泥进行硬化
综上所述，本项目采取分区防渗措施后，可以切断污染途径，有效阻止污染物对地下水和土壤造成污染，因此本项目实施后对地下水和土壤环境影响较小。
6、生态
本项目占地范围内无生态环境保护目标。

7、环境风险
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、贮存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）评价依据

①风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为废润滑油和废润滑油桶。

②环境风险潜势初判

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)：
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式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

      Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，废润滑油最大储存量为0.03t，废润滑油桶最大储存量为0.02t，均小于附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t。

表31    建设项目危险物质Q值确定表

危险物质名称

最大存在量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

废润滑油

0.03
50

0.0006
废润滑油桶

0.02
50
0.0004
项目Q值∑

0.001
由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为I。按照《建设项目环境风险评价技术导则》导则要求，Q<1时，风险潜势为I，不设置环境风险专项评价，只进行简单分析。
（2）环境风险识别

①主要危险物质及分布情况

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为废润滑油和废润滑油桶，在贮存过程中存在一定危险性。风险源为危险废物暂存间。

②可能影响环境的途径

根据以往同类装置及事故调查分析，事故触发因素主要为生产过程操作失误、盛装危险物质的容器破损等引起物料漏洒进而引发土壤、大气、水体污染等环境事故。

（3）环境风险防范措施

为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施：

a.危险废物暂存间需做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。

b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。
c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。

d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。

e.根据《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》，本项目突发环境事件应急预案备案为简化管理，应按要求填写《企事业单位环境应急预案表》和《环境安全责任承诺卡》，通过河北省突发环境事件应急预案备案系统提交县级生态环境部门进行备案。

（4）环境风险评价结论

本项目涉及的风险物质为废润滑油和废润滑油桶，风险源为危险废物暂存间，上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可防可控的。。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锌颗粒生产线熔化、成型、筛分、研磨工序废气排放口DA001
	颗粒物
	集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒
	参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3

	
	1#和2#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序废气排放口DA002
	颗粒物
	集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒
	参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3

	
	3#和4#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序废气排放口DA003
	颗粒物
	集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒
	参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3

	
	5#锌基富集料块生产线破碎、上料、二次破碎、熔化、成型工序废气排放口DA004
	颗粒物
	集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒
	参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度≤10mg/m3

	
	铝镁合金生产线熔化、成型和破碎工序废气排放口DA005
	颗粒物
	集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒
	参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，即排放浓度≤30mg/m3

	
	生产车间

（无组织）
	颗粒物
	生产车间和皮带输送机采取密闭措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3

	
	
	
	
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1厂区内无组织排放限值，厂区监控点处1h平均浓度值≤5mg/m3

	地表水环境
	冷却水
	COD

SS

BOD5
NH3-N
	循环使用
	不外排

	
	职工生活
	COD

SS

BOD5
NH3-N
	用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥
	不外排

	声环境
	生产设备和风机
	噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装、废渣集中收集后外售；残次品和除尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油和废润滑油桶暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；废滤袋和职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：
危险废物暂存间底部用20cm抗渗混凝土浇筑，表面为2mm厚的环氧树脂涂层，渗透系数≤10-10cm/s；
一般防渗区：

生产车间和仓库地面采用20cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7 cm/s；化粪池底部采用20cm的水泥进行硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：

办公楼及厂区空地地面采用15cm厚的水泥进行硬化。

	生态保护

措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	本项目的建设应遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目在实际排污之前需办理排污许可手续，项目竣工后应按照规定办理竣工验收手续，经验收合格后方可投入使用。企业应对环保设施安装分表计电装置，加强日常监管和监测，确保治理设施稳定运行以及废气达标排放。同时企业应贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，建立排污口规范化档案及环境管理台账。

（1）排污口规范化 

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。 

①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。 

②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 

③将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向、污染治理措施的运行情况进行建档，并报送生态环境主管部门备案。 

④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程主要污染物，标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污损或有变化、褪色等不符合图形标准的，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 

⑤排污口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。 

⑥环境保护图形标志牌应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标识牌上沿距地面2m。 

⑦环境保护图形标志，在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志。
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废气排放口标识牌
固体废物贮存场标识牌
（2）监测口规范化 

采样口位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。 

采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的界面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，同时，采样孔距弯头、阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5 倍。采样断面的气流速度在5m/s 以上。 

在选定的测定位置上开设监测采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。 

（3）采样平台规范化 

采样平台为监测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m 高护栏和不低于10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约1.2-1.3m。 

采样平台应设永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。 

采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置不安全通道。

（4）实行自行监测制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。

（5）落实重污染天气应急措施

项目建成后，应按当地环保部门要求编制重污染天气应急减排一厂一策，并严格进行落实。




六、结论
	在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。


建设项目污染物排放量汇总表

	   项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.718
	/
	1.718
	+1.718

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	废包装
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废渣
	/
	/
	/
	1981.839
	/
	1981.839
	+1981.839

	
	残次品
	/
	/
	/
	100
	/
	100
	+100

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	99.226
	/
	99.226
	+99.226

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25
	/
	2.25
	+2.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a
1.5





300





1.5





冷却用水





2.425





新鲜水





用于厂区泼洒抑尘，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥，不外排





0.185





0.925





0.74





生活用水





G3、N3、


S3、W3





G2、N2、


S2、W2





G1、N1、


S1、W1





N4





设备安装





厂房搭建








打地基





场地清理





G3、N3





G4、N4、S2





G5





G1、N1、S1





G2、N2





成品





熔化





成型冷却





二次破碎





破碎





碎锌渣


锌浮渣





上料





G4





G1、N1、S1





G2、N2、S2





G3、N3





锌基富集料块





成型





熔化





废锌渣





破碎





分离





G8、N7





G6、N5、S3





G7、N6





G9、N8





锌基富集料块





成品





研磨





筛分





成型冷却





熔化





成品





G4





G1、N1、S1





G2、N2、S2





G3、N3





锌基富集料块





成型





熔化





废锌渣





破碎





分离





G11、S5





G10、N9、S4





铝锭


镁锭





熔化





成型冷却





成品





G12、N10





残次品





破碎





G4





G1、N1、S1





G2、N2、S2





G3、N3





锌基富集料块





成型





熔化





废锌渣





破碎





分离








PAGE  

