晋州市中添纺织有限公司年加工棉纱1200吨、织布200万米生产线改建项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市中添纺织有限公司年加工棉纱1200吨、织布200万米生产线改建项目
（2）建设单位：晋州市中添纺织有限公司
（3）建设性质：改建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇西曹村村委会西行490米路北，中心地理坐标为东经115度10分7.137秒，北纬38度7分14.321秒。厂址西侧为西曹织布厂，南侧为晋州市诚淼浆纱厂和祥鑫浆纱厂，东侧和北侧为空地。距离最近敏感点为东南侧120m处的西曹村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资40万元，其中环保投资10万元，占总投资的25%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用现有厂房改建项目，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变闲置厂房现状，总占地面积12000平方米，总建筑面积9000平方米。设备名称及数量：淘汰1台生物质锅炉（型号DZL4-1.25-S（4t/h））、1 台超低氮冷凝蒸汽发生器（蒸发量4t/h）；新增3 台2 吨天然气锅炉（型号：CZI-2000GUA）两用一备（蒸发量4t/h 不变）。主要原辅料：天然气、反渗透膜，淘汰生物质压块。本项目建成后，产能不变，全厂年加工棉纱1200吨、织布200万米。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2026〕314号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目有组织废气主要为天然气锅炉燃烧废气。天然气锅炉燃烧废气经3台低氮燃烧装置处理后，共同由1根8m高排气筒排放。天然气锅炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值。

（2）废水

本项目废水主要为软水制备浓水和锅炉排水。软水制备浓水回用于浆纱工序，不外排；锅炉排水用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为天然气锅炉运行时产生的噪声。项目通过采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为废反渗透膜。废反渗透膜收集后由厂家回收。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：1.123t/a；NOx：1.123t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

