晋州市兆阔塑料制品厂年产350万个塑料包装瓶新建项目

基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市兆阔塑料制品厂年产350万个塑料包装瓶新建项目
（2）建设单位：晋州市兆阔塑料制品厂
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市槐树镇龙泉固村004县道与新建西一路交叉口南行980米路东，中心位置坐标为东经115度04分19.430秒，北纬38度07分51.820秒。本项目厂址东侧为其他企业，南侧为其他企业，西侧为其他企业，北侧为厂区院，距离最近敏感点为北侧430m的龙泉固村。
（5）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

（6）建设内容及规模：本项目利用现有闲置厂房进行建设，总占地面积：570平方米，总建筑面积：570平方米。设备名称及数量：吹塑机4台、混料机3台、水冷机1台、空压机1台。主要原辅料：聚丙烯颗粒、色母颗粒、标签、包装袋。本项目建成后，全厂年产350万个塑料包装瓶。
2、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于限制类或淘汰类，属于允许类；该项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》中列出的禁止准入类项目和许可准入类项目；该项目2025年12月9日已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字【2025】1778号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为吹塑成型废气和无组织废气。

吹塑成型废气经“集气罩+软帘”收集后由两级活性炭吸附装置处理，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取车间密闭、加强有组织收集等措施减少对周围环境产生的影响。

吹塑成型工序有组织非甲烷总烃废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业挥发性有机物有组织排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。
厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。
（2）废水
本项目废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。
（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
（4）固废

本项目固废主要为下脚料、不合格品、标签废料、废包装袋、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、职工生活垃圾。
下脚料、不合格品、标签废料、废包装袋，收集后暂存一般固废储存区，定期外售；废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶，密闭收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾参照执行《中华人民共和国生态环境法典》的防治规定要求。
4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，挥发性有机物：0.073t/a。
5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，项目选址合理，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
