河北清声声学新材料科技有限公司年生产120万平米室内装饰珍珠砂岩吸音板生产线项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北清声声学新材料科技有限公司年生产120万平米室内装饰珍珠砂岩吸音板生产线项目
（2）建设单位：河北清声声学新材料科技有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市槐树镇侯城村西环街与田祁路交叉口西行450米路北，中心坐标为东经115度6分 55.181 秒，北纬 38 度 6 分 20.416 秒。项目西侧为晋州市侯城线材厂，南侧隔田祁路为石家庄腾沃服饰有限公司、东侧隔空地为晋州市百丰家庭农场、北侧为农田，距离项目厂界最近敏感点为东北侧120m处的西旺村。项目周边无自然保护区、名胜古迹等环境保护目标。
（5）项目投资：项目总投资5200万元，其中环保投资26万元，占总投资的0.5%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积：10000平方米，总建筑面积：7000平方米。设备名称及数量：储存罐6个、混料机8个、烘干室及烘干线6条、输送机6个、压机5台、成品包装机2台、除尘机2台。主要原辅料：膨胀珍珠砂岩、硅酸钠、水泥、玻纤网、铁丝网、模具、包装箱、木托。本项目建成后，全厂年产120万平米室内装饰珍珠砂岩吸音板。
2、产业政策符合性

本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类或淘汰类，属于允许类；不在《市场准入负面清单（2025版）》之列；2026年7月29日已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2026〕525号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为投料搅拌废气及无组织废气。

投料搅拌废气经集气罩+软帘收集后汇入“布袋除尘器”进行处理，最终经1根15米高排气筒DA001排放；无组织废气主要为未收集废气，通过采取车间密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

本项目投料搅拌废气中有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 中散装水泥中转站及水泥制品生产限值要求。

无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表 2 大污染物无组织排放限值。
（2）废水
本项目无生产废水产生；职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，室外风机加装隔声罩等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要有生产过程产生的原料废包材、除尘灰、废布袋、废润滑油、废润滑油桶以及员工生活垃圾。

原料废包材、除尘灰、废布袋属于一般工业固体废物，其中，除尘灰收集后回用于生产，原料废包材和废布袋收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，收集后密闭暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位妥善处置。一般固废暂存区和危废暂存间的设置满足固废贮存要求。员工生活垃圾交由环卫部门统一处理。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；生活垃圾处置参照《河北省固体废物污染环境 

防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD 0t/a、氨氮 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0.360t/a。

5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
