石家庄素星塑料制品有限公司年产500万个塑料包装瓶新建项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：石家庄素星塑料制品有限公司年产500万个塑料包装瓶新建项目
（2）建设单位：石家庄素星塑料制品有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇南旺村花园街与田祁路交叉口北行270米路东，厂区中心坐标为东经115度8分18.717秒，北纬38度6分21.296秒。项目东侧为空地，南侧为厂房（个人闲置厂房），西侧为道路（乡村道路），北侧为道路（乡村道路），距离最近敏感点为北侧600m处的南旺村。项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区。

（5）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积：1230平方米，建筑面积620平方米。设备名称及数量：吹塑机10台、混料机2台、贴标机1台、打码机1台、水冷机1台、空压机1台。主要原辅料：聚乙烯、色母颗粒、水性油墨、标签。本项目建成后，全厂年产500万个塑料包装瓶。
2、产业政策符合性

本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类或淘汰类，属于允许类；不在《市场准入负面清单（2025版）》之列；2026年3月6日已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2026〕110号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为吹塑成型废气、打码废气及无组织废气。

吹塑成型废气、打码废气经集气罩（加装软帘）收集后由风机引至“过滤箱+两级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；无组织废气主要为未收集废气，通过采取加强对生产及环保设备的检修力度，加强废气的收集效率，加强车间密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

本项目吹塑成型废气、打码废气中有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物排放限值；有组织臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

无组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值以及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/ 6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。

（2）废水
本项目设备冷却采用间接冷却的方式，不会对冷却水造成污染，循环冷却水经循环水箱冷却后全部循环使用，不外排，仅根据蒸发等损耗情况定期补充新鲜水。生活污水中盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装隔声罩等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要有生产过程产生的下脚料、不合格品、废包装袋、标签废料、废过滤棉、废抹布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废油墨桶以及职工生活垃圾。

下脚料、不合格品、废包装袋、标签废料，收集后暂存一般固废暂存区，定期外售处理；废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废油墨桶、废抹布，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置；职工生活垃圾统一收集后由环卫部门收集处置。

本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾处置满足《中华人民共和国生态环境法典》的防治规定要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、非甲烷总烃0.122t/a。

5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
