河北京魁汽车用品有限公司年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北京魁汽车用品有限公司年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套项目
（2）建设单位：河北京魁汽车用品有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村衡井线与晋总路交叉口东行200米路南9号北厂区，中心地理坐标为东经115度01分11.501秒，北纬37度51分52.618秒。本项目东侧为河北天众农机有限公司，西侧为空地，南侧为河北亚新汽车用品有限公司，北侧为衡井线。距离最近敏感点为厂区西南侧365m处的武邱村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资2500万元，其中环保投资25万元，占总投资的1%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积11333平方米，总建筑面积7500平方米。设备名称及数量：购置片材生产线4条，吸塑定型生产线10条，皮革脚垫模压生产线5条，边角料破碎机3台，撕碎机10台、皮革淋膜复合生产线2条，地毯淋膜复合生产线2条，数控全自动裁床20台，拼接缝纫机40台，包边缝纫机60台，喷绘机2台，高频热合机20台及其他辅助设备。主要原辅料：LDPE（环保）塑料颗粒、TPE颗粒、PP颗粒、LLDPE（环保）塑料颗粒、HDPE颗粒、圆绒地毯、无纺布、壁虎爪、纱线、绣花复合卷材、XPE卷材、PVC超纤革、复合革XPE卷材、色母、高强度线、橡胶护板、环保水性油墨、PE薄膜。本项目建成后，全厂年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2026〕446号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目有废气主要为TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑废气、皮革模压脚垫加热、热压、热合、复合废气、皮革拼接脚垫热合废气、汽车地毯挤出、复合废气产生的非甲烷总烃、臭气浓度；TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑废气产生的苯乙烯；皮革模压脚垫加热、热压、热合废气、皮革拼接脚垫热合废气产生的HCl；皮革模压脚垫喷绘废气、皮革拼接脚垫喷绘废气产生的非甲烷总烃；TPE脚垫、TPE后备箱垫破碎工序产生的颗粒物以及无组织废气。

TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑废气由集气罩收集后，经两级活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒DA001排放。皮革模压脚垫加热、热压、热合、复合废气、皮革拼接脚垫热合废气、汽车地毯挤出、复合废气、皮革模压脚垫喷绘废气、皮革拼接脚垫喷绘废气由集气罩收集后，经喷淋塔和两级活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒DA003排放。TPE脚垫、TPE后备箱垫破碎工序产生的颗粒物由集气罩收集后，经布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒DA002排放。无组织废气主要为未收集的废气，项目通过厂房密闭、加强有组织收集等措施控制其对周围环境的影响。
有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表1塑料制品制造业要求；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中恶臭污染物排放标准值；有组织HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；有组织苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中苯乙烯排放标准值；破碎工序有组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5大气污染物特别排放限值。无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表2要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新改扩建二级恶臭污染物厂界标准值。

（2）废水

本项目废水主要为冷却水和生活污水。冷却水循环使用，不外排；生活污水用于泼洒抑尘，厂区设化粪池定期进行清掏，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备及风机运行时产生的噪声。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂界隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为TPE脚垫、TPE后备箱垫修边下脚料及不合格品、废包装袋、皮革模压脚垫修边下脚料、皮革拼接脚垫裁切下脚料、皮革模压脚垫不合格产品、皮革拼接脚垫不合格产品、汽车地毯热合/包边下脚料、布袋除尘器除尘灰、废布袋、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、废润滑油、废润滑油桶、废油墨瓶、废含油墨抹布、生活垃圾。

TPE脚垫、TPE后备箱垫修边下脚料及不合格品破碎后回用于生产；废包装袋、皮革模压脚垫修边下脚料、皮革拼接脚垫裁切下脚料、皮革模压脚垫不合格产品、皮革拼接脚垫不合格产品、汽车地毯热合/包边下脚料、布袋除尘器除尘灰、废布袋收集后外售综合利用；废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、废润滑油、废润滑油桶、废油墨瓶、废含油墨抹布为危险废物，收集后暂存于危废间内定期委托有资质单位进行处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。生活垃圾处置按照《河北省固体废物污染环境防治条例》要求进行管理。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.591t/a；颗粒物：0.00001t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

