河北金浩电力设备有限公司电力器具生产项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北金浩电力设备有限公司电力器具生产项目
（2）建设单位：河北金浩电力设备有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村X004县道与长安路交叉口西行200米路南，厂址中心地理坐标为东经115°03′27.529″，北纬37°53′24.742″。项目东侧、南侧为农田，西侧为闲置厂房、北侧隔路为农田，距离项目最近敏感点为位于厂区东侧320m的枣园村。本项目厂址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

（5）项目投资：项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积20000平方米，建筑面积16000平方米。设备名称及数量：注塑机2台、热转印打印机 1台、UV 喷绘机4台、覆膜机1台、裁板机2台、雕刻机1台、折弯机2台、车床2台、台钻 6台、激光机1台、缝纫机10台、电脑绣花机10台、织带机 2 台、切带机1台、印字机1台、绞丝机2台、合股机2台、挤出设备2台、缩管机4台、弯管机1台、冲床6台、 切割机2台、拉挤机1台、电焊机10台、弹簧八爪机1台、断丝机2台、 吹塑机1台、粉碎机1台、压铸机1台及气泵10 台。主要原辅料：PE、PP、ABS塑料、色母颗粒、铝板、不锈钢板、亚克力板、转印纸（膜）、PE薄膜、涤纶丝、纱线、棉布、卡扣、PE颗粒、铜丝、接线端子、钢管、反光膜、聚丙烯酸酯树脂、铝合金、金属杆、PP块料、铝合金板、铁板、U型底座、焊管、钢丝、支撑柱、锁扣。本项目建成后，全厂年产安全帽5万顶、安全带500万套、标志牌20万平方米、接地线10万套、防鸟刺5万只、不锈钢围栏2万组、警示带5000个、绝缘梯2万部、拉杆闸5万套、绝缘护罩1万个、电能计量箱1万个、配电箱1万个、电缆保护套2万根。
2、产业政策符合性

本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类或淘汰类，属于允许类；不在《市场准入负面清单（2025版）》之列；2026年8月19日已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2026〕597号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为安全帽注塑工序、安全帽转印/喷绘工序、标志牌转印/喷绘工序、接地线挤出工序、绝缘梯和拉杆闸拉挤成型工序、电缆保护套吹塑工序、警示带热合/印字/挤出工序、绝缘护罩压铸工序、标志牌裁切/雕刻工序、绝缘梯和拉杆闸切割工序、电能计量箱、配电箱机加工工序、防鸟刺焊接工序、电缆保护套粉碎工序、警示带粉碎工序废气及无组织废气；不锈钢围栏粘贴反光膜清洁工序产生的无组织废气。
安全帽注塑工序、安全帽转印/喷绘工序、标志牌转印/喷绘工序、接地线挤出工序、绝缘梯和拉杆闸拉挤成型工序、电缆保护套吹塑工序、警示带热合/印字/挤出工序、绝缘护罩压铸工序产生的有机废气和臭气浓度经集气罩收集后，引入1套两级活性炭吸附装置处理，最后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；标志牌裁切/雕刻工序、绝缘梯和拉杆闸切割工序、电能计量箱、配电箱机加工工序、防鸟刺焊接工序、电缆保护套粉碎工序、警示带粉碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后，引至1套布袋除尘器处理，最后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取加强厂房密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

本项目安全帽注塑成型工序与安全帽转印工序、标志牌喷绘/转印工序、接地线挤出工序、绝缘梯、拉杆闸拉挤成型工序、电缆保护套吹塑工序、警示带热合工序、印字工序、挤出工序、绝缘护罩压铸工序废气中有组织非甲烷总烃及苯系物执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品业排放限值要求；有组织丙烯腈、甲苯、1,3-丁二烯*执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；有组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。

无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求；无组织丙烯腈排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；无组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新改扩建二级恶臭污染物厂界标准值。

（2）废水
本项目无工艺废水产生，冷却水循环使用，不外排；职工生活污水，盥洗废水泼洒抑尘，其他生活污水排入厂区内防渗化粪池，定期清掏。

（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要有废转印纸、废塑料膜、下脚料、不合格品、背胶保护层、焊渣、废包装材料、布袋除尘器除尘灰、废布袋、废油墨桶、废抹布、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶，以及职工生活垃圾。

废转印纸、废塑料膜、下脚料、不合格品、背胶保护层、焊渣、废包装材料、布袋除尘器除尘灰、废布袋属于一般工业固体废物，收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售；废油墨桶、废抹布、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，密闭暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位妥善处置；职工生活垃圾交环卫部门统一处理。

本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾处置满足《中华人民共和国生态环境法典》的防治规定要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、非甲烷总烃0.029t/a、颗粒物0.144t/a。

5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
