河北立昂电力器具有限公司电力器具生产项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北立昂电力器具有限公司电力器具生产项目
（2）建设单位：河北立昂电力器具有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇马坊头村广场街与衡井线交叉口东行280米路南，中心地理坐标为东经115度05分9.701秒，北纬37度52分17.169秒。本项目西侧、东侧、南侧为闲置厂房，北侧隔省道衡井线为农田。距离最近敏感点为厂区西北侧475m的马坊头村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积1900平方米，总建筑面积2800平方米。设备名称及数量：购置注塑机2台、破碎机1台、电焊机4台、切割机3台、缝纫机10台、气泵10台、电脑绣花机10台、UV机2台、热转印打印机1台、冲床4台、覆膜机1台、裁板机2台、激光机1台、台钻4台、折弯机1台、绞丝机3台、合股机2台、挤出机2台、缩管机4台、弹簧八爪机1台、断丝机1台、弯管机1台及其他辅助设备。主要原辅料：PE颗粒、PP颗粒、色母颗粒、半成品织带、棉布、卡扣、铝板、不锈钢板、亚克力板、转印纸（膜）、LED灯、塑料薄膜、铜丝、接线端子、钢管、反光膜、角钢、聚丙烯块状原生料、绝缘杆、U型底座、焊管、钢丝、支撑柱、锁扣、水性油墨、70%酒精、润滑油、焊丝。本项目建成后，全厂年产安全帽2万顶、安全带4万套、标识牌10万平方米、接地线5万套、防鸟刺6万只、不锈钢围栏2万组、梯子1万部、拉闸杆5万套、接地棒15万根、绝缘凳1万个、电缆保护套1万根。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2026〕311号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目废气主要为安全帽注塑成型工序、安全帽转印工序、标志牌打印工序、接地线挤出工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）拉挤工序、电缆保护套挤出工序产生的非甲烷总烃及臭气浓度；防鸟刺焊接工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒机）加工工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）焊接工序、电缆保护套粉碎工序产生的颗粒物；不锈钢围栏清洁工序产生的乙醇（以非甲烷总烃计）以及无组织废气。

安全帽注塑成型工序、安全帽转印工序、标志牌打印工序、接地线挤出工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）拉挤工序、电缆保护套挤出工序产生的非甲烷总烃及臭气浓度，采用集气罩收集后引入两级活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒DA001排放；防鸟刺焊接工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）机加工工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）焊接工序、电缆保护套粉碎工序产生的颗粒物，经集气罩收集后由布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒DA002排放。无组织废气主要为不锈钢围栏清洁工序产生的乙醇和未收集的废气，项目通过厂房密闭等措施控制其对周围环境的影响。

有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表1塑料制品制造业要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。防鸟刺焊接工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）机加工工序、（梯子、拉闸杆、绝缘凳、绝缘棒）焊接工序、电缆保护套粉碎工序产生的颗粒物有组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5大气污染物特别排放限值。无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表2要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新改扩建二级恶臭污染物厂界标准值。

（2）废水

本项目废水主要为设备冷却水和生活污水。设备冷却水循环使用，不外排；生活污水用于泼洒抑尘，厂区设化粪池定期进行清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备及风机运行时产生的噪声。项目通过采取基础减振、风机安装隔声罩、厂房隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。
项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为废塑料膜、下脚料、废焊渣、废背胶保护层、布袋除尘器除尘灰、废布袋、废包装袋、接地线、电缆保护套不合格产品、废抹布、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾。

废塑料膜、下脚料、废焊渣、废背胶保护层、布袋除尘器除尘灰、废布袋、废包装袋收集后外售综合利用；接地线、电缆保护套不合格品收集破碎后外售；废抹布、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶为危险废物，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾处置执行《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年）要求进行管理。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.021t/a；颗粒物：0.018t/a。
5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。卡扣

