石家庄中皓康医疗器械有限公司年产1500吨塑料制品项目

基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：石家庄中皓康医疗器械有限公司年产1500吨塑料制品项目
（2）建设单位：石家庄中皓康医疗器械有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村衡井线与晋总路交叉口东行200米路南6号厂区，中心位置坐标为东经115度1分21.660秒，北纬37度51分42.250秒。本项目厂址四周均为空地，距离厂区最近敏感点为厂区西侧370m的武邱村。
（5）项目投资：项目总投资5300万元，其中环保投资200万元，占总投资的3.77%。

（6）建设内容及规模：本项目建设4座生产车间，总占地面积：17596.73平方米，总建筑面积：41636.67平方米。设备名称及数量：注塑机25台、冷水机25台、破碎机25台、上料机25台、印刷机5台、无溶剂复合机3台、制袋机40台、塑封机40台、分切机40台、烘干植绒生产线3台、毛刷棒自动组装机10台、吹膜机5台、冷水机5台、涂布机3台、打线机20台、分切机20台、挤出机18台、分切机3台、锯料机5台、全自动分切机5台、全自动组装机25台、全自动分切机10台、冷水槽15台、切管机15台、导角机50台。主要原辅料：PLA复合膜、水性油墨、聚丙烯颗粒、聚酯纤维、粘合剂、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒。本项目建成后，全厂年产塑料袋300吨、毛刷棒300吨、塑料膜300吨、塑料板300吨、塑料管300吨。
2、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）)中规定的限制类、淘汰类项目，为允许类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和许可准入类项目，符合产业政策要求。本项目已于2026年6月26日经晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2026〕386号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为注塑废气，毛刷棒生产线蘸胶、烘干废气，塑料袋生产线印刷、制袋废气，塑料管生产线挤出、涂胶废气，塑料膜生产线热熔吹膜、涂胶废气，塑料板生产线挤出废气，破碎废气和无组织废气。
注塑废气，毛刷棒生产线蘸胶、烘干废气，经集气罩收集后由1套三级活性炭吸附装置净化处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放；塑料袋生产线印刷、制袋废气，经集气罩收集后由1套三级活性炭吸附装置净化处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放；塑料管生产线挤出、涂胶废气，经集气罩收集后由1套三级活性炭吸附装置净化处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA003）排放；塑料膜生产线热熔吹膜、涂胶废气和塑料板生产线挤出废气，经集气罩收集后由1套三级活性炭吸附装置净化处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA004）排放；破碎废气经集气罩收集后，由1套布袋除尘器净化处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA005）排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取车间密闭、加强有组织收集等措施减少对周围环境产生的影响。

本项目有组织废气中颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求。
（2）废水
本项目废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。
（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要为废包装袋、塑料边角料、不合格品、除尘灰、废油墨桶、废胶桶、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、职工生活垃圾。

废包装袋收集后外售废旧物资回收单位；塑料边角料、不合格品，经破碎后作为原料回用于生产；除尘灰作为原料回用于生产；废油墨桶、废胶桶、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶，密闭收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置参照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）中的相关规定。
4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，挥发性有机物：0.595t/a。
5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，项目选址合理，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
