石家庄金米尚电力器具有限公司电力器具生产项目

基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：石家庄金米尚电力器具有限公司电力器具生产项目
（2）建设单位：石家庄金米尚电力器具有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市桃园镇桃园村桃园中学东行460米路北，中心位置坐标为东经115度0分46.667秒，北纬37度57分33.054秒。本项目厂区西侧为林地，东侧为光伏场区，南侧隔路为农田，北侧为机械厂及装修材料厂。项目距最近敏感点为西侧415m处的桃园村。
（5）项目投资：项目总投资2700万元，其中环保投资25万元，占总投资的0.93%。

（6）建设内容及规模：本项目利用现有闲置厂房进行建设，总占地面积：23.5亩，总建筑面积：7715平方米。设备名称及数量：激光切割机1台、折弯机1台、电焊机3台、电烤箱1台、空压机1台、喷塑设备1台、丝网印1台、打包机1台、冲压机9台、喷绘机1台、UV机1台、覆膜机1台、剪板机2台、液压摆式剪板机1台、立式混料机1台、注塑机5台、粉碎机1台、缝纫机2台、风冷式冷水机1台、合股机1台、束丝机3台、挤出设备1台、液压锁扣机1台、滚字轮1台、电焊机2台、切割机1台、钢筋箍筋弯曲机1台。主要原辅料：铁板、包装箱、塑粉、焊丝、水性油墨、铝板、PVC板、钢板、反光膜、透明膜、PP颗粒、色母、织带、铜线、线鼻子、回流管、热缩管、铁质钢管、润滑油、液压油。本项目建成后，全厂年产8000台工具柜、15000块反光标识牌、4500顶安全帽、15000米接地线、10000片管式围栏。
2、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类、许可准入类。本项目已于2026年6月4日在晋州市行政审批局备案（备案编号：晋行审投资备字[2026]321号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为固化、印字、喷绘、外皮印字、挤出、注塑工序废气，激光切割、焊接、喷塑、混料、粉碎、切割工序废气和无组织废气。
固化、印字、喷绘、外皮印字、挤出、注塑工序废气，经集气罩收集后，由“过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑工序废气经集气管道收集后由滤芯回收处理，激光切割、焊接、混料、粉碎、切割工序废气经集气罩收集，以上废气一同由布袋除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取车间密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

本项目有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1塑料制品业大气污染物浓度限值；有组织颗粒物排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》(DB13/6187-2025)表1金属制品业大气污染物浓度限值；有组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。

厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》(DB13/6187-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建排放标准值。
（2）废水
本项目废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，不外排；职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。
（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机进出口进行软连接等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要为废包装材料、下脚料、废焊材、除尘灰、废布袋、不合格产品、塑料边角料、不合格帽壳、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废油墨桶、废UV灯管、废过滤棉、废活性炭及生活垃圾。

废包装材料、下脚料、废焊材、除尘灰、废布袋、不合格产品，均收集后外售。塑料边角料、不合格帽壳，收集后经粉碎机粉碎后回用于生产；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废油墨桶、废UV灯管、废过滤棉、废活性炭，均密闭收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起实施）相关要求。
4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，挥发性有机物：0.031t/a。
5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，项目选址合理，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
