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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目

	项目代码
	2607-130183-89-01-524431

	建设单位联系人
	苏晓东
	联系方式
	15003115009

	建设地点
	河北省石家庄市晋州市经济开发区西紫城村民委员会东行500米路北

	地理坐标
	东经114°59′5.949″，北纬38°0′38.278″

	国民经济行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30-60耐火材料制品制造308；-石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北晋州经济开发区行政审批局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	晋开审投资20260721101

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期（月）
	3

	是否开工建设
	否     
是：           
	用地（用海）面积（m2）
	4666.9

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《晋州市循环经济工业园控制性详细规划》（2008-2020年）
审批机关：晋州市人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》
审查机关：石家庄市生态环境局
审查意见名称：《关于转送晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价结论的函》
审查文号：石环函〔2021〕4号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
（1）规划范围
晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划范围为北起石津总干渠、南至规划南外环街、西起规划西三环路、东至规划东外环路，规划总面积约为18.8km2，其中工业用地2.0014km2。
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区，属于晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划范围内，占地为工业用地（详见附图6），符合园区用地规划。
（2）产业定位及产业布局
晋州市循环经济工业园规划以劳动密集型产业为特色的精细化工产业、轻纺加工、农副产品加工和发挥地区交通优势的现代商贸物流业作为工业园产业发展的基本方向。
[bookmark: OLE_LINK20]开发区规划总体结构形成“一心、两轴、六组团”的功能布局结构，一心：在南北向结构主轴线的延伸方向上规划布置工业园综合配套服务中心，较好地同城市整体空间发展结构相统一；两轴：生活联系轴是城市主轴线的空间延续，工业园依托向阳路同城市之间形成生活上的便捷联系，产业发展轴是工业园东西向的主要轴线，依托世纪路，工业园实现点轴推进的产业发展思路；六组团：综合配套组团、轻纺组团、精细化工组团、农副产品、果品加工组团、物流配送组团、发展备用组团。
本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》，目前该位置属于精细化工组团B(详见附图7)，园区管委会已出具《关于晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目入驻园区的意见》(详见附件)，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区正在调整相关规划，本项目符合新的产业规划，同意该项目建设。
（3）基础设施
①给水：晋州市循环经济工业园规划：园区目前未实现统一供水，部分企业仍使用自备地下水井。晋州市将建设地表水厂，近期规模为5.0万m3/d，远期扩建至10.0万m3/d。中水水源：工业园内规划拟建两座中水厂，规划规模均为1万m3/d。中水厂供水主要用于居民的冲厕和道路绿化用水，也可用于一些工业企业的冷却用水。
本项目用水由园区供水系统提供，不直接开采地下水。
②排水：生活污水集中排入位于307国道北侧的晋州市污水处理厂集中处理。工业废水分为两个区域分别进入规划的2座中水处理厂，中水处理厂规划日处理量均为1万m3/d。工业园雨水系统的主干管布置在工业街、紫城路，雨水汇集后向东经泵站提升后排入恢复的一分干渠。另外，通过集中对雨水进行蓄存、处理后，亦可作为中水资源加以利用。
本项目无生产废水产生；厂区生活污水水量小，排入化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。
③供热：晋州热电厂，装机容量为2×12MW中温中压抽汽凝汽式供热机组，配2×75t/h秸秆锅炉。采暖抽汽80t/h(56MW)；供热锅炉房：规划在工业园内设集中锅炉房1座，供热能力为232MW，占地面积3hm2。
项目冬季采暖采用空调，生产加热使用电能。
④供气：规划以石家庄—衡水的天然气长输管道作为规划燃气气源。天然气管道引自北京—石家庄—邯郸的天然气长输管道，设计压力6.3MPa，设计输气能力为15亿Nm3/年。
本项目不使用燃气。
[bookmark: OLE_LINK17]2、与《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》结论及审查意见的符合性分析
与园区规划环评跟踪评价报告书结论的符合性分析内容见表1-1。石家庄市生态环境局于2021年6月8日出具《关于转送晋州市循环经济工业区（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价结论的函》（石环函[2021]4号），分析内容见表1-2。
表1-1    与《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》结论的符合性分析
	项目
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	8.4现有企业情况
	工业园区内现有企业均已办理了环保手续，采取了较为完善的污染防治措施，污染物排放达标，满足清洁生产水平要求，符合国家和地方产业政策的要求。
工业园区部分入驻企业所在位置不符合工业园区的产业布局规划。本次跟踪评价建议对企业的生产和用地规模予以保留。在规划修编时，综合考虑现有企业的位置，保留现有企业。
	本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》，位于精细化工组团B(详见附图7)，园区管委会已出具《关于晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目入驻园区的意见》，按照省级产业园区规划环评管理要求，开发区正在调整相关规划，本项目符合新的产业规划，同意该项目建设。
	符合

	8.7污染防治、减缓措施及对策有效性结论
	在规划实施过程中，工业园区现有企业采纳了大部分规划环评中提出的污染防治措施与建议，污染物排放浓度满足现行的环保标准要求，清洁生产水平得到了逐步提高，工业园区内污水由晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂处理，固体废物得到了有效处置，随着工业园区的发展，污染物排放量没有明显增加，区域环境质量总体得到改善，说明现行工业园区采取的环境保护措施起到了一定作用。但工业园区仍存在与规划环评调整建议及审查意见不符的情况，现有企业及工业园区基础设施方面仍存在一定的环保问题，有待进一步实施。
	
	符合


表1-2    与《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见符合性分析
	项目
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）切实落实产业布局。对不符合园区现有产业定位和用地布局的企业，应严格落实报告书整改要求，实施分类处理，园区对敏感点设置详细的空间管控以减小对敏感点的影响
	本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据《晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划环境影响跟踪评价报告书》，位于精细化工组团B(详见附图7)，园区管委会已出具《关于晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目入驻园区的意见》。本项目实施后各污染物达标排放，不会对厂区周围敏感点产生影响。
	符合

	2
	（2）加强现有企业环境管理水平。跟踪评价结果表明园区所在区域环境空气PM10、PM2.5、NO2、O3不满足环境空气质量二级标准要求，开发区管委会应针对现有问题制定切实可行的整改方案，加大对现有企业的环境监管力度。在污染物稳定达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量改善。
	本项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度，经治理后均达标排放。
	符合

	3
	（三）加快基础设施建设进度。园区应完成南水北调集中供水管网建设，现有企业自备水井全部关停，未实现南水北调地表水集中供水前，不得新增加地下水开采量，不得建设新增用水项目；应完成晋州市城市污水处理厂的提标改造工作，应完成中水回用管网铺设，中水回用工程建成之前，不得建设以中水为水源的项目；应完善供热管网，实现供热管网全部覆盖，供热管网完善前，不得新增用热项目。园区实现集中供水、集中供热后，关停企业自备水井与分散的天然气锅炉等供热设施。
	本项目新水由园区供水系统提供；项目冬季采暖采用空调，生产加热使用电能。
	符合


综上所述，本项目符合园区规划环评跟踪评价报告书结论及其审查意见相关要求。

	其他符合性分析                                                                                            
	1、河北省“三线一单”符合性分析
本项目与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)的符合性分析情况如下。
（1）生态保护红线
重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
本项目为C3099其他非金属矿物制品制造项目，位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
到2025年，地表水国考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。
根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。其余污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，同时区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，环境质量较好。本项目对工程产生的废水、固废、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此，本项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线
以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。
本项目用水由河北晋州市经济开发区园区供水管网提供，不开采地下水。项目用电由园区供电系统提供，不会突破区域电资源利用上线。本项目租赁现有闲置厂区，不新增工业用地。因此，本项目占地不会达到水资源、电资源及土地资源利用上线。
因此，区域内水资源、电资源和土地资源均能够支撑本项目的建设。
（4）环境准入负面清单
本项目符合国家及地方产业政策，项目建成后不会对区域内环境质量造成严重影响，根据开发区制定的环境准入负面清单，开发区内不得新增火电、钢铁、冶炼、水泥、平板玻璃、石化及燃煤锅炉产能的企业。本项目为C3099其他非金属矿物制品制造项目，符合园区产业定位，不在限制发展的企业类型中，满足入园条件。项目满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）、《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）等文件规定要求。另外，本项目已于2026年7月21日经河北晋州经济开发区行政审批局备案（晋开审投资20260721101）。
经以上分析可知，本项目符合河北省“三线一单”的要求。
2、与石家庄市生态环境准入清单(2023年版)符合性分析
本项目与《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》中相关要求进行对比分析如下。
（1）与“石家庄市生态环境准入总体要求”对比分析
①与“全市生态环境准入综合管控要求”符合性分析
本项目与“全市生态环境准入综合管控要求”对比分析见表1-3。
表1-3    本项目与“全市生态环境准入综合管控要求”对比分析
	重点区域
	管控策略
	本项目内容
	分析
结果

	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类；项目不属于“两高”项目。
2、本项目位于河北晋州经济开发区赵位园内，满足园区规划要求。
	符合

	西部山区、滹沱河流域、南水北调和石津干渠
	1、针对子牙河和大清河流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水治理，完善园区污水集中处理设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。
2、针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。
3、针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。
	本项目无生产废水产生，厂区生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不直接排入地表水体，因此，本项目不会对周围水环境产生明显影响。
	

	重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染重点
监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等
	1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。
2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。
3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
	本项目均不涉及。
	

	石家庄市划定的高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	本项目不涉及燃煤等其他高污染燃料，能源类型为电能。
	

	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	本项目用水由园区供水管网提供，不取用地下水。
	


②与“全市生态空间总体管控要求”符合性分析
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，不在生态保护红线范围内，亦不涉及一般生态空间。
③与“全市水环境总体管控要求”符合性分析 
本项目与“全市水环境总体管控要求”符合性分析见表1-4。
表1-4    与“全市水环境总体管控要求”符合性分析
	分类
	管控
类型
	管控要求
	本项目内容
	分析
结果

	饮用水水源地保护区
	空间布局约束
	1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，不在饮用水水源保护区内。
	符合

	重要饮水通道
	空间布局约束
	1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》(国务院令647 号)、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。
2、保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。
[bookmark: _GoBack]3、对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。
	本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，不涉及南水北调和饮用水水源地。
	符合

	水环境工业污染重点管控区
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩行业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、工业园区全部建成污水集中处理设，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害污染物的工业废水应分类收集和处理，不得稀释排放。
4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
	1、本项目不属于高污染、高耗水行业，不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。
2、本项目不涉及。
3、本项目无生产废水产生，厂区生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。
4、本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险管控
	1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。
3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。
4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
	本项目均不涉及。
	符合


④与“大气环境总体准入要求”符合性分析
本项目与“大气环境总体准入要求”符合性分析见表1-5。
表1-5    与“大气环境总体准入要求”符合性分析
	管控
类型
	管控要求
	本项目内容
	分析
结果

	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35 蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤燃烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1、项目不涉及。
2、本项目不属于重点行业。
3、本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝项目。
4、项目不涉及。
5、项目不涉及。
6、项目不涉及。
7、项目不涉及新建锅炉。
8、本项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料。
	符合

	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量 150 万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1、本项目不属于重点行业，但本项目颗粒物、VOCs排放严格落实区域污染物削减要求。
2、项目不涉及。
3、本项目不涉及使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、本项目不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业。
5、项目不涉及。
6、本项目施工期严格落实《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》中的相关要求。
7、项目不涉及。
8、本项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业。
9、本项目不涉及使用煤、石油焦、重油等燃料。
	符合

	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控
	本项目实施后，严格采取相应风险防范措施降低环境风险影响。
	符合


⑤与“全市土壤环境总体管控要求”符合性分析
本项目与“全市土壤环境总体管控要求”符合性分析见表1-6。
表1-6    与“全市土壤环境总体管控要求”符合性分析
	属性
	管控要求
	本项目内容
	分析
结果

	建设用地风险管控和修复
	1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	不涉及
	符合


⑥与“全市自然资源总体管控要求”符合性分析
本项目与“全市自然资源总体管控要求”符合性分析见表1-7。
表1-7    与“全市自然资源总体管控要求”符合性分析
	要素
	管控类型
	管控要求
	本项目内容
	分析
结果

	水资源
	地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）
	1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
	本项目用水由园区供水管网提供，不取用地下水。
	符合

	能源
	高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	本项目所耗能源为电能，不涉及高污染燃料。
	符合


⑦与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析
本项目与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析见表1-8。
表1-8    与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析
	分类
	管控要求
	本项目内容
	分析
结果

	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到 2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。
	1、本项目满足《石家庄市生态环境准入清单》中相关要求，满足园区规划环评要求。
2、本项目不涉及燃煤。
3、本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，亦不属于《市场准入负面清单（2025年版）》和《河北省禁止投资的产业目录》中禁止类项目。
4、本项目不属于“两高”项目。
5、项目不涉及。
6、本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
7、项目不建设锅炉。
8、本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、本项目不属于高耗水产业。
10、不涉及。
11、本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，不在城市建成区和重点领域。
12、不涉及。
13、本项目不属于“两高”项目。
14、不涉及。
	符合

	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122 号）相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过 5 年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位工业园，占地为规划的工业用地，符合园区产业布局和用地布局要求。
	符合


（2）与“石家庄差异性生态环境准入要求”符合性分析
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，在晋州市循环经济工业园（赵位工业园）规划范围内，属于晋州市生态环境准入清单中的重点管控单元6（详见附图8）。
表1-9    本项目与晋州市生态环境准入清单环境管控单元生态环境准入要求符合性分析
	县（市、区）
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	本项目情况
	分析结果

	晋州市
	重点管控单元6
	大气环境高排放重点管控区、河北晋州经济开发区（赵位工业园）
	空间布局约束
	1、 严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2、 严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）、《市场准入负面清单》、《河北省禁止投资的产业目录》中的限制和淘汰类项目，符合国家及地方产业政策要求；园区管委会已出具《关于晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目入驻园区的意见》。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。
2、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。
3、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DBl3/1640-2012）中的相关标准要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）要求。
4、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DBi3/2796一2018）排放限值。污染物排放管控满足国家、河北省、石家庄市相关污染排放标准和要求。
	1、本项目不属于重点行业，但本项目颗粒物、VOCs排放严格落实区域污染物削减要求。
2、本项目满足园区规划环评及其审查意见的要求。
3、本项目不涉及工业炉窑。
4、本项目无生产废水产生，厂区生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不直接排入地表水体，因此，本项目不会对周围水环境产生明显影响。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	本项目采取严格的风险防范措施，厂区采取分区防渗措施。
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1、 新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。
2、 提高中水回用率。
	本项目用水由园区供水管网提供。本项目不涉及煤炭消耗。
	符合


综上所述，本项目的建设符合石家庄市“三线一单”管控要求。
3、其他相关规划、政策的符合性
（1）与大气环境管理政策符合性分析
本项目与大气环境管理政策符合性分析见表1-10。
表1-10    本项目与大气环境管理政策符合性分析
	文件名称
	序号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	符合性

	《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发[2023]24号）
	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求
	本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目满足石家庄市生态环境管控单元要求，项目严格落实区域污染物总量控制要求。
	符合

	
	2
	严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。
	本项目不涉及生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。
	符合

	
	3
	严格合理控制煤炭消费总量。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目不涉及煤炭消耗。
	符合

	
	4
	积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。
	本项目不涉及燃煤锅炉。
	符合

	
	5
	重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	本项目不涉及。
	符合

	《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）
	1
	严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目满足石家庄市生态环境管控单元要求，项目严格落实区域污染物总量控制要求。
	符合

	
	2
	加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）中限制类和淘汰类。
	符合

	
	3
	推进钢铁行业升级。严禁新增钢铁产能，稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。
	本项目不涉及。
	符合

	
	4
	严控煤炭消费总量。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代。原则上不再新增自备燃煤机组。
	本项目不涉及煤炭消耗。
	符合


由上表可知，本项目符合《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发[2023]24号）和《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）中相关要求。

（2）与生态环境保护“十四五”规划符合性分析
本项目与河北省、石家庄市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析如下：
表1-11    项目与生态环境保护“十四五”规划符合性分析
	名称
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）
	控制煤炭消费总量。全面实施煤炭消费总量控制，建设项目严格执行煤炭减量替代。严格控制燃煤发电装机规模，严禁新建自备燃煤机组。
	本项目生产采用电加热，职工办公生活取暖采用空调，不涉及煤炭消耗。
	符合

	
	以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。
	本项目不属于前述所列行业。
	符合

	
	严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。
	本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工行业。
	符合

	
	深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。
	本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
	符合

	《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函[2022]72号）
	严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、碳素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。
	本项目不属于前述所列行业。
	符合

	
	加快产业和能源结构调整。聚焦钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等绿色新兴产业。
	本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，能源消耗类型为电能。
	符合

	
	实行燃煤电厂和燃煤机组排放绩效管理，对燃煤机组排放绩效进行评估排名，削减电力行业低效产能。
	本项目不涉及。
	符合

	
	严格高污染燃料禁燃区管理，禁燃区内禁止使用原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（煤焦油、重油和渣油等）、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料；不新批准建设高污染燃料的燃用设施，现有燃烧高污染燃料的设施不扩大规模建设。
	本项目能源消耗类型为电能，不涉及其他高污染燃料消耗。
	符合


综上，本项目符合河北省、石家庄市生态环境保护“十四五”规划中的相关要求。
（3）与《关于印发生态环境分区管控管理暂行规定的通知》符合性分析
本项目与《关于印发生态环境分区管控管理暂行规定的通知》（环环评[2024]41号）的符合性分析如下：
表1-12    项目与《关于印发生态环境分区管控管理暂行规定的通知》符合性分析
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	涉及区域开发建设活动、产业布局优化调整、资源能源开发利用等政策制定时，充分考虑生态环境分区管控要求，引导传统制造业绿色低碳转型升级及战略性新兴产业合理布局，严格控制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进绿色低碳发展，助力加快形成新质生产力。
	本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，满足园区规划和石家庄市生态环境分区管控要求，本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目盲目。
	符合

	规划环评编制时应落实生态环境分区管控要求，对于符合要求的，可简化相关法律法规、政策及产业发展等规划符合性和协调性分析内容；对不符合要求的，应对规划提出优化调整建议。生态环境主管部门组织开展规划环评审查时，应将规划与生态环境分区管控方案的符合性作为审查重点之一。
	本项目不涉及。
	符合

	建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。
	本项目已对照《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》分析，符合生态环境分区管控要求。
	符合


综上，本项目符合《关于印发生态环境分区管控管理暂行规定的通知》（环环评[2024]41号）中的相关要求。
（4）与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），“为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目环境影响评价制度执行工作”。本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，不在沙区范围内。此外，项目建成后，通过厂区绿化、定期清扫等，以减少扬尘产生。
图  例
本项目位置  沙区位置
沙区范围
N











图1-1    本项目与沙区位置关系图  比例尺1:89500
4、产业政策符合性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）)中规定的限制类、淘汰类项目；亦不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）中禁止类项目，符合产业政策要求。此外，本项目已于2025年4月1日经河北晋州经济开发区行政审批局备案（晋开审投资20250401048）。
综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。
5、选址可行性分析
本项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位园，厂址中心地理坐标为东经114°59′5.949″，北纬38°0′38.278″，项目东、北、西侧均为农田，南侧为乡村道路。距离厂区最近的敏感点为西侧58m的东子城村。本项目租赁现有4666.9m2闲置厂区，不新增工业用地，占地为规划的工业用地，且园区管委会已出具《关于晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目入驻园区的意见》。此外，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。
对比《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》(自然资发(2024〕273号)相关内容，本项目不属于有关的限制类、禁止类项目，本项目租赁现有工业用地闲置厂房进行生产，满足“三、建设用地要严格控制增量，积极盘活存量，把节约用地放在首位，重点在盘活存量上下功夫。新上建设项目首先要利用现有建设用地，严格控制建设占用耕地、林地、草地和湿地等”相关要求。
综上所述，本项目选址可行。













二、建设项目工程分析
	建设内容

	1、建设项目内容概况
本项目厂区占地面积为4666.9平方米，总建筑面积1361.3平方米，租赁现有闲置厂房，包括1座生产车间、1座办公用房及其他附属设施。购置捏合机、液压机，并配备高效环保治理设施等配套设施。项目建成后年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院682号令)等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“二十七、非金属矿物制品业 30-60耐火材料制品制造308；-石墨及其他非金属矿物制品制造309”，需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场调查、资料收集等工作，并根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价相关技术导则要求，编制了本项目环境影响报告表。
项目组成情况见表2-1。
表2-1    项目组成及工程内容一览表
	项目分类
	名称
	建设内容

	主体工程
	生产车间
	利旧，1层、占地面积702m2，建筑面积702m2（高6米），车间内建设液压机、捏合机、电子秤、角磨机等设备

	辅助工程
	办公用房
	利旧，1层，占地面积200m2，建筑面积200m2（高3.5米）

	
	变压器间
	利旧，1层，占地面积20m2，建筑面积20m2（高3.5米）

	
	防渗旱厕
	利旧，1层，占地面积5.3m2，建筑面积5.3m2（高3.5米）

	
	辅助用房
	占地面积190m2，建筑面积190m2（高3.5米）

	储运工程
	原料库
	设置专门的原料库房，利旧，1层，占地面积104m2，建筑面积104m2（高6米）

	
	成品区
	本项目在厂区东侧设置专门的成品库房，成品由叉车运至库房，再由汽车运输至厂外。利旧，1层，占地面积100m2，建筑面积100m2（高3.5米）

	
	一般固废间
	本项目在厂区西侧设置一般固废间，存放废边角料等一般固体废物，面积约20m2，并进行一般防渗

	
	危废
暂存间
	拟在厂区西侧设置危险废物暂存间，危废暂存间占地面积共为20m2，危废暂存间进行重点防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中的相关规定

	公用工程
	供水
	项目供水由园区自来水管网供应

	
	供电
	项目供电由园区供电系统供应

	
	供热
	项目冬季采暖采用空调，生产加热使用电能

	环保工程
	废水
	厂区生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不外排

	
	废气
	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边工序产生的废气分别经各自带软帘集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）+二级活性炭吸附（TA002）处理后由15m高排气筒排放（DA001）

	
	噪声
	低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等

	
	固废
	生活垃圾：交由环卫部门处理

	
	
	一般固废：废包装袋、废边角料、不合格品、除尘灰、废旧布袋暂存于一般固废间，集中收集后外售综合利用

	
	
	危险废物：不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理


2、产品方案及产能
项目建成后年产3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片。项目产品方案见表2-2。
表2-2    项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	年产量

	1
	石英砂热压石英石水盆
	60*70cm(35kg/个)
	1万个
	3万个

	2
	
	60*80cm(40kg/个)
	1万个
	

	3
	
	60*40cm(18kg/个)
	1万个
	

	4
	石英砂热压建筑石英石瓦片
	40*42cm(6kg/块)
	6万片


3、主要生产设备
项目主要生产设备清单见表2-3。 
表2-3    主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量（台/套）
	应用工序
	热源

	1
	捏合机
	1000L
	2
	搅拌捏合
	/

	2
	小车
	2m*1m*6cm
	4
	物料转运
	/

	3
	液压机
	/
	6
	压制成型
	电

	4
	电子秤
	/
	7
	称量
	/

	5
	叉车
	3.5T
	1
	物料转运
	/

	6
	角磨机
	/
	6
	修边
	/


4、主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。
表2-4    项目原辅材料及能源消耗一览表
	环节
	名称
	用量
	单位
	包装
形式
	包装规格
	厂区暂存量t
	储存位置

	生产
	石英砂（10-40目）
	622.6
	t/a
	袋装
	25Kg/袋
	60
	原料库

	
	石英粉（600目）
	498.1
	t/a
	袋装
	25Kg/袋
	40
	原料库

	
	不饱和聚酯树脂
	149.4
	t/a
	桶装
	1t/桶
	15
	原料库

	
	固化剂
	1.25
	t/a
	桶装
	25Kg/桶
	0.5
	原料库

	
	玻璃纤维
	6.2
	t/a
	袋装
	25Kg/袋
	1
	原料库

	
	色母粒
	12.45
	t/a
	袋装
	50Kg/袋
	2
	原料库

	
	脱模剂
	12.9
	t/a
	袋装
	25Kg/袋
	2
	原料库

	设备检修
	液压油
	0.6
	t/a
	桶装
	200Kg/桶
	/
	不储存

	
	润滑油
	0.15
	t/a
	桶装
	150Kg/桶
	/
	不储存

	能耗
	新鲜水
	176
	m3/a
	由园区自来水管网供应

	
	电
	10
	万kW·h/a
	由园区供电系统供应


主要原辅材料理化性见表2-5。
表2-5    主要原辅材料理化性质
	序号
	物质
	物化性质

	1
	不饱和聚酯树脂
	不饱和聚酯树脂是热固性树脂中最常用的一种，一般是由不饱和二元酸与二元醇或者饱和二元酸与不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。其热变形温度达150-180℃。根据厂家提供的MSDS，其中苯乙烯含量为20%-30%。

	2
	石英砂/粉
	石英砂/粉是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(1-20目为1.6~1.8)，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。

	3
	固化剂
	本项目使用固化剂为过氧化苯甲酸叔丁酯，属于高温型有机过氧化物固化剂，在热压、固化阶段受热分解产生自由基，促进不饱和聚酯树脂交联固化。分子式：C11H14O3，分子量：194.23，外观：无色至微黄色透明液体，带有芳香气味密度：1.04 g/cm³（20℃）；不溶于水，易溶于不饱和聚酯、有机溶剂热特性：10h半衰期温度：105℃；储存要求：库房温度≤25℃，远离热源、烘箱、阳光直射。

	4
	玻璃纤维
	是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

	5
	色母粒
	色母粒，也叫色种，是一种高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成。其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。色母主要用在塑料上。主要为高流动LDPE（线性低密度聚乙烯），融化温度大约在90~100℃。

	6
	脱模剂
	[bookmark: 5849596-7115987-4]本项目使用的脱模剂为硬脂酸锌，它的主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂。分子式：C36H72O4Zn分子量：634.3635，白色黏结的细粉，有滑腻感，微具刺激性气味。密度（g/mL ,25/4℃）：1.0953，熔点（℃）：130，自燃点（℃）：900，溶解性：不溶于水、醇和醚，能溶于苯和松节油等有机溶剂。最小致死量（大鼠，腹腔）250mg/kg。吸入本品可发生支气管肺炎。长期吸入硬脂酸锌粉尘可引起尘肺，患者有气促、咳嗽、咳痰等症状。


项目物料平衡见表2-6。
表2-6    物料平衡表
	输入（t/a）
	输出（t/a）

	石英砂
	622.6
	产品
	1290

	石英粉
	498.1
	固废
	不合格品
	6.45

	不饱和聚酯树脂
	149.4
	
	边角料
	4.461

	固化剂
	1.25
	
	除尘灰
	0.322

	玻璃纤维
	6.2
	废气
	颗粒物
	0.007

	色母粒
	12.45
	
	非甲烷总烃（含苯乙烯）
	0.166

	脱模剂
	12.9
	活性炭吸附非甲烷总烃（含苯乙烯）量
	1.494

	合计
	1302.9
	合计
	1302.9


5、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员8人，2班工作制，每班运转8小时，年工作300天。
6、厂区平面布置
本项目生产车间位于厂区北侧，车间西部为原料库，厂区东侧设成品库房，厂区西侧为辅助用房，自北向南依次为变压器房、危废暂存间、一般固废间，办公室位于厂区南侧，厂区出入口位于南厂界东部，厂界内侧及各厂房之间修建厂内混凝土道路。厂区平面布置规整，生产区与办公区分区明确，厂内运输便捷。
7、公用工程
（1）给排水
①给水：
本项目生产不用水，用水主要为生活用水。
职工生活用水参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）中农村居民生活用水定额22m3/人·年，本项目劳动定员8人，则项目生活用水总量为0.587m3/d（176m3/a）。
②排水：
生活污水产生系数按用水量的80%计，则产生量为0.470m3/d（141m3/a），全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。
项目给排水平衡图如下：
0.117

新鲜水
生活用水
厂区泼洒抑尘
0.587
0.470


图2-1    项目给排水平衡图   单位：m3/d
项目给排水平衡见表2-7。
表2-7    项目给排水平衡表   单位（m3/d）
	序号
	用水途径
	总用
水量
	新鲜
用水量
	循环量
	损耗量
	废水产生量
	废水
排放量

	1
	生活用水
	0.587
	0.587
	0
	0.117
	0.470
	0

	合计
	0.587
	0.587
	0
	0.117
	0.470
	0


（2）供电：本项目设有一座220KVA变压器，生产使用电加热，年用电量10万kW·h，本项目用电由园区供电系统供电。
（3）供热：本项目生产使用电，冬季取暖使用空调。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程及排污节点：
本项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅为生产设备的安装、调试，无土建工程，工程量少，施工期很短。施工期产生的污染物主要为施工噪声、生活污水及生活垃圾。












图2-2    施工期工艺流程及产排污环节
施工期主要的污染有：
①废气：主要为设备运输、装卸及安装过程产生的扬尘。施工现场采取洒水、清扫等抑尘措施，有效控制粉尘的扩散。
②废水：主要为生活污水，厂区设临时防渗旱厕，定期清掏，生活污水主要为工人生活盥洗废水，就地泼洒抑尘。
③噪声：主要为各设备运输、安装及调试噪声。通过合理布置施工场地和施工时间，使用低噪音的设备有效减轻施工噪声。
④固体废物：建筑垃圾（包括废弃包装物）及施工人员生活垃圾。其中建筑垃圾定期外运指定地点，生活垃圾由环卫部门进行清理。
运营期工艺流程及排污节点：
本项目年产3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片，石英石水盆和石英石瓦片原辅材料一致，仅需更换模具即可。
生产工艺流程及产排污环节如下：不饱和聚酯树脂、固化剂


称量

G3、N2
压制成型
G3、N2
搅拌捏合
G2、N1
G1、S1
石英砂
石英粉
色母
玻璃纤维
脱模剂

脱模
上料


G4、N3、S2

晾干修边
入库待售
检验包装
图例
G废气  N噪声  S固废  W废水



图2-3    生产工艺流程及产污图
工艺流程简介：
（1）上料
按一定比例将原料石英砂（10-40目）、石英粉（600目）、玻璃纤维、脱模剂（根据订单要求部分产品需要加入一定量色母），人工投加至密闭捏合机内，石英砂、石英粉、色母粒、玻璃纤维通过捏合机上方加料口投入，投料时，尽量放低卸料口的高度，向上慢慢提起。不饱和聚酯树脂、固化剂经过称量后人工通过加料口倒入捏合机内，投料后投料口封闭。捏合机上方设置带软帘的集气罩。
本工序废气污染物主要为投料废气G1（颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度），经带软帘集气罩收集后通过布袋除尘器+二级活性炭吸附后经15m排气筒（DA001）排放；固体废物主要为拆包过程产生的废包装袋S1，集中收集暂存于一般固废间后外售综合利用；不饱和聚酯树脂、固化剂废包装桶，暂存于危废暂存间中，定期交由有资质的单位进行处置。
（2）搅拌捏合
在捏合机中对物料进行搅拌，搅拌过程为密闭状态，搅拌时间3-5min。项目搅拌过程为密闭状态，搅拌过程废气在出料时从出料口溢出，项目不饱和聚酯树脂为树脂和苯乙烯的混合物，故而混合搅拌过程主要废气为苯乙烯挥发产生的有机气体，另外由于该工段加入固化剂，苯乙烯及不饱和树脂中的低聚物在该阶段开始发生聚合反应，故该工段还会有少量非甲烷总烃产生。
本工序产生的废气污染物主要为搅拌捏合工序出料产生的废气G2（颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度）,2台捏合机分别经带软帘集气罩收集通过布袋除尘器（TA001）+二级活性炭吸附（TA002）后分别由15m高排气筒排放（DA001）；噪声污染源主要为捏合机产生的噪声N1，选用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施；固体废物主要为废气治理设施产生的废活性炭，暂存于危废暂存间中，定期交由有资质的单位进行处置。
（3）压制成型
搅拌捏合后的物料经小车，运输至液压机液压压制成型，运输过程采用塑料膜将捏合后的物料进行包裹；液压机配置计量称，根据订单要求称重后，由液压机打开模具，将捏合好的物料人工铺满模具，合模压制固化成型，固化温度160-170℃，压制时间7-8min。
根据苯乙烯的物化性质，苯乙烯为不饱和聚酯树脂的交联单体，在热、光或过氧化物作用下容易聚合，一般在50℃开始聚合硬化。固化剂作为不饱和聚酯树脂加热成型的固化引发剂，促进混合料的交联固化，整个过程为在加热的条件（160-170℃）下发生的交联固化反应。 
固化过程在合模后的密闭模具内进行，由于原料混合粉料较多，同时固化过程有物料分子的交联过程，开模时，有一定的苯乙烯、非甲烷总烃废气挥发，本项目液压机上方设置带软帘的集气罩。
本工序产生的废气主要为压制成型产生的有机废气G3（非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度），6台液压机分别经集气罩收集通过布袋除尘器（TA001）+二级活性炭吸附（TA002）后分别由15m高排气筒排放（DA001）；噪声污染源主要为液压机产生的噪声N2，选用低噪声设备，并采取厂房隔声和基础减振等降噪措施。
（4）脱模
经液压机压制成型的产品固化后，液压机开启模具，由内部的液压顶杆顶出，模具循环使用。
本工序产生的废气主要为脱模产生的有机废气G3（非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度），脱模废气为液压机打开时压制成型过程产生的废气，经带软帘集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）+二级活性炭吸附（TA002）后分别由15m高排气筒排放（DA001）；噪声污染源主要为液压机脱模产生的噪声N2，选用低噪声设备，并采取厂房隔声和基础减振等降噪措施。
（5）晾干修边
脱模后的产品运至晾干修边区自然晾干冷却，极少量的飞边使用角磨机进行修边，无需打磨。晾干修边区密闭，负压集气。
该工序产生的废气主要为晾干修边废气G4（颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度），噪声污染源主要为角磨机等设备产生的噪声（N3），选用低噪声设备，并采取厂房隔声和基础减振等降噪措施；固体废物主要为边角废料（S2），集中收集暂存于一般固废间后外售综合利用。
（6）检验包装
最后人工通过试压机等对产品进行检验，检验合格品经包装后外售。
该工序产生的固体废物主要为不合格品（S3），集中收集暂存于一般固废间中外售。
项目主要污染物的产生情况见表2-8。
表2-8    项目主要污染物产生情况一览表
	污染物类型
	排污节点
	主要污染物
	治理措施

	废气
	上料
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	带软帘集气罩+布袋除尘器（TA001）+二级活性炭吸附（TA002）+15m高排气筒（DA001）

	
	搅拌捏合
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	

	
	压制成型、脱模
	非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	

	
	晾干修边
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	

	废水
	职工生活
	COD、BOD5、SS、氨氮
	全部用于厂区泼洒抑尘

	噪声
	设备生产
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	900-002-S61、900-001-S62、
900-002-S62
	交由环卫部门处理

	
	上料拆包
	废包装袋
	900-099-S59
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用

	
	修边工序
	废边角料
	900-003-S17
	

	
	检验包装
	不合格品
	900-003-S17
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用

	
	环保治理设施
	除尘灰
	900-099-S59
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用

	
	
	废旧布袋
	900-009-S59
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用

	
	上料拆包
	不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
	HW49
900-041-49
	暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理

	
	生产设备维护
	废润滑油
	HW08
900-214-08
	

	
	
	废液压油
	HW08
900-218-08
	

	
	
	废润滑油桶
	HW08
900-249-08
	

	
	
	废液压油桶
	HW08
900-249-08
	

	
	环保治理设施
	废活性炭
	HW49
900-039-49
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁现有生产厂房及配套设施，厂房均已采取完善的防渗措施，经现场踏勘，不存在与本项目有关的其他污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
（1）基本污染物环境质量现状评价
本项目引用石家庄市生态环境局2025年发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中相关数据进行判定。
表3-1    区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度(μg/m3)
	标准值/(μg/m3)
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.5 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	78
	60
	130
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	45
	30
	150
	不达标

	CO
	日均值第95位百分位数
	1200
	4000
	30.0 
	达标

	O3
	8小时平均值第90位百分位数
	182
	160
	113.8 
	不达标


评价区域SO2、CO、NO2年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准及修改单要求，PM2.5、PM10、O3年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，因此本项目所在地区域为不达标区。超标原因主要与区域大气环境整体超标有关。为改善区域环境空气质量，晋州市大力推进《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）等工作，随着这些政策的实施，区域环境空气质量将得到改善。
（2）特征污染物环境质量现状评价
本项目所在区域其他特征污染物TSP、非甲烷总烃环境质量现状引用《河北业之源新材料股份有限公司环境质量现状监测报告》（报告编号：茂环检现（2024）第2024H0003号）中监测数据，检测日期是2024年2月21日-27日，监测点位：华北油田华丽晋州小区位于本项目东侧2500m处，现状检测报告见附件。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），当排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，本项目引用的时效及距离均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中现状监测数据引用要求。
表3-2    现状监测结果与评价
	检测因子
	检测点位
	采样时段
	平均
时间
	标准值
μg/m3
	浓度范围μg/m3
	超标率%
	最大超
标倍数
	标准指数
Pi值%
	达标情况

	TSP
	华北油田华丽晋州小区
	2024.2.21-27
	24h平均
	300
	135~177
	0
	0
	45-59
	达标

	非甲烷总烃
	
	
	1h平均
	2000
	400~680
	0
	0
	20~34
	达标


由上表分析可知，监测期间TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)及二级标准要求，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
2、声环境质量
厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求不进行现状监测。
3、地表水环境
根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》，2024年，石家庄市地表水环境质量总体保持稳定，水质状况为轻度污染，其中水库水质状况为优，河流(渠)水质状况为轻度污染。全市12个地表水国省考断面中(2个监测断面长期断流无数据)，I~Ш类水质断面共计8个，占比80%，IV类水质断面共计2个，占比20%，无V类、劣V类水。水库水质状况：岗南、黄壁庄水库水质均为优，岗南水库出口断面水质类别为I类，黄壁庄水库出口断面水质类别为Ⅱ类。
河流(渠)水质状况：绵河-冶河、石津总干渠水质状况为优，槐河和滹沱河水质状况为良好，洨河和汪洋沟水质状况为轻度污染，磁河、午河长期断流无数据。
4、生态环境
本项目位于河北晋州经济开发区赵位工业园内，租赁现有生产厂房及配套设施，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。
5、地下水、土壤环境
项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

	环境保护目标
	1、环境空气保护目标
本项目环境空气保护目标见表3-3所示。
表3-3    环境保护目标一览表
	名称
	名称
	坐标
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	

	环境
空气
	东子城村
	114.98405
	38.01091
	村庄
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准
	W
	58

	
	才艺宝贝幼儿园
	114.98187
	38.01098
	学校
	
	W
	230


2、声环境保护目标
本项目50m范围内无声环境敏感点，无声环境保护目标。
3、土壤、地下水保护目标
本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目租赁现有厂区进行生产，位于工业园区内，周边无生态环境保护目标。
项目地理位置图、项目周边关系图见附图。







	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
（1）有组织废气
本项目非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业大气污染物排放限值，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；
苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率限值；
颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；
臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。
（2）无组织废气
无组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；
无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值；
无组织苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准。
表3-4    废气污染物排放标准
	污染源
	污染物名称
	排气筒高度
	标准值
	标准来源
	执行标准值（从严执行）

	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	非甲烷总烃
	15
	排放浓度≤60mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值
	排放浓度≤30mg/m3


	
	
	
	排放浓度≤30mg/m3；
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业大气污染物排放限值
	

	
	苯乙烯
	
	排放浓度≤20mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值
	排放浓度≤20mg/m3；排放速率6.5kg/h

	
	
	
	排放速率6.5kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率限值
	

	
	颗粒物
	
	排放浓度≤20mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值
	排放浓度≤20mg/m3

	
	臭气浓度
	
	≤2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值
	≤2000（无量纲）

	无组织废气
	颗粒物
	--
	排放浓度≤1.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值
	排放浓度≤1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	--
	企业边界周界外浓度最高点≤4.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值
	企业边界大气污染物排放限值≤4.0mg/m3

	
	
	
	厂房外监控点处1h特别排放限值≤2.0mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值
	厂房外监控点处1h特别排放限值≤2.0mg/m3

	
	
	
	厂房外监控点处任意一次特别排放限值≤10mg/m3
	
	厂房外监控点处任意一次特别排放限值≤10mg/m3

	
	苯乙烯
	--
	排放浓度≤5.0mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准
	排放浓度≤5.0mg/m3

	
	臭气浓度
	--
	≤20（无量纲）
	
	≤20（无量纲）


2、废水排放标准
本项目废水主要为职工生活污水，全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，项目无废水外排。
3、噪声排放标准
根据园区规划环评，园区按照《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014)确定规划工业用地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。标准值见表3-5。
表3-5    工业企业厂界环境噪声排放标准 
	项目
	昼间 dB(A)
	夜间 dB(A)
	功能区类别
	标准来源

	东、南、西、北厂界
	65
	55
	3类
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固体废物排放标准
本项目固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）第三章“工业固体废物”标准要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）中第四章“生活垃圾”相关内容；危险废物执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规。

	总量控制指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)要求，总量控制因子为SO2、NOX、COD、氨氮，以及特征因子颗粒物、VOCs。
（1）废气污染物总量控制指标
本项目不涉及SO2、NOX的排放，则项目大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。特征污染物VOCs的总量控制指标以预测排放量计，具体计算过程见表3-6；特征污染物颗粒物总量控制指标按照排放标准法进行计算，具体计算过程见表3-7。
表3-6    本项目VOCs核定排放总量情况一览表
	项目
	预测浓度(mg/m3)
	排放量
	年工作时间（h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	上料、搅拌捏合、压制成型废气（DA001）
	VOCs
	非甲烷总烃
	3.46
	10000
	4800
	0.166

	
	
	苯乙烯
	2.52
	
	
	0.121

	全厂合计
	VOCs
	--
	--
	--
	0.166*

	计算公式
	污染物总量控制指标t/a=排放浓度mg/m3×排放量m3/h×时间h/a×10-9

	注：*本次源强核算部分非甲烷总烃核算过程包含了苯乙烯，故总量控制过程非甲烷总烃量即为全厂VOCs总量控制指标





表3-7    本项目颗粒物核定排放总量情况一览表
	项目
	排放标准(mg/m3)
	排放量（m3/h）
	年工作时间（h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	上料、修边废气
	颗粒物
	20
	10000
	4800
	0.960

	计算公式
	污染物总量控制指标t/a=排放浓度mg/m3×排放量m3/h×时间h/a×10-9


综上所述，本项目废气污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物0.960t/a、VOCs 0.166t/a。
（2）废水污染物总量控制指标
本项目无生产废水产生；本项目废水主要为职工生活污水，污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.470m3/d（141m3/a），主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮。全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，项目无废水外排。全厂废水污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a。
（3）总量控制指标分析
综上计算分析，本评价建议本项目全厂污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物0.960t/a、VOCs 0.166t/a。

















四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅为生产设备的安装、调试，无土建工程，工程量少，施工期很短。施工期废气主要为施工扬尘；施工期废水主要为施工人员生活污水；施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾；施工期噪声主要为施工机械及物料运输产生的噪声。
1、大气环境影响分析
施工期的废气污染主要来源于设备运输、装卸及安装过程产生的扬尘。本次环评要求企业加强道路清扫及洒水抑尘。
通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工厂界扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中扬尘排放限值要求。总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
2、水环境影响分析
施工期废水主要为工人生活污水。厂内设置卫生间及化粪池，生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；施工人员盥洗废水排放量较小且水质简单，用于场地泼洒抑尘，就地蒸发。
因此，施工期废水不会对区域水环境造成影响。
3、声环境影响分析
施工期主要包括生产设备的安装与调试、废气净化设施等的安装与调试，施工期间噪声影响主要来自各设备运输、安装及调试噪声，各种噪声设备禁止夜间作业，控制运输车辆速度，尽量减小由于施工而给周边环境造成的影响。且施工期持续时间相对较短。采取以上措施后可使建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。
施工噪声对周边环境的影响也将随施工的结束而消失。
4、固体废物影响分析
施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾（包括废弃包装物）及施工人员生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理，产生的建筑垃圾（包括废弃包装物）严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，定点收集并及时处理处置。采取上述措施后，不会对周围环境产生不利影响。
综上所述，本项目施工期产生的各污染物在采取相应的处理处置措施后，各污染物对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境影响分析
1、污染治理设施
本项目废气污染治理措施见表4-1。
表4-1    废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	产污环节
	污染物
	排放
形式
	污染治理措施

	
	
	
	
	工艺名称
	处理能力m3/h
	收集
效率%
	去除率%
	是否为可行技术

	1
	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	颗粒物
	有组织
	布袋除尘器+两级活性炭吸附装置
	10000
	90
	99
	是

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	90
	90
	是

	
	
	苯乙烯
	
	
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	

	2
	生产车间无组织废气
	颗粒物
	无组织废气
	车间密闭，加强有组织废气收集
	--
	--
	--
	--

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	

	
	
	苯乙烯
	
	
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	


2、污染源源强分析
本项目废气污染源源强见下表4-2。
表4-2    废气主要污染物产生及预计排放情况一览表
	序号
	污染源/排放口名称
	污染物种类
	废气排放量m3/h
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	污染治理设施
	排放
浓度
mg/m3
	排放
速率
kg/h
	年运行时长h
	年排放量t/a

	1
	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	颗粒物
	10000
	0.068
	0.325
	布袋除尘器+两级活性炭吸附装置
	0.07 
	0.0007 
	4800
	0.003

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.35 
	1.66
	
	3.46 
	0.035
	
	0.166

	
	
	苯乙烯
	
	0.25 
	1.21
	
	2.52 
	0.025 
	
	0.121

	
	
	臭气浓度
	
	--
	--
	
	200（无量纲）
	--
	
	--

	2
	生产车间无组织废气
	颗粒物
	--
	0.003 
	0.012
	车间密闭，加强有组织废气收集
	--
	0.003 
	
	0.012

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.038 
	0.184
	
	--
	0.038 
	4800
	0.184

	
	
	苯乙烯
	
	0.028 
	0.135
	
	--
	0.028 
	
	0.135

	
	
	臭气浓度
	
	--
	--
	
	10（无量纲）
	--
	
	--


项目废气为上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边过程产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度。
（1）颗粒物
本项目上料、搅拌捏合、修边过程产生颗粒物。
上料过程参照《逸散性工业颗粒物控制技术》中关于混凝土搅拌厂装水泥、砂和粒料入称量斗0.01kg/t料进行计算，项目原料中粉状物料主要为石英砂、石英粉、脱模剂，粉状物料用量为1133.6t/a，故上料工序颗粒物产生量为0.011t/a。
搅拌过程参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》3039 其他建筑材料制造产尘系数，粉料搅拌颗粒物产污系数取 0.25kg/t 粉料，项目原料中粉状物料主要为石英砂、石英粉、脱模剂，粉状物料用量为1133.6t/a，故搅拌工序颗粒物产生量为0.283t/a。
修边工序产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册---3032 建筑用石加工行业---人造石材”中颗粒物产生系数0.051kg/立方米产品进行计算，根据项目产品规格进行计算，项目产品合计为1396立方米，故修边工序颗粒物产生量为0.071t/a。
（2）有机废气
项目原料不饱和聚酯树脂中含有苯乙烯，根据企业提供的MSDS苯乙烯含量最大为30%，不饱和聚酯树脂与固化剂接触后，不饱和聚酯树脂的固化是线性大分子通过交联剂的作用，形成立体网络过程，不饱和聚酯树脂中与苯乙烯两者都含有不饱和键，在固化反应中进行自由基共聚反应但是固化过程并不能消耗不饱和聚酯树脂中全部活性双键而达到100%的固化度，故而产生有机废气排放。故上料、搅拌、压制成型、冷却过程均有苯乙烯、非甲烷总烃排放。
根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究 》 (中图分类号:TQ323；文章编号:1003-0999(2010)06-0030-05)，采用普通不饱和聚酯树脂固化成型时，苯乙烯挥发质量百分比约为 0.4%-3%左右，本项目取3%，项目年用不饱和聚酯树脂用量为149.4t/a，苯乙烯含量为20%-30%，本次评价取30%，则上料、搅拌、压制固化、晾干冷却的苯乙烯产生量为1.345t/a。
根据周菊兴、董永祺编著的《不饱和聚酯树脂-生产及应用》(化学工业出版社)，固化剂中挥发份在生产过程中挥发为20%，不饱和聚酯树脂中残留挥发分为1%，固化剂用量12.9t/a（挥发分占2%）、不饱和聚酯树脂用量为149.4t/a（挥发分苯乙烯占30%），全部以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量1.844t/a。
表4-3    废气污染物产生及预计排放情况一览表
	工序名称
	污染物名称（t/a）
	总产生量（t/a）
	收集效率
	有组织产生量（t/a）
	无组织产生量（t/a）

	上料
	颗粒物
	0.011
	90%
	0.01
	0.001

	搅拌
	颗粒物
	0.283
	90%
	0.255
	0.028

	修边
	颗粒物
	0.071
	90%
	0.06
	0.011

	上料、压制成型、晾干
	苯乙烯
	1.345
	90%
	1.21
	0.135

	
	非甲烷总烃
	1.844
	90%
	1.66
	0.184


③臭气浓度
臭气浓度参考《强氧催化氧化技术在塑料废气治理中的应用》（陈海棠，阮琥，朱赛嫦，环境工程2015年第33卷增刊），同时类比同类企业，树脂熔融臭气浓度产生量为2000（无量纲）。
本项目两级活性炭吸附装置非甲烷总烃去除效率为90%，配套风机风量为10000m3/h，年工作时间为4800h，则处理后非甲烷总烃排放浓度为3.46mg/m3，排放速率为0.035kg/h，排放量为0.166t/a，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业大气污染物排放限值，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；苯乙烯排放浓度为2.52mg/m3，排放速率为0.025kg/h，排放量为0.121t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率限值；臭气浓度为200，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。
2、无组织废气
本项目原料为袋装或者桶装，无散装原料，因此，原料储存过程中无废气产生及排放；运输过程采用苫布遮盖，密封运输；无组织废气主要为集气罩未捕集废气，未捕集废气经车间无组织排放，无组织排放量分别为非甲烷总烃0.184t/a、苯乙烯0.135t/a、颗粒物0.012t/a，臭气浓度（＜20，无量纲）。3、污染治理设施可行性分析
本项目有机废气采用两级活性炭吸附装置，颗粒物废气采用布袋除尘器处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)废气可行技术参考表，本项目采取的废气治理措施属于技术规范中的可行技术。
4、排放口基本信息
表4-4     废气排放口参数一览表
	名称及编号
	类型
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒参数
	烟气流速（m/s）

	
	
	
	经度
	纬度
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	

	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干废气（DA001）
	一般排放口
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	114.98516
	38.01073
	15
	0.5
	25
	14.15


表4-5   无组织排放面源参数一览表
	排放源
	污染物
	面源高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角（°）

	生产车间
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	6
	54
	13
	0


5、污染物排放达标判定分析
（1）有组织污染源达标排放论证
根据前述分析，各有组织有机废气、颗粒物废气及臭气浓度均达标排放。
（2）无组织污染源达标排放论证
为进一步定量了解项目完成后排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯对厂界的影响情况，本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，采用AERSCREEN估算模式估算全厂各废气污染物对四周厂界的贡献浓度。
本项目无组织废气污染源对四周厂界污染物贡献浓度见表4-6。


表4-6  无组织废气污染源对四周厂界贡献浓度一览表  单位mg/m3
	污染物
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	颗粒物
	0.0015
	0.0011
	0.0023
	0.0035

	非甲烷总烃
	0.298
	0.247
	0.312
	0.465

	苯乙烯
	0.143
	0.121
	0.164
	0.236


本项目生产车间采取车间密闭，加强有组织废气收集等措施后无组织排放。由表4-6估算结果可知，本项目完成后全厂排放的非甲烷总烃对企业边界贡献浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；经估算，厂区内厂房外最大浓度为0.652mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值；颗粒物对企业边界贡献浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯、臭气浓度（＜20，无量纲）对企业边界贡献浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准。
6、非正常工况排放情况
非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放情况，本项目开车、停车、检修时不涉及非正常排污，仅在废气治理设施发生故障时，外排废气中污染物超标排放。类比同类企业，废气治理设施发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤30min；当发现废气治理设施出现故障时，通过关闭电源，待废气治理设施正常运行后再进行生产。
项目废气污染物非正常工况排放情况见表4-7。
表4-7     非正常工况废气排放情况
	排放口名称
	污染物
	废气排放量(m3/h)
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	持续时长(min)
	发生频次(次/a)
	年排放量(kg/a)

	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	颗粒物
	10000
	6.8
	0.068 
	30
	1
	0.034

	
	非甲烷总烃
	
	34.58 
	0.35 
	
	
	0.175

	
	苯乙烯
	
	25.21 
	0.25 
	
	
	0.125

	
	臭气浓度
	
	2000（无量纲）
	--
	
	
	--


7、环境监测计划
根据生产特征和污染物排放情况，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，制定本项目的废气污染源监测计划，具体内容见表4-8。
表4-8    废气污染源监测计划一览表
	序号
	排放口名称
	监测要求

	
	
	点位
	因子
	频次

	1
	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	DA001
	颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/年

	2
	无组织废气
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
	1次/年


二、水环境影响分析
本项目废水主要为职工生活污水，污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.470m3/d（141m3/a），主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮。全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，项目无废水外排。因此不会对环境产生不利影响。
三、声环境影响分析
本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，产噪声级值80~90dB(A)之间。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。为进一步说明项目运行后对周围声环境的影响程度，本次评价预测计算项目运行后厂界噪声贡献值。
1、预测模式
（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：





式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

      ——指向性校正，dB；

      ——倍频带衰减，dB；
      Dc——指向性校正，dB；

      ——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

      ——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

      ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：



式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

      ——声源的倍频带声功率级，dB；

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：

[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为[image: ]。预测点的声级按照下述公式进行预测：
当[image: ]时，[image: ](即按面声源处理)；
当[image: ]时，[image: ](即按线声源处理)；
当[image: ]时，[image: ](即按点声源处理)；
（3）计算总声压级
①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
设第[image: ]个室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]；第[image: ]个等效室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]，则本项目声源对预测点产生的贡献值([image: ])为:

[image: ]
②预测点的噪声预测值
[image: ]
式中：[image: ]——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
      [image: ]——预测点的背景值，dB(A)。
（4）噪声预测点位
预测本项目噪声源对边界噪声贡献值。
①噪声源参数的确定
以厂区西南角作为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴，确定声源的空间分布坐标，同样设备噪声声级分别进行叠加后进行等效处理。工程中对各产噪设备采取的降噪措施主要有：①源强控制，即在设备选型上采用低噪声设备、基础减振；②隔声，主要是将机械动力性噪声设备设置于车间内。此外，在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，本项目主要噪声源参数及治理措施情况见表4-9~10。



表4-9    产噪设备及治理措施情况一览表
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	捏合机
	80
	选购低噪声设备，基础减震，厂房隔声
	45
	53
	1.0
	11
	53
	45
	7
	64.7 
	昼夜
	21
	43.7 
	1

	2
	
	捏合机
	80
	
	48
	53
	1.0
	8
	53
	48
	7
	64.7 
	昼夜
	21
	43.7 
	1

	3
	
	液压机
	80
	
	16
	51
	1.0
	40
	51
	16
	9
	64.6 
	昼夜
	21
	43.6 
	1

	4
	
	液压机
	85
	
	20
	51
	1.0
	36
	51
	20
	9
	69.6 
	昼夜
	21
	48.6 
	1

	5
	
	液压机
	85
	
	24
	51
	1.0
	32
	51
	24
	9
	69.6 
	昼夜
	21
	48.6 
	1

	6
	
	液压机
	85
	
	28
	51
	1.0
	28
	51
	28
	9
	69.6 
	昼夜
	21
	48.6 
	1

	7
	
	液压机
	85
	
	32
	51
	1.0
	24
	51
	32
	9
	69.6 
	昼夜
	21
	48.6 
	1

	8
	
	液压机
	85
	
	36
	51
	1.0
	20
	51
	36
	9
	69.6 
	昼夜
	21
	48.6 
	1

	9
	
	角磨机
	90
	
	35
	45
	1.0
	21
	45
	35
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	10
	
	角磨机
	90
	
	36
	45
	1.0
	20
	45
	36
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	11
	
	角磨机
	90
	
	37
	45
	1.0
	19
	45
	37
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	12
	
	角磨机
	90
	
	38
	45
	1.0
	18
	45
	38
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	13
	
	角磨机
	90
	
	39
	45
	1.0
	17
	45
	39
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	14
	
	角磨机
	90
	
	40
	45
	1.0
	16
	45
	40
	11
	74.5 
	昼夜
	21
	53.5 
	1

	注：以厂区西南角作为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴


表4-10     室外噪声源参数一览表
	序号
	声源名称
	数量（台）
	空间相对位置
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X,Y,Z
	
	
	

	1
	风机
	1
	125,72,1
	85
	低噪声设备、基础减振、距离衰减
	昼夜


（5）预测结果及分析
采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。按照预测模式及选取参数，本项目噪声源对四周厂界贡献值见表4-11。
表4-11  厂界噪声预测结果一览表
	厂界
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	贡献值（dB(A)）
	昼间
	37.3 
	21.6 
	36.0 
	48.5 

	
	夜间
	37.3 
	21.6 
	36.0 
	48.5 


由表4-11可知，本项目经采取降噪措施后，项目噪声对厂界的昼、夜间贡献值为21.6～48.5dB(A)，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。因此，该项目噪声防治措施可行，本项目不会对周围声环境产生明显影响。
（6）声环境监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ1121-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见表4-12。
表4-12  声环境监测计划一览表
	序号
	项目
	名称
	监测因子
	取样位置
	监测周期

	1
	噪声
	厂界噪声
	昼间等效声级、夜间等效声级、夜间频发噪声最大声级、夜间偶发噪声最大声级
	厂界外1m处
	一次/季度


四、固体废物环境影响分析
项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般固体废物和危险废物。
一般固体废物包括废包装袋、废边角料、不合格品、除尘灰、废旧布袋；危险废物包括不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭。
项目运营期固体废物产生情况如下。
1、生活垃圾
项目劳动定员8人，年生产300天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为1.2t/a，集中收集后交环卫部门处理。 
2、一般固废
根据建设单位提供的资料及《生态环境部关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（公告2024年第4号）：
（1）废包装袋
石英砂、石英粉、玻璃纤维、色母粒、脱模剂等原料拆包过程产生废包装袋，石英砂、石英粉、玻璃纤维、脱模剂每袋25kg，色母粒每袋50kg，根据企业提供原料用量核算，产生废包装袋45841个，包装袋重量约20g/个，产生量为0.92t/a，暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用；
（2） 废边角料
项目压制成型后产生少量飞边，根据企业物料平衡核算，废边角料产生量为4.461t/a，暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用；
（3）不合格品
根据企业提供资料，全厂不合格品产生量约为产品产量的0.5%，即6.45t/a，暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用；
（4）除尘灰
项目除尘灰产生量0.322t/a，由于除尘灰主要为石英粉，暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用；
（5）废旧布袋
布袋除尘器布袋每年更换1次，废旧布袋产生量为0.2t/a，收集后外售综合利用。
3、危险废物
根据《国家危险废物名录》（2025年版）中公布的危险废物名录，对拟建项目产生的各固体废物进行危险类别界定后可知，项目危险废物包括不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭。
（1）不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
项目年使用不饱和聚酯树脂为吨桶包装，大部分返回厂家循环利用，破损的废包装桶作为危废，则不饱和聚酯树脂空桶产生量0.5t/a；固化剂年使用1.25t，25kg/桶，则固化剂空桶产生量约为50个/年，桶重约 2kg/个，则固化剂空桶产生量约为 0.1t/a，项目不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶产生量为0.6t/a；
（2）本项目液压油200kg/桶，每年使用3桶，每年更换一次，废液压油产生量约0.6t/a；废油桶16kg/个，产生量0.048t/a；废液压油、废液压油桶暂存于厂区危废暂存间，定期由有资质的单位处置。
（3）本项目润滑油150kg/桶，每年使用1桶，废润滑油产生量约0.15t/a；废润滑油桶16kg/个，产生量0.016t/a；废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间，定期由有资质的单位处置。
（4）废活性炭：
本项目采用蜂窝状活性炭，其碘值大于650mg/g，根据河北省生态环境厅2022年7月印发的《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》(冀环应急[2022]140号)要求：蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜不小于1：5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜不小于2.3m2。
[image: ]本项目有机废气采用“二级活性炭吸附”处理有机废气，会产生一定量的废活性炭，各废气治理设施活性炭填充量见表4-13所示，活性炭填充量与处理气量之比为1：5000，满足要求，根据设备厂家提供资料，活性炭密度约为0.5t/m3。活性炭吸附到饱和后会严重影响废气治理效果，因此需定期更换活性炭。根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》相关内容，活性炭更换周期按下式计算：

T—更换周期，d；
G—活性炭重量，t；
C—废气排放浓度，mg/m3；
Q—风量，m3/h；
T1—生产时间，16h/d；
表4-13    废活性炭量计算表
	项目
	废气量（m3/h）
	活性炭填充量（t）
	非甲烷总烃排放浓度(mg/m3)
	更换周期（d）
	年产生量（t）
	年吸附量（t）
	年更换废活性炭量（t）

	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气治理设施（TA002）
	10000
	1
	3.46
	180.6 
	3.33
	1.494 
	4.827

	注：废活性炭量=活性炭填充量+更换时已吸附的有机物量；


根据上表计算可知，每年活性炭更换量为4.827t/a。建设单位将其收集至危废暂存间暂存，定期由有资质的单位处理。
表4-14     一般固体废物汇总表
	属性
	名称
	产生量t/a
	代码
	物理性状
	处置措施
	贮存方式

	一般固体废物
	生活垃圾
	1.2
	900-002-S61、900-001-S62
900-002-S62
	固体
	集中收集后交环卫部门处理
	桶装

	
	废包装袋
	0.92
	900-099-S59
	固体
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用
	袋装

	
	废边角料
	4.461
	900-003-S17
	固体
	
	袋装

	
	不合格品
	6.45
	900-003-S17
	固体
	
	袋装

	
	废旧布袋
	0.2
	900-099-S59
	固体
	
	袋装

	
	除尘灰
	0.322
	900-099-S59
	固体
	
	袋装


表4-15     危险废物汇总表
	序号
	危险废物
名称
	危险废物类别及代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	危险特性
	污染防治措施

	1
	不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
	HW49
900-041-49
	0.6
	生产配料过程
	固态
	T
	暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理

	2
	废润滑油
	HW08
900-217-08 
	0.15
	设备维护及保养过程
	液态
	T，I
	

	3
	废液压油
	HW08
900-218-08
	0.6
	设备维护及保养过程
	液态
	T，I
	

	4
	废润滑油桶
	HW08
900-249-08 
	0.016
	设备维护及保养过程
	固态
	T，I
	

	5
	废液压油桶
	HW08
900-249-08 
	0.048
	设备维护及保养过程
	固态
	T，I
	

	6
	废活性炭
	HW49
900-039-49
	4.827
	有机废气处理设施
	固态
	T
	


表4-16     建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地
面积
	贮存
方式
	贮存
周期

	1
	危废暂存间
	不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
	HW49其他废物
	900-041-49
	危废暂存间
	20m2
	托盘
	一年

	2
	危废暂存间
	废润滑油
	HW08 废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	
	
	桶装
	一年

	3
	危废暂存间
	废液压油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-218-08
	
	
	桶装
	一年

	4
	危废暂存间
	废润滑油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08 
	
	
	托盘
	一年

	5
	危废暂存间
	废液压油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08 
	
	
	托盘
	一年

	6
	危废暂存间
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	
	
	塑料箱
	半年


（4）危险废物处置措施可行性分析：
项目产生的液态危险固废分别储存在密封铁桶和塑料箱中。包装好的危废采用人工运输的方式暂存于危废暂存间。在运输过程中应尽量小心，轻拿轻放，避免破坏包装容器，发生危险废物散落、泄漏等情况发生。该过程有专职人员跟进管理，并做好各类危险废物总量的登记。一旦发生散落、泄漏，工作人员应迅速找到泄漏点，防止废液继续泄漏，然后将破损桶内危险废物转移至其他空桶内暂存。已经散落、泄漏的少量危险废物应尽快收集，采用惰性材料吸附处理，废吸附材料收集至铁桶中，暂存于危险废物暂存间，和其他危险废物一并交由具有相应危险废物处理资质的单位进行清运、处置，项目危险废物处置去向合理可行。
（5）危险废物贮存场所环境影响分析：
[bookmark: OLE_LINK114]项目产生的危险废物贮存周期一般为一年，企业在厂区西部建设一座占地面积为20m2的危废暂存间（贮存能力15t/a），项目危废暂存间进行重点防渗，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中的相关规定。
（6）厂内运输过程环境影响分析：
项目危险废物从厂房内产生工艺环节装桶后由工人运送到危废暂存间，运送过程中危险废物妥善包装，液态废物密封在包装桶内，并且运送距离较短，因此危险废物产生散落、泄漏的可能性很小；如果万一发生散落或泄漏，由于危险废物运输量较少，且地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生影响。
（7）委托处置过程环境影响分析：
本项目涉及的不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废活性炭、废润滑油、废液压油、废润滑油桶及废液压油桶须交由有资质的单位进行处置。
（8）危险废物管理措施：
项目危险废物在厂内暂存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。项目产生的各种危险废物原则上不在厂内存放，厂内不设危险废物的长期存放场地。对于随时产生的危险废物，在外运前，将在厂内专用的危险废物贮存间暂存。
①项目危险废物贮存应采取如下控制及管理措施
A.设置专门的危险废物暂存设施，并设有危废暂存间标识。建设单位在厂区设置危险废物暂存间作为危险废物的暂存场所，房间面积满足存储容量的要求。危险废物贮存间密闭建设，门口内侧设立围堰，贮存场所做好基础防渗。
B.危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不小于30毫米的排气孔。装载液体、半固体危险废物的容器须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间。
C.禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
D.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合（GB18597-2023）标准的标签。
E.危险废物产生者和危险废物贮存间管理员均须作好危险废物贮存的台帐，危险废物出入库交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。贮存危险废物不得超过一年，超过一年报环保部门审批。危险废物贮存台账并如实记录危险废物贮存情况，记录保存至少10年。
F.定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
G.废物贮存间必须双人双锁管理。设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。
H.危险废物贮存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
②危险废物外运管理要求
危废暂存间设置有专人双锁进行管理，并认真填写有台账，记录危险废物产生量及处置情况，所产危废可得到及时转运处置，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移管理办法》(部令第23号)(2022年1月1日起施行)中有关规定，危险废物应按照规定收集，委托有资质单位处理。
③危险废物暂存间标识要求
本项目生产过程会产生危险废物，暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。危险废物暂存间及危险废物储存容器上需张贴标签，具体参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行，危险废物暂存间及储存容器标签示例见表4-17。
表4-17     危险废物规范化表
	[image: bb9ed13156d342db440c8e9722d8c3e]
	说明：
尺寸：标志牌整体外形尺寸900×558mm，三角形警告性标志：外边长500mm、内边长375mm；底色：黄色；字体和边框均为黑色；危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

	[image: a98506f000ef966cd72ea9599f6c8ef]
	说明：
危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色，危险废物标签字体宜采用黑体字。
尺寸：100×100mm；危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。

	[image: ]
	说明：
危险废物分区标志背景色应采用黄色。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色，危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
尺寸：300×300mm；危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危 险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm



（9）一般固体废物处置措施可行性分析
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目生产过程中产生的一般固废暂存厂区西侧一般固废间中，一般固废间占地面积20m2，最大贮存量为20t，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行设计、施工，做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。
①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；
②生活垃圾不得进入一般固废间。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外；
③一般固废间的环境保护图形标志应符合 GB15562.2的规定，并应定期检查和维护；
④一般固废间运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档保存。
五、地下水、土壤环境影响分析 
本项目属于污染型项目，土壤、地下水环境影响污染源2#生产车间原料区、危废暂存间可能对地下水和土壤造成影响，根据其成分确定影响因子，项目土壤、地下水环境影响及保护措施见下表。
表4-18     土壤、地下水环境影响及保护措施一览表
	序号
	污染源
	污染物
类型
	污染途径
	防渗分区
	防控措施

	1
	原料区、危险废物暂存间
	其他类型
	垂直入渗
	重点防渗区
	地面用钢筋混凝土构筑，并涂刷环氧树脂，确保地面无裂隙，渗透系数不大于10-10cm/s

	2
	生产区域、成品库、变压器间、旱厕、一般固废间
	
	
	
	地面进行一般防渗，厂房采用三合土铺底，再在上层铺15～20cm抗渗混凝土防渗处理，渗透系数K≤1×10-7cm/s；循环水池、防渗旱厕、办公区底部采用三合土铺底，上层铺15cm的水泥进行硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，渗透系数≤10-7cm/s。

	3
	厂区范围内办公区及其他区域
	--
	--
	简单防渗区
	地面硬化，厂区四周绿化


采取以上措施后，可有效阻止污染物下渗。
六、生态影响分析 
项目位于园区内，租用现有闲置工业用地，不涉及新增用地和生态环境保护目标。
[bookmark: _Toc350948675][bookmark: _Toc350416329][bookmark: _Toc350957363][bookmark: _Toc339439211][bookmark: _Toc351015759][bookmark: _Toc350952489][bookmark: _Toc350170257][bookmark: _Toc351015538]七、环境风险影响分析
1、评价目的和内容
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（ 环办环评[2020]33号）要求，本次评价明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
（1）危险物质
本项目原辅材料不饱和聚酯树脂中含有苯乙烯，属于危险物质；本项目有毒有害危险废物主要为不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）、废润滑油桶及废液压油桶（HW08），暂存于危废暂存间中，定期交由有资质的单位进行处置。
参照《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中表B.1和表B.2中的环境危险物质和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境危险物质可知，本项目涉及的有毒有害危险物质主要为苯乙烯、不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）、废润滑油桶及废液压油桶（HW08）。
本项目涉及的危险物质厂内的最大存在量与其在附录B中对应临界量比值Q，计算结果见表4-19。
表4-19  本项目环境风险物质数量、临界量及其比值
	环境风险物质
	最大储存量（T）
	临界量（T）
	Q值

	苯乙烯（不饱和聚酯树脂）
	4.5
	10
	0.450 

	废润滑油
	0.15
	50
	0.003 

	废液压油
	0.6
	50
	0.012 

	废润滑油桶
	0.016
	50
	0.0003 

	废液压油桶
	0.048
	50
	0.001 

	废活性炭
	4.827
	50
	0.097

	Q值合计
	0.5633

	注：本项目原料不饱和聚酯树脂中含有苯乙烯，最大含量为30%，项目不饱和聚酯树脂存储量为15t，折算为纯物质则苯乙烯储存量为4.5t


由上表可知，Q＜1，危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价。
（2）风险源分布情况及可能影响途径
项目涉及的风险物质包括苯乙烯和危险废物。
苯乙烯存在于不饱和聚酯树脂原料中，在生产过程中，一旦发生原料泄漏，苯乙烯将在大气环境中迅速扩散，对受暴露人群的健康将造成不同程度的影响；
危废废物中废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）、废润滑油桶及废液压油桶（HW08）暂存于危废暂存间内，主要影响环境的途径为储存和使用过程中的泄漏、火灾等。
危废暂存间在储存过程中，若包装容器破损、倾覆造成泄漏，危废暂存间均有完善的防流散措施和防渗措施，泄漏后不会流出室外或下渗，故不会有地表水及地下水危害后果。
事故状态下泄漏的油类遭遇明火可能会发生火灾，同时火灾燃烧过程中产生的次生污染物对于环境空气产生影响。
（3）风险防范措施
①泄漏：
为防止不饱和聚酯树脂（含苯乙烯）和危险废物泄漏对土壤及地下水造成污染，本项目设置相应的满足要求的防渗措施，具体措施如下：原料仓库应划分单独的不饱和聚酯树脂存放区域，进行分类堆放，确保堆放区地面已实施硬化，并避免在包装桶上方或周边堆放重物或尖锐物品，以免造成因容器破损外泄；已开封的液体原料桶应妥善放置，避开活动频繁区域，以免不小心被撞翻后外泄。废活性炭（HW49）、废润滑油（HW08）、废液压油（HW08）、废润滑油桶及废液压油桶（HW08）暂存于危废暂存间内，原料区、危废暂存间按照重点防渗区要求进行防渗，危废暂存间设置围堰。危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装危险废物的容器发生破裂或渗漏，马上修复并更换破损容器。废油泄漏时可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，交由具有废油处理能力和危险废物经营资质的单位进行妥善处理。在严格落实以上措施的情况下，危险物质泄漏不会对土壤、地下水造成污染。
②火灾：发生火灾产生的有毒物质，可能对人群健康造成的危害。一旦发生火灾事故，应立即采取灭火措施，并对火灾部位进行隔离，防止过火而导致火灾事故影响加剧，现场人员应佩戴防护面具，尽可能减少对环境的污染和人群的危害。火灾产生的各污染物交由具有废油处理能力和危险废物经营资质的单位进行妥善处理。危险物质贮存过程中应加强环境管理工作，加强危险物质管理，危险物质由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。建立危险物质定期汇总登记制度，登记汇总的危险物质种类和数量存档、备查。科学管理危险废物，应根据危险废物性能，分区、分类存放，各类危险废物不得与禁忌物料混合存放。在严格落实以上措施的情况下，危险物质发生火灾产生的影响可接受。
（4）应急体系
本项目应建立健全应急救援体系，成立应急救援办公室和应急救援队伍，明确应急救援队伍成员职责，制定响应的预防预警、应急响应、应急处置、应急监测、应急物资保障等措施。
2、环境风险评价结论
本项目涉及的危险物质为苯乙烯、废包装桶、废活性炭、废润滑油、废液压油、废润滑油桶及废液压油桶，存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，项目的环境风险可控。
表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目

	建设地点
	河北省石家庄市晋州市经济开发区西紫城村民委员会东行500米路北

	主要危险物质及分布
	不饱和树脂中含有的苯乙烯，分布于原料库；不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废活性炭、废润滑油、废液压油、废润滑油桶及废液压油桶，分布于危废暂存间

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	原料库分类存放，有可靠的防渗措施；危险废物若泄漏，危废暂存间均有可靠防流散措施和防渗措施，泄漏后不会流出室外或下渗，故不会有地表水及地下水危害后果。
事故状态下泄漏的苯乙烯、危险废物遭遇明火可能会发生火灾，以及火灾燃烧过程中产生的次生污染物对于环境空气的影响。

	风险防范措施要求
	项目应严格按照相关规范进行原料不饱和聚酯树脂、危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（ 环办环评[2020]33号），在落实各项风险防范措施后，本项目可能发生的环境风险事故后果影响较小；建设单位须根据《河北省生态环境厅关于印发《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》的通知》（冀环应急[2025]26号）完成应急预案备案。在严格落实本报告表提出的风险防控措施前提下，本项目环境风险可接受。


八、环保管理
为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。
1、环境管理要求
（1）贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
（2）项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（3）排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》等排污许可相关管理要求，企业实行排污许可证简化管理，企业需在规定时限内进行排污许可相关工作。
（4）建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。
（5）验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。
建设单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》进行相关信息的公开。
[bookmark: _Toc413999593][bookmark: _Toc470524401][bookmark: _Toc318991214]（1）排污口的技术要求
①排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；
②排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。
[bookmark: _Toc305139821][bookmark: _Toc318043700][bookmark: _Toc290475474]③排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。
[bookmark: _Toc413999594][bookmark: _Toc470524402]（2）排污口立标管理
企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，如图所示。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
[image: 1704602238532][image: 572a2ae850974a2eb4a19567e35b649]
图4-1    环境保护图形标志牌







表4-21    危险废物标识要求
	位置
	标志
	要求

	露天/室外入口/室内
	[image: ]
	颜色：背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
字体：字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
尺寸：按照规范中表3要求设置。
材质：志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

	
	[image: ]
	

	贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置
	[image: ]
	颜色：背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
字体：宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
尺寸：宜根据对应的观察距离按照表2中的要求设置。
材质：标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
印刷：标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

	粘贴于危险废物储存容器/危险废物附近
	[image: ]
	危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。
在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。



（3）排污口建档管理
①要求使用国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
九、电磁辐射 
项目不涉及电磁辐射内容。
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五、环境保护措施监督检查清单
	    内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料、搅拌捏合、压制成型、晾干修边废气（DA001）
	颗粒物
	带软帘集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	非甲烷总烃
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业大气污染物排放限值

	
	
	苯乙烯
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	厂界上、下风向、厂内监控点
	非甲烷总烃
	车间封闭+加强有组织收集
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值

	
	
	颗粒物
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	苯乙烯
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建排放限值

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水
环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥
	/

	声环境
	项目噪声主要为生产设备工作期间产生的噪声，其声压级为80~90dB（A）之间。通过采取选用低噪声设备、减震垫、厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，各厂界昼间噪声贡献值≤65dB（A），夜间噪声贡献值≤55dB（A）。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	一般固废
	生活垃圾
	集中收集后交环卫部门处理
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）中第四章“生活垃圾”相关内容

	
	
	废包装袋
	暂存于一般固废间中，集中收集后外售综合利用
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）第三章“工业固体废物”标准要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	
	废边角料
	
	

	
	
	不合格品
	
	

	
	
	废旧布袋
	
	

	
	
	除尘灰
	
	

	
	危险固废
	不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
	《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废润滑油桶、废液压油桶
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：原料区、危险废物暂存间地面用钢筋混凝土构筑，并涂刷环氧树脂，确保地面无裂隙，渗透系数不大于10-10cm/s。
②一般防渗区：生产区域、成品库、变压器间、旱厕、一般固废间地面进行一般防渗，厂房采用三合土铺底，再在上层铺15～20cm抗渗混凝土防渗处理，渗透系数K≤1×10-7cm/s；循环水池、防渗旱厕、办公区底部采用三合土铺底，上层铺15cm的水泥进行硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，渗透系数≤10-7cm/s。
③简单防渗区：厂区范围内办公区及其他区域进行地面硬化，厂区四周绿化。

	生态保护措施
	无。

	环境风险防范措施
	加强对危废暂存间、生产区和废气治理设施的安全管理，确保安全生产。危废暂存间按要求进行防渗处理；原料区设置防泄漏托盘防止物料泄漏污染周围土壤，废气治理设施专人检查及管理。由专人负责定期巡查。并在库房配备必要的防毒面具等人员防护设备、消防设施、泄漏处理设施等。在发生泄漏风险的情况下，企业应尽可能的及时堵住泄漏源。建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报生态环境行政主管部门备案。
①公司要保持作业人员相对稳定，并对作业人员进行岗位专业培训和环保专业培训，保证全员培训后上岗。
②公司安环部门负责人、车间负责人和副总要定期进行对现场进行监督。
③公司领导要对涉及到潜在风险源的岗位人员，制定相应的奖惩制度，并且确保制度落实到位。
④定期安排专业人员对公司环境风险源开展调查评估工作，发现异常情况及时进行处理，确保全员掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

	其他环境管理要求
	（1）完善环境管理制度：完备环境管理机构；分清环境管理机构的职能；设立管理办法；健全本公司的环境保护档案。
（2）按照相关要求完善环保标识，如排放口标识、危废暂存间标识等。
（3）完善台账管理制度。
（4）按规定进行环境监测。
环境监控措施要求：
①采样口要求：在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。
②采样平台要求：采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。
废气收集系统要求：为保证集气罩收集效率，集气罩面积应大于生产设备操作工位的面积，同时四周设软帘，保证生产过程中产生的废气有效收集，并且由于不同工序生产运行时间不同，建议不同工序废气收集管道单独设置阻风开关，根据实际运行情况调整废气收集开关。同时根据《中华人民共和国大气污染防治法》中第45条规定：“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”。
分表记电：企业废气治理措施实行分表记电，并与主管部门联网。
（5）应根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求，设置环境保护图形标志牌。并按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则，设置与之相适应的采样口。
（6）对固定污染源安装VOC超标报警传感装置、车间及厂界视无组织排放情况安装VOC超标报警传感装置相关管理要求及技术要求按照《河北省关于加强重点工业源VOC排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）执行。


























六、结论
	晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目选址合理，项目符合国家和地方产业政策，施工期和运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对周边环境产生明显不利影响。
本评价从环境保护的角度认为，该项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	      项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.350t/a
	/
	0.350t/a
	+0.350t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.019t/a
	/
	0.019t/a
	+0.019t/a

	
	苯乙烯
	/
	/
	/
	0.256t/a
	/
	0.256t/a
	+0.256t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.92t/a
	/
	0.92t/a
	+0.92t/a

	
	废边角料
	/
	/
	/
	4.461t/a
	/
	4.461t/a
	+4.461t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	6.45t/a
	/
	6.45t/a
	+6.45t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	0.322t/a
	/
	0.322t/a
	+0.322t/a

	
	废旧布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.016t/a
	/
	0.016t/a
	+0.016t/a

	
	废液压油桶
	/
	/
	/
	0.048t/a
	/
	0.048t/a
	+0.048t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	4.827t/a
	/
	4.827t/a
	+4.827t/a

	
	不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	+0.6t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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