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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目

	项目代码
	2607-130183-89-01-852919

	建设单位联系人
	杨军波
	联系方式
	13833135555

	建设地点
	河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东

	地理坐标
	东经：115度0分37.997秒，北纬：38度0分43.801秒

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）

	建设性质
	☑新建
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	河北晋州经济开发区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	晋开审投资20260714096

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	1.86%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）

面积（㎡）
	11000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《晋州市循环经济工业园控制性详细规划》（2008-2020年）；
审批机关：晋州市人民政府
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响
评价情况
	（1）规划环境影响评价文件名称：《晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书》

审查机关：河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅）

审查文件名称及文号：《关于晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书的审查意见》（冀环评函﹝2009﹞139号）

（2）规划环境影响跟踪评价文件名称：《晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价报告书》

审查机关：石家庄市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于转送晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价结论的函》（石环函〔2021〕4号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与园区规划符合性分析

（1）规划范围
晋州市循环经济工业园（赵位园区）总规划面积18.8km2，其四至范围为：北起石津总干渠，南至规划南外环街，西起规划西三环路，东至规划东环路。
项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，位于晋州市循环经济工业园（赵位园区）的规划范围。
（2）基础设施规划
1）给水工程
开发区规划近期以地下水为水源，依托于晋州市自来水厂以及工业园内现状用水量较大企业的自备井。晋州市自来水厂现供水规模为1.0万m3/d，2010年前达到设计规模4.0万m3/d。2010年南水北调工程通水后，晋州市将建设地表水厂，近期规模为5.0万m3/d，远期扩建至10.0万m3/d。规划中远期以地表水厂作为水源。规划从供水厂引出的干管至开发区内的西环路，给水管布置成环状与枝状相结合的管网，并各成独立系统。
园区现状：目前园区已实现南水北调地表水厂集中供水。
项目用水由园区集中供水。
2）排水工程
园区采用“雨污分流”制排水体制，将生活污水集中排入位于307国道北侧的晋州市污水处理厂集中处理，晋州市城市污水处理厂外排废水污染物COD、氨氮、BOD5、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13 2796-2018）一般控制区排放标准。
本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理。
3）供电工程
工业园规划采用220kV—110kV—10kV三种级别城市供电系统，工业园内已有110kV变电站1座(工业变电站，装机容量为31.5+50MVA)，已建220kV变电站1座(东寺变电站，装机容量为3×180MVA)，设有10kV 开闭所三座。规划以工业变电站并结合城区的城西变电站、晋州变电站联合为工业园供电。

循环经济工业园内实际建设有110kV变电站一座(工业变电站)，10kV开闭所三座，还有220kV变电站1座(东寺变电站，位于晋州市金属线材深加工园区)为本园区供电。工业园内工业变电站结合城西变电站、晋州变电站联合为工业区供电。区内电力设施现状能够满足工业企业使用。

项目用电由晋州市供电公司提供，用电量为20万kW·h/a，可满足项目用电需求。
4）供热工程
规划由晋州热电厂给园区供热，装机容量为2×12MW中温中压抽汽凝汽式供热机组，配2×75t/h秸秆锅炉，采暖抽汽80t/h(56MW)；供热锅炉房：规划在工业园内设集中锅炉房1座，供热能力为232MW，占地面积3hm2。

晋州热电厂中温中压抽汽凝汽式供热机组已经建成投入运营，但未给本园区供热，园区优化调整了供热热源，采用亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目为园区供热，目前亿利洁能科技（晋州）有限公司已建成的供热管网长度为3km，供热管网不能覆盖的区域已取消燃煤锅炉，规划区内无分散的燃煤设施。亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目（以下简称亿利供热项目）位于晋州市循环经济工业园紫城街南侧，晋周路东，项目中心地理坐标为东经115°1'17.63"、北纬38°0'47.47"。设计供热能力为80t/h，供晋州市循环经济工业园生产用热，设计建设2×40t/h节能环保型燃煤蒸汽锅炉，额定蒸汽压力1.6MPa，额定蒸汽温度250℃。锅炉采暖期供热负荷为80t/h，非采暖期供热负荷为73t/h。亿利供热项目于2020年12月投产，实际建成2×35t/h节能环保型燃煤蒸汽锅炉，冬季采暖负荷70t/h。

项目生产用蒸汽采用园区蒸汽管网供应，办公采用冷暖空调。
5）供气工程

规划以石家庄—衡水的天然气长输管道作为规划燃气气源。天然气管道引自北京—石家庄—邯郸的天然气长输管道，设计压力6.3MPa，设计输气能力为15亿Nm3/年。

目前，园区已经实现集中供气，由晋州市建投燃气有限公司和石家庄昆仑新奥燃气有限公司负责供应天然气。
项目不使用燃气。

2、项目与《晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书》《晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价报告书》结论相关内容符合性分析
（1）产业定位及规划布局符合性分析
产业定位：规划以劳动密集型产业为特色的精细化工产业、轻纺加工、农副产品加工和发挥地区交通优势的现代商贸物流业作为工业园产业发展的基本方向。按照产业发展模式分为循环经济产业、一般劳动密集型产业和现代物流产业。

规划布局：开发区规划总体结构形成“一心、两轴、六组团”的功能布局结构，一心：在南北向结构主轴线的延伸方向上规划布置工业园综合配套服务中心，较好地同城市整体空间发展结构相统一；两轴：生活联系轴是城市主轴线的空间延续，工业园依托向阳路同城市之间形成生活上的便捷联系，产业发展轴是工业园东西向的主要轴线，依托世纪路，工业园实现点轴推进的产业发展思路；六组团：综合配套组团、轻纺组团、精细化工组团、农副产品、果品加工组团、物流配送组团、发展备用组团。

项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，项目以矿泉水瓶压块为原料，通过破碎、清洗等工艺生产PET聚酯瓶片，不在园区禁止准入负面清单内，同时项目已取得河北晋州经济开发区管理委员会出具的同意项目入驻的意见，同意该项目建设。

（2）用地布局规划符合性分析
园区总规划面积为1880公顷，其中工业用地619.56公顷。实际园区仍以非建设用地为主，非建设用地面积为950.16公顷，占总用地比例为50.54%，建设用地面积为929.84公顷，占总用地比例为49.46%。园区建设用地中，工业企业用地200.14公顷，占总用地面积的10.65%。
项目租用园区工业厂房，不新增占地，占地为工业用地。

（3）园区负面清单符合性分析
项目位于晋州市循环经济工业园（赵位园区），项目与晋州市循环经济工业园（赵位园区）生态环境准入清单符合性分析详见“三线一单”符合性分析-环境准入负面清单。
3、项目与晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书审查意见的符合性分析

项目与晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书审查意见的相符性

序号

审查意见函要求

本项目情况

符合性

1

树立循环经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持经济建设、园区建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一，将园区建设成为环境保护与经济发展相协调的现代生态工业基地，促进当地的社会、经济和环境持续发展。
项目遵循循环经济、低碳经济理念，进行清洁生产，各环节产生的污染物经各措施处理后，均达标排放。

符合

2

切实按照报告书要求，针对园区主要环境问题，落实对开发区环境敏感点及保护目标的防护措施，突出防止因规划实施对环境特别是重点环境保护目标的安全造成影响，杜绝环境污染事故的发生。严格按要求逐项落实完善水、气和固体废物的污染防治措施，确保各项污染物长期稳定达标排放，改善人居环境质量。
项目废水经治理后达标排放，固废合理处置，污染物能够长期稳定达标排放。

符合

3

合理调整土地利用规划，严格落实《基本农田保护条例》等有关国家土地政策的规定，确保项目占地符合国家相关要求。园区内生产及生活应实施集中供热，晋州市秸秆热电厂供热不能满足园区需求时，应利用城市总体规划已规划的集中锅炉房；工业生产用水应积极使用中水等可再生水资源，近期中水利用率应达30%以上，远期应进一步提高。
项目租用园区闲置厂房，不新增占地；项目生产采用园区蒸汽管网供热。

符合

4

应按相关规定，将轻纺加工组团、农副产品加工组团及精细化工组团占地类型调整为相应的工业用地类型。
项目占地为工业用地
符合
5

应优化调整农副产品加工组团布局，避免化工企业对食品生产企业的污染影响。
项目不属于农副产品加工
符合
6

工业园位于石津总干渠南侧1000m范围内的工业用地应暂缓发展，待南水北调石津总干渠水源保护区范围划定后，再依据相关要求确定该区域内工业用地发展产业类型。石津总干渠南侧1000m范围内不应布置化工组团，现有化工等污染企业逐步向南部搬迁，杜绝产生废水排入石津总干渠，避免对石津总干渠地表水产生污染影响。石德铁路两侧用地布局和入园项目布局应符合铁路保护的相关要求
项目不属于化工项目，北距石津干渠1130m。项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理
符合

7

农副产品加工组团西部布置的居住用地应调整至综合配套组团内；中水厂选址应靠近精细化工组团。
不涉及
--
8

应优先建设园区供水、供热、供燃气、污水处理等基础设施。规划的集中供热、供水及污水处理方案应与晋州市城市发展相结合。
--
--
9

应严格环保准入条件和环保防护距离要求。应制定村庄搬迁方案及时序，并及早搬迁；同时限制园区周围村庄向园区方向发展。
--
--
10
应对工业园内现有规模较小企业进行整合，对位于规划居住用地内的现有企业以及占地与规划产业用地类型不符、但符合规划产业发展方向的企业实施搬迁，逐步迁至所属产业组团内；对于占地不符合规划产业用地类型、又不符合规划产业发展方向、且装备水平低、生产工艺落后、污染物产生量较大的小规模企业，限制其发展并逐步淘汰。
项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，项目以矿泉水瓶压块为原料，通过破碎、清洗等工艺生产PET聚酯瓶片，不在园区禁止准入负面清单内，同时项目已取得河北晋州经济开发区管理委员会出具的同意项目入驻的意见，同意该项目建设。
符合

11
园区的发展必须坚持水资源集约利用的原则，提高入区项目水资源利用率，“十一五”末园区工业用水重复利用率达到95%，提高入区企业万元工业增加值新水耗量门槛，降低万元工业增加值新水耗量，根据可利用水资源量随时调整规划经济发展目标，做到量水而行。

项目各清洗工序甩干水均循环使用，冷水洗废水回用于破碎工序，生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网。本项目循环水及回用水量218.7m3/d，总用水量226.64m3/d，工业水重复利用率96.5%，满足要求
符合

12
制定相应的风险应急预案，以便在发生风险事故时，以最快的速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

项目在建成后制定风险应急预案

符合
13
切实落实报告书中环境管理和环境监测计划有关规定，规划区建设过程中应适时开展环境影响跟踪评价，结合评价要求及时调整规划内容。

项目按规定定期开展监测
符合

14
对属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序规定履行环保审批手续；规划区排污总量控制应符合省、市确定的总量控制要求。

项目按照要求办理相关环保手续。
符合

综上所述，本项目符合晋州市循环经济工业园规划环境影响报告书的审查意见相关要求。

4、项目与晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价审查意见符合性分析

项目与晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价审查意见的相符性

序号
园区环评批复的要求
本项目
符合性
1
切实落实产业布局：对不符合现有园区产业定位和用地布局的企业应严格落实报告书整改要求，实施分类处理，园区对敏感点设置详细的空间管控以减少对敏感点影响。
项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，项目以矿泉水瓶压块为原料，通过破碎、清洗等工艺生产PET聚酯瓶片，不在园区禁止准入负面清单内，同时项目已取得河北晋州经济开发区管理委员会出具的同意项目入驻的意见，同意该项目建设。
符合
2
加强现有企业管理水平：跟踪评估结果显示园区所在区域环境空气PM10、PM2.5、O3、NO2不满足环境空气质量二级标准要求，开发区管委会应针对现有问题制定切实可行方案，加强对现有企业环境监管力度。在污染物达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量改善。
项目涉及污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，经治理后达标排放。废水经厂区污水厂处理达标后排入园区污水管网，固体废物得到合理处置
符合
3
加快基础设施进度建设：园区完成南水北调集中供水管网建设，现有企业自备水井全部关闭。未实现南水北调地表水集中供水前，不得增加地下水开采量，不得建设新增用水项目；应完成晋州市城市污水处理厂的提标改造工作，完成中水回用管网建设。中水回用管网建设完成之前，不得建设以中水为水源的建设项目；应完善供热管网，实现供热管网全部覆盖，供热管网完善之前不得建设新增供热项目。园区实现集中供水、集中供热后，关停自备水井及分散的天然气锅炉等供热设施。
生产采用供热管网供热，办公室冬季供暖及夏季制冷采用空调，用水为园区集中供水，符合上述要求。
符合
综上所述，本项目符合晋州市循环经济工业园（赵位园区）规划环境影响跟踪评价审查意见相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未被列入限制和淘汰类目录中，属于允许类项目。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在河北晋州经济开发区行政审批局进行备案，备案编号：晋开审投资20260714096，项目建设符合国家和地方产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

项目与区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单对照情况如下：

①生态保护红线

本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，属于新建项目，位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照河北省生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。项目与石家庄生态保护红线位置关系图见附图6。

②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

石家庄市晋州市环境质量底线分别为：环境空气中NO2、PM10、PM2.5、O3、SO2、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；土壤执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准。
本项目污水处理站产生的少量异味气体通过污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂减小异味气体影响。本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理。固废废物废包装材料、废标签纸、废瓶盖、分选杂瓶、杂塑料碎片、废金属，外售综合利用。污水站污泥、生活垃圾委托环卫部门处理。废润滑油、废润滑油桶，暂存于厂区危废暂存间内，定期交有资质单位处置；设备噪声选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放。本项目产生的污染物采取相应措施后能满足环境质量标准，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

项目供水由园区供水管网提供；供电由园区供电系统提供；项目生产用热采用园区集中供热，办公室冬季供暖及夏季制冷采用空调。项目供水、供电等能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，土地、能源消耗均未超出区域负荷上限。

④生态环境准入清单

项目不属于《产业结构调整目录（2024年本）》限制类及淘汰类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）“高污染、高环境风险”产品名录中行业，且该项目已在河北晋州经济开发区行政审批局备案。因此项目不在环境准入负面清单内。

项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，根据《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版），晋州市各环境管控单元生态环境准入要求，晋州市生态环境准入清单包括12个管控单元，其中优先保护单元2个，重点管控单元9个，一般管控单元1个，本项目位于石家庄市晋州市一般管控区，管控措施符合相关要求，符合性分析详见下表。


	其他符合性分析
	①与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析

本项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析，具体见下表。

表1-3    项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析一览表

重点区域

管控策略

本项目情况

符合性

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于严格产能管控类行业。
符合

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
本项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，项目已在河北晋州经济开发区行政审批局进行备案，备案编号：晋开审投资20260714096
②与全市水环境总体管控要求符合性分析

本项目与全市水环境总体管控要求符合性分析，具体见下表。

表1-4    项目与全市水环境总体管控要求符合性分析一览表

分类
管控类型
管控要求
本项目情况

符合性

重要引水通道

空间布局约束

1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。

2、保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。

3、对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

本项目不在南水北调工程保护区范围内，不在饮用水水源地保护区范围内，不涉及。
符合

水环境工业污染重点管控区

污染物排放管控
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、技改项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于严重污染水环境的生产项目。本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理。
符合

环境风险防控
1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区（工业集聚区）、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。
3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。
4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
水环境一般管控区
污染物排放管控

严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
符合

③与大气环境总体管控要求符合性分析

本项目与大气环境总体管控要求符合性分析，具体见下表。
表1-5    项目与大气环境总体管控要求符合性分析一览表

管控类型
准入要求
本项目情况

符合性

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
本项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，属于大气环境高排放重点管控区。项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于准入要求里提及的严格控制钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等项目。项目位置位于城市及城市周边，不涉及退城搬迁。项目不属于高污染产业集群，不属于水泥、钢铁、焦化、碳素等行业。不涉及高VOCs含量原料。项目用热采用集中供热，不设锅炉和工业炉窑，不新增主要大气污染物总量指标。

符合

污染物排放管控要求

1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评﹝2020﹞36号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于准入要求中提及的行业。

本项目施工期主要为生产设备及环保设施的安装调试。项目施工期不涉及土建等污染较重的作业。
符合

环境风险

防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不涉及国家重点管控新污染物清单。项目采取完善的风险防范措施，有效降低环境风险的不利影响。

符合

④与全市土壤环境总体管控要求符合性分析

本项目与全市土壤环境总体管控要求符合性分析，具体见下表。
表1-6    项目与全市土壤环境总体管控要求符合性分析一览表

属性
管控要求
本项目情况

符合性

农用地

1.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。

5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。
1、不涉及；2、不涉及；3、不涉及；4、不涉及；5、本项目无底泥、尾矿、矿渣等排放；生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理，本项目污水处理站污泥委托环卫部门处理；6、本项目在河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，项目占地未涉及农用地，本项目利用地块为工业用地，不涉及农用地占用。
符合

建设用地风险管控和修复

1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。

3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。

4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。

5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。

6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

1、本项目占地为工业用地，不涉及用途变更；2、不涉及；3、不涉及；4、不涉及；4、不涉及；5、不涉及；6、不涉及
符合

⑤与全市自然资源总体管控要求符合性分析

本项目与全市自然资源总体管控要求符合性分析，具体见下表。
表1-7    项目与全市自然资源总体管控要求符合性分析一览表

要素
管控类型
管控要求
本项目情况

符合性

水资源

一般管控区

1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。

2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。

本项目由园区供水管网供水，不涉及地下水开采。

符合

能源

高污染燃料禁燃区

1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
本项目不涉及高污染燃料。
符合

一般管控区

1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。

2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。

3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。

4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于高能耗项目，项目用热采用集中供热，不设锅炉和工业炉窑。

符合

⑥与全市产业布局总体管控要求符合性分析

本项目与全市产业布局总体管控要求符合性分析，具体见下表。
表1-8    项目与全市产业布局总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控要求
本项目情况

符合性

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，所在厂区土地用途为工业用地，占地范围不属于石家庄城市建成区和重点领域，用地符合晋州市土地利用总体规划和晋州市经济开发区相关规划。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2025年版）》等产业政策，项目不属于禁止准入类。项目在采取严格的污染防治措施后，对周边环境影响较小。项目不属于重金属重点行业企业，不属于“高污染、高风险”产品加工项目，不属于有色金属冶炼等可能造成土壤污染的项目；项目不涉及河库管理范围；项目不建设锅炉；项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水，也不属于高耗水行业。
符合

⑦与晋州市生态环境准入清单要求符合性分析

本项目与晋州市生态环境准入清单要求符合性分析，具体见下表。
表1-9    项目与晋州市生态环境准入清单要求符合性分析一览表

县（市、区）

单元类别

管控单元编码
维度

管控措施

企业情况

分析结果

晋州

重点管控单元

ZH13018320204

空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求

本项目满足国家和地方产业政策及环境准入要求。满足晋州市经济开发区最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求

符合

污染物排放管控

1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。
2、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。
3、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中的相关标准要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》(环大气〔2019〕56号)要求。
4、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

1、项目不属于重点行业。

2、项目废气废水采取有效措施治理后达标排放，固废均得到合理处置。

3、项目不设工业炉窑。

4、项目废水排入园区污水管网，不涉及向环境水体直接排放。

符合

环境风险防控

1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
本项目危险废物于危废暂存间内暂存，危废间进行重点防渗措施；项目建成后，制定环境风险应急预案

符合

资源利用效率

1、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。
2、提高区域中水使用比例。
项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，清洁生产可达到国内同行业先进水平；项目不涉及中水。

符合

综上，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）中相关要求。



	其他符合性分析
	3、选址符合性分析

本项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，厂区中心坐标为东经115°0′37.997″，北纬38°0′43.801″。厂址东侧为万豪家具、北侧为其他厂区、西侧为园区道路，隔路为空地、南侧为闲置厂房。最近环境敏感点为西南侧230m庞表村，公司占地面积为11000m2，同时晋州经济开发区管理委员会出具意见（见附件），同意本项目建设。

对比《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》(自然资发〔2024〕273号)相关内容，本项目不属于有关的限制类、禁止类项目，本项目租赁现有闲置厂房进行生产，满足“三、建设用地要严格控制增量，积极盘活存量，把节约用地放在首位，重点在盘活存量上下功夫。新上建设项目首先要利用现有建设用地，严格控制建设占用耕地、林地、草地和湿地等”相关要求。
综上所述，本项目选址可行。
4、相关行业政策符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》《废塑料加工利用污染防治管理规定》《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性分析如下：
表1-9  项目与晋州市重点管控单元生态环境准入清单一览表

文件
维度

管控要求
项目情况
符合性

《废塑料综合利用行业规范条件》
企业的设立和布局
在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。
本项目位于晋州市循环经济工业园，不属于上述不允许建设区域
符合
生产经营规模
1、废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
本项目为新建项目，产能为3万t/a
符合

资源综合利用及能耗

PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。
本项目新水能耗为0.079t/t废塑料
符合
工艺与装备

应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利 

用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。

项目采用自动化设备，破碎工序设减震和降噪设施；清洗液循环使用；采用低发泡、低残留和易处理的清洗剂；分选设备采用自动化分选设备。
符合
环境保护
企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放

本项目设污水处理站，工艺为“格栅+沉淀+调节+污水处理一体机+二沉池”，处理工艺为可行技术，处理后废水满足相应标准要求
符合
《废塑料加工利用污染防治管理规定》

/
1、禁止在居民区加工利用废塑料。
本项目位于晋州市循环经济工业园，不属于居民区。同时，本项目为废塑料破碎、清洗项目，不属于加工再利用项目。
符合

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》

选址

1.新建和改、扩建企业应进入依法合规设立的工业园区，园区外的企业宜迁入园区；提升现有园区水平。
本项目位于晋州市循环经济工业园
符合

布局
1.新建和改、扩建废塑料回收与再生利用企业应建有围墙。应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用废物的贮存和处理区）。所有功能区应有封闭或半封闭设施，应设置防风、防雨、防渗、防火措施。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。各功能区应有明显的界线和标志。
本项目企业设有围墙；厂区平面布置按功能进行分区，并设有防风、防雨、防渗、防火措施。企业建有“雨污分流”管网。
符合

再生利用-破碎
1.破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。

2.干法破碎过程应配有粉尘收集和降噪设备。

3.采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用
本项目破碎过程采用高效节能工艺设备，湿式破碎废水收集、处理后循环使用
符合

再生利用-分选
1.可采用密度分选、旋风分选等技术，目标塑料分选率应≥90%。

2.宜使用静电分选、近红外分选、X-射线分选等先进技术，目标塑料分选率应≥95%。

3.选择低毒、无害的助剂分选塑料。

4.分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。
本项目风选采用旋风分选技术，分选率≥90%；色选采用近红外分选技术，分选率应≥95%；所用瓶片清洗粉低毒、无害。生产废水经污水处理站处理后排入园区污水管网。
符合
再生利用-干燥
1.宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。

2.干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放。

本项目干燥采用离心甩干工艺，无干燥废气产生。
符合
污染控制要求-废水
废塑料回收与再生利用过程产生的生产废水和生活污水，企业应有配套的废水收集和预处理设施。收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理宜采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。处理后的废水应满足国家、行业及地方标准要求。

本项目设污水处理站，工艺为“晋州市循环经济工业园”，处理工艺为可行技术，处理后废水满足相应标准要求

符合
污染控制要求-废气
废塑料回收与再生利用过程中的物料混合、搅拌、研磨、造粒、加工成型等工艺过程中应设置全密闭收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。应根据废气的性质，采用过滤、催化氧化、活性炭吸附、吸收等处理技术。处理后的废气应满足国家、行业及地方标准要求。如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加吸收装置，并配有自动调节系统，吸收处理产生的废水按7.1执行。

本项目生产过程中不涉及废气的排放，污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂
符合
污染控制要求-固废
1.废塑料回收与再生利用过程产生的固体废物，属于危险废物的按危险废物相关规定进行管理。

2.废水处理过程产生的污泥，企业应妥善处理，不得随意丢弃。

3.企业应以环境无害化方式处理废弃滤网、熔融残渣。

本项目固废均达到合理处置；污水处理站污泥交环卫部门统一收集处理。本项目不涉及熔融工序
符合

污染控制要求-噪声
废塑料回收与再生利用过程应控制噪声污染，排放噪声应符合GB 12348的规定。

本项目设备采取基础减震、厂房隔声等措施，噪声贡献值达标。
符合
5、与其他相关环境管理要求符合性分析
本项目与其他相关环境管理要求符合性分析具体见下表。

表1-11    其他相关环境管理要求符合性分析一览表

相关环境管理要求

分析内容

本项目情况

分析结果

《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于文件中的高耗能、高排放、低水平项目。项目不涉及使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
符合

《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（河北省人民政府2024.4.17）
严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求,原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。

强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于文件中的高耗能、高排放、低水平项目。项目不涉及使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
符合

《河北省生态环境保护“十四五”规划》

深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。

本项目为非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于文件中的重点行业领域。

符合

《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》
严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、碳素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于上述所列行业。
符合
严格高污染燃料禁燃区管理，禁燃区内禁止使用原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（煤焦油、重油和渣油等）、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料
项目生产加热采用集中供热，不涉及燃用燃料
符合
加强堆场及裸露地面扬尘治理。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，对工业企业厂区内贮存的各类易扬尘的物料密闭管理，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。
现有厂区道路均已硬化；原料和产品均存放在密闭车间内。
符合
《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号）
为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包含有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目环境影响评价制度执行工作，我厅已将全省沙区范围数据添加至“三线一单”数据平台，供市县环评审批和监管部门在环评文件审批和技术复核工作中查询使用
本项目所在地位不在沙区范围内，利用闲置厂房进行建设，项目建成后做好防腐防渗及绿化要求，做好防沙工作。
符合
由上表汇总可知，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（河北省人民政府2024.4.17）《河北省生态环境保护“十四五”规划》《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号）等相关环境保护法律法规政策要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来：
石家庄琪赛新材料科技有限公司位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东。2026年7月石家庄琪赛新材料科技有限公司拟投资3500万元建设石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目，项目已在河北晋州经济开发区行政审批局进行备案，备案编号：晋开审投资20260714096。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院关于《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制《建设项目环境影响报告表》。委托我单位承担了本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位技术人员根据石家庄琪赛新材料科技有限公司提供的相关资料及项目选址、规模、性质和工艺路线等，对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划进行了符合性分析，确定项目可开展环境影响评价工作。在此基础上，我单位组织有关人员对项目厂址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并根据相关工程详细资料，按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）的规定，编制完成了《石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目环境影响报告表》。
工程内容及规模：

项目名称
石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目。

2、建设单位

石家庄琪赛新材料科技有限公司。
3、建设性质

新建。

4、项目投资

项目总投资3500万元，其中环保投资65万元，占总投资的1.86%。

项目占地

石家庄琪赛新材料科技有限公司位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，厂区中心坐标为东经115°0′37.997″，北纬38°0′43.801″。厂址东侧为万豪家具、北侧为其他厂区、西侧为园区道路，隔路为空地、南侧为闲置厂房。最近环境敏感点为西南侧230m庞表村，公司占地面积为11000m2，同时晋州经济开发区管理委员会出具意见（见附件），同意本项目建设。
7、建设内容

本项目为利用闲置厂房新建项目，总占地面积11000平方米，总建筑面积4000平方米，年产30000吨聚酯瓶片，年产值17000万元，年耗电20万千瓦时。主要设备：开包机、光选机、脱标机、粉碎机、水槽、风选机、材质机、色选机、静电涡选机及其他辅助设备；主要原材料：聚酯瓶及其他辅助材料。

项目建设内容见表2-1。

表2-1    项目建设内容一览表

分类

建设内容
主体工程
生产车间
1座，1层，建筑面积1800m2，设置生产设备和污水处理站，用于PET聚酯瓶片生产和废水处理
辅助工程
办公室
1座，1层，建筑面积300m2，用于员工办公
宿舍
1座，1层，建筑面积300m2，用于员工临时休息
储运工程
原料库
1座，1层，建筑面积1600m2，用于原材料储存
一般固废间

建筑面积30m2，位于原料库内西部，主要用于一般固废存储。
危废暂存间

建筑面积5m2，位于原料库内西部，主要用于危险废物的暂存。
公用工程
供水
由园区供水管网提供
供电
由园区供电系统提供

供热
项目生产用热采用集中供热，办公室冬季供暖及夏季制冷采用空调。

环保工程
废气

污水处理站产生的少量异味气体通过污水处理站密闭，定期喷洒除臭剂减小异味气体影响
废水

生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理，经污水处理站处理的废水排入园区污水管网，最终汇入晋州市城市污水处理厂进一步处理
噪声

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声等。

一般固体废物

废包装材料、废标签纸、废瓶盖、分选杂瓶、杂塑料碎片、废金属外售综合利用
生活垃圾、污水站污泥由当地环卫部门统一收集处理。

危险废物

废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间内，定期交有资质单位处置。

防腐防渗

厂区采取分区防渗措施。厂区重点防渗区为危废暂存间，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，确保防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区为车间生产区等，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他区域，地面进行水泥硬化防渗处理。

8、主要生产设备

项目主要生产设备见表2-2。

表2-2    项目主要生产设备一览表

序号
设备名称

数量

单位

型号

1

开包机
1

台

/
2

上料绞龙

10
台

/
3

光选机

1
台

/

4

脱标机

2
台

/

5

上料风机

6
台

/
6
粉碎机
6
台

/

7
打包机

2
台

/

8
上料输送带

10
条
/
9

甩干机

10
台

/
10
清洗水槽

12
个
/
11
静电涡选

2
台

/
12
材质机

6
台

/
13
色选机

4
台

/
14
吨包器

4
台

/
15
风选机
12
台

/
9、原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料及能源消耗详细情况见下表2-3。

表2-3   项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原辅材料
年用量

备注
1

矿泉水瓶压块
32480t/a

/
2

瓶片清洗粉
40t/a

25kg/袋
3
电
20万kW·h
园区供电电网
4
新鲜水

2382m3/a
园区供水管网
5
蒸汽
1200t/a
园区蒸汽管网
主要原辅材料理化性质
矿泉水瓶压块：又称聚酯瓶砖，由PET材质矿泉水瓶打包压实而成，密度约300-400kg/m3。
瓶片清洗粉：瓶片清洗粉为固体，白色，无味，主要成分为碳酸钠、氯化钠、硫酸钠和表面活性剂。成分分析见下表。

表2-4  瓶片清洗粉成分一览表

化学成分名称

含量（W/W，%）

碳酸钠

~55.0-56.0

氯化钠

~36.0-37.0

表面活性剂

~6.8-8.0

硫酸钠

~0.5-1.0

10、生产规模及产品方案

本项目主要产品为PET聚酯瓶片，生产规模为年产30000吨PET聚酯瓶片。本项目产品质量满足《再生聚酯（PET）瓶片》（FZ/T51008-2014）表1A类标准。具体标准指标见下表：

表2-5  再生聚酯瓶片（PET）性能和指标一览表

序号

项目

A类
B类
C类
D类
1
瓶片尺寸/mm    ≤
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2
瓶片过网率/%    ≥
95
3
本色瓶片含量/%    ≥
99.98
98.00
90.00
-
4
水分/%       ≤
1.0
2.0
3.0
6.0
5

粉末含量/mg/kg      ≤
2000
3000
5000
8000
6

聚氯乙烯含量/mg/kg      ≤

100
300
500
800
7

聚烯烃含量/mg/kg      ≤

200
300
800
1000
8

杂质含量/mg/kg      ≤

300
500
800
800
9

酸碱度/pH     ≤
8.0
8.0
8.5
8.5
10
特性粘度/（dL/g）    ≥
0.72
0.72
0.70
0.65
11
熔点/℃
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12
非聚酯（PET）物质残留量/mg/kg  ≤ 
30
50
50
50
11、平面布置

项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体布置如下：

项目大门位于厂区西北侧，办公室位于厂区北侧，宿舍位于厂区西侧，生产车间位于厂区中部，原料库位于厂区南侧。项目整体建构筑物布局合理。厂区平面布置图见附图3。

公用工程

（1）给排水

①生活用水
按照《生活与服务业用水 第1部分：居民生活》(DB13/T5450.1-2021)，项目职工10人，职工用水定额按21m3/人•a计，则年生活用水量210m3，平均每天生活用水量为0.7m3/d
②生产用水

生产用水包括湿式破碎用水、第一次清洗（热洗）用水和第二次清洗（冷洗）用水。

根据建设单位提供的资料，湿式破碎用水量为5m3/d、1500m3/a。采用第二次清洗回用水3.5m3/d，不足部分补充新鲜水1.5m3/d。

第一次清洗（热洗）用水量为11.44m3/d，其中循环水量为7.2m3/d，新鲜水量为0.24m3/d，蒸汽冷凝水补水量为4.0m3/d，甩干水回用量为4.0m3/d。
第二次清洗（冷洗）用水工序用水量为209.5m3/d，其中循环水量为200m3/d，新鲜水量为5.5m3/d，甩干水回用量为4.0m3/d。
（2）排水

废水包括生活废水和生产废水，其中生产废水包括湿式破碎废水、第一次清洗（热洗）废水和第二次清洗（冷洗）废水。
破碎过程损耗按20%计算，则排放量为4m3/d、1200m3/a。热水槽清洗水每30天更换1次，排水量为7.2m3/次，平均至每天排水量为0.24m3/d；第二次清洗（冷洗）废水产生量为3.5m3/d，回用于破碎工序；生活废水产生量以用水量80%计，为0.56m3/d。职工生活废水经化粪池处理后与经污水处理站处理后的生活废水一起经园区污水管网排至晋州市城市污水处理厂。
表2-6   给排水平衡表（单位：m3/d）

用水单元

总用水量

新鲜水量

循环水量
回用水量
损耗量

排放量

备注

破碎用水
5

1.5
0
3.5
1

4

生活废水经化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站处理
第一次清洗（热洗）

11.44
0.24
7.2
4.0
4.0
0.24
第二次清洗（冷洗）

209.5
5.5
200
4.0
5.5
0
职工生活用水
0.7
0.7
0
0
0.14
0.56
总计
226.64

7.94

207.2

11.5

10.64

4.8


[image: image6.emf]生活用水

新

鲜

水

冷水洗

热洗用水

0.7

5.5

2.0

3.5

0.14

0.56

7.2

2.0

6.0

化粪池

0.56

0.24

湿式破碎

甩干

2.0

4.0

甩干

6.0

4.0

蒸汽冷凝水

4.0

4.8

7.94

200

1.5

1.0

4.0

污水处

理站

经园区污水管网

排入晋州市污水

处理厂


图2-1  给排水平衡图    单位：m3/d
（2）供电

项目用电由园区供电系统提供，年用电量为20万kW·h，能够满足本项目用电需求。

（3）供热

项目生产由园区集中供热--亿利洁能科技（晋州）有限公司提供，年用蒸汽量1200t/a。办公室冬季供暖及夏季制冷采用空调。

13、劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，年工作300天，采用三班，每班8小时工作制。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程

项目利用旧厂房新增设备，不新增占地面积，不新增建筑面积。项目施工期主要为生产设备及环保设备的安装调试工作。项目施工期不涉及土建等污染较重的作业。

2、运营期工艺流程
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图2-2  项目工艺流程及产排污节点示意图
（1）开包：本项目原料为压缩打包的废PET瓶砖，通过叉车从原料库房转运至车间开包机，经拆包机机械撕扯打散，剪断打包带后分散为单只废瓶，由皮带输送机输送至光选工序。该工序主要污染物为：废打包带（S1）、设备噪声N。

（2）光选：整瓶物料输送至近红外光选机，通过红外光谱识别物料材质与外观，配合高速气阀吹除非PET瓶、杂色瓶，合格PET整瓶输送至脱标工序。该工序主要污染物为：分选杂瓶（S2）、设备噪声N。

（3）脱标：整瓶物料进入卧式滚筒脱标机，通过筒内拨片带动瓶体持续摩擦碰撞，使瓶身塑料标签、纸质标签与瓶体分离，脱落标签经配套风吸系统收集外售，脱标后整瓶输送至粉碎工序。产线设喷淋水辅助脱标，抑制粉尘逸散。

该工序主要污染物为：废标签纸（S3）、设备噪声N。

（4）粉碎：脱标后整瓶进入湿法破碎机，通过动刀与定刀的剪切作用破碎为粒径12~16mm的均匀瓶片；破碎过程中持续喷淋清水，既抑制粉尘逸散，又可初步冲洗瓶片表面附着的泥沙，破碎后瓶片随水流输送至第一道甩干工序。该工序主要污染物为：破碎喷淋废水（W1）、设备噪声N。

（5）第一次甩干：破碎后的瓶片进入离心甩干机，通过高速旋转产生的离心力脱除瓶片表面游离水、细泥沙及细碎标签碎屑，脱水后瓶片含水率约15%~20%，输送至主清洗工序，脱出废水汇入生产废水处理系统。该工序主要污染物为：甩干脱水废水（W2）、设备噪声N。

（6）第一次清洗（热洗）：瓶片送入带加热功能的摩擦清洗槽，投加瓶片清洗粉，控制水温80~90℃，通过搅拌摩擦去除瓶片表面残留胶黏剂、油污、食品残渣等顽固污渍；同时利用密度差异实现沉浮分离，浮于水面的瓶盖由刮渣机连续清出，沉降的瓶片输送至第二道甩干工序。该工序主要污染物为：热碱洗废水（W3）、废清洗粉包装袋（S4）、废瓶盖（S5）、设备噪声N。
（7）第二次甩干：热洗后的瓶片进入离心甩干机，高速离心脱除瓶片携带的碱液与高浓度污水，降低后续漂洗工序的污染负荷，脱水后瓶片输送至第一道风选工序，脱出废水汇入生产废水处理系统。该工序主要污染物为：甩干脱水废水（W4）、设备噪声N。

（8）第一次风选：甩干后的瓶片送入风选机，通过上升气流吹除瓶片中夹带的轻质标签碎片等杂质，重质PET瓶片靠自重下落进入漂洗工序，轻质杂质经收集后统一处置。该工序主要污染物为：废标签纸（S3）、设备噪声N。
（9）第二次清洗（冷洗）：瓶片进入多级逆流漂洗槽，清水从末端槽逆流加入、逐级向前流动，通过逆流冲洗彻底去除瓶片表面残留的碱液、药剂与细小悬浮物，漂洗后瓶片输送至第三道甩干工序。该工序主要污染物为：漂洗废水（W5）、设备噪声N。

（10）第三次甩干：漂洗后的瓶片进入高速离心甩干机，深度脱除瓶片表面游离水，将瓶片含水率降至3%~5%，满足后续干法分选工序的含水率要求，脱水后瓶片输送至第二道风选工序，脱出废水汇入生产废水处理系统。该工序主要污染物为：甩干脱水废水（W6）、设备噪声N。

（11）第二次风选：脱水后的瓶片再次进入风选机，二次去除甩干过程中脱落的细标签，进一步提升物料洁净度，提纯后瓶片输送至静电涡选工序。该工序主要污染物为：标签碎片（S3）、设备噪声N。

（12）静电涡选：瓶片依次经过涡电流分选机与静电分选机；涡电流分选利用交变磁场产生的涡电流效应，分离瓶片中混杂的铝、铁等金属杂质；静电分选利用不同塑料摩擦带电性差异，在高压电场中分离PET与PVC等难分选杂塑料，分选后瓶片输送至材质分选工序。该工序主要污染物为：分选废金属（S6）、杂塑料碎片（S7）、设备噪声N。

（13）材质分选：瓶片送入近红外材质分选机，单片识别物料材质属性，通过高速气阀精准剔除残留的PVC、PP、PE等非PET杂片，保障成品瓶片材质纯度≥99.5%，提纯后瓶片输送至色选工序。该工序主要污染物为：杂塑料碎片（S7）、设备噪声N。

（14）色选：瓶片进入色选机，通过高清图像识别按颜色将瓶片分为透明片、蓝片、绿片、杂色片等不同品级，分级后瓶片输送至成品打包工序。该工序主要污染物为：设备噪声N。

（15）出包（成品打包）：分级后的合格瓶片送入液压打包机，压缩打包为规格统一的成品包，经叉车转运至成品库房存放待售。该工序主要污染物为：设备噪声N。

表2-7  聚酯片生产工艺污染物产生情况一览表
要素
序号

污染源

主要污染物

产生性质

治理措施

废水
W1
湿式粉碎废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类
连续
经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂
W2
第一次甩干废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类
连续
W3
第一次清洗废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类
间断
W4
第二次甩干废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类
间断
回用于第一次清洗工序
W5
第二次清洗废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类

间断
回用于湿式破碎工序
W6
第三次甩干废水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类
间断
回用于第二次清洗工序
/
生活污水
pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷
间断
化粪池处理后排入厂区污水处理站
噪声

N

生产设备

噪声

连续

基础减震、厂房隔声

固废

S1
拆包
废打包带
间断

收集后外售

S2
光选
分选杂瓶

间断
收集后外售
S3
脱标、风选
废标签纸
间断

收集后外售
S4
热洗

废清洗粉包装袋
间断

收集后外售
S5
一次清洗
废瓶盖
间断

收集后外售
S6
静电涡选

废金属
间断

收集后外售
S7
静电涡选、材质分选
杂塑料碎片

间断

收集后外售
/

污水处理站
污泥
间断

定期委托环卫部门处理
职工生活
生活垃圾
间断
定期委托环卫部门处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁闲置厂房新增设备，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变旧厂房现状，现有厂房为闲置厂房，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标情况判定

根据石家庄市生态环境局发布的《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》，项目所在区域环境质量状况见下表3-1。

表3-1    2024年石家庄环境空气质量状况一览表

污染物
年评价指标

现状浓度（μg/m³）
标准值

（μg/m³）
占标率（%）

达标情况
PM10
年平均质量浓度

78
70

111.43
超标

PM2.5
年平均质量浓度

45

35

128.57 

超标

SO2
年平均质量浓度

5

60

8.33 

达标

NO2
年平均质量浓度

27
40

67.50 

达标

CO

第95百分位数日平均数

1.2mg/m³

4mg/m³

30.00 

达标

O3
第90百分位数日最大8h平均值

182

160

113.75 

超标

由上表可知，本项目所在区域环境PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，判定本项目所在区域为不达标区。

为改善环境空气质量，晋州市通过大力推进《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）等工作，项目所在区域的空气环境质量将有所改善。

2、地表水

距离本项目最近的地表水体为石津总干渠，为南水北调输水渠，位于项目北侧约1130米。根据石家庄市生态环境局发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，石津总干渠水质为Ⅰ类，水质状况优良。
3、声环境

本项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查与评价

4、地下水、土壤环境

本项目厂区危废暂存间为重点防渗区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，确保防渗系数≤10-10cm/s；厂区车间生产区为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区其他区域为简单防渗，地面进行水泥硬化防渗处理。项目采取防渗处理后，不存在土壤、地下水污染途径，因此不再开展地下水和土壤环境现状调查。

5、生态环境

本项目利用旧厂房，新增设备，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变旧厂房现状，且本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。

6、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

将本项目厂界外500m范围内的敏感点作为本项目的环境空气保护目标，厂址周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等其他环境敏感点。

2、声环境

经调查，厂界50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

项目厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。

4、生态环境

项目所在区域为平原区区域植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差，周边无生态敏感区。

表3-2    环境保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标/°

保护

对象

方位

距厂界最近距离m

保护级别

经度

纬度

大气

环境

庞表村
115.005947712
38.008855943
居民

SW
230
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）过渡期二级标准
赵位新村
115.008914235

38.007573847

居民

S
400
魏征新村
115.007884267

38.016006712

居民

NW
330
华北油田华丽晋州小区

115.014573696

38.016350035

居民

NE
405


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期：河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求。

营运期：污水处理站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。
表3-3  运营期大气污染物排放标准
污染源

评价因子

排放浓度/速率
执行标准
施工期
PM10
80μg/m3
超标次数≤2次/天
《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求
营运期

污水处理站
无组织
氨
1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准
硫化氢
0.06mg/m3
臭气浓度
20（无量纲）
2、废水

项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂进水水质要求。
表3-4  废水污染物排放标准

类别

污染物

单位

晋州市城市污水处理厂进水水质要求

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准水质要求

本项目执行

综合

废水

pH值

无量纲

6～9

6～9

6～9

悬浮物

mg/L

200
400
200
BOD5
mg/L

165
300
165
COD

mg/L

500
500
500
氨氮

mg/L

35
/
35
总氮

mg/L

50
/

50
总磷

mg/L

8
/
8
石油类

mg/L

/
20
20
阴离子表面活性剂
mg/L
/
20
20
3、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。噪声污染物排放标准值见下表。

表3-5  噪声排放标准一览表

污染源

污染物

标准值

标准

噪声

施工期
等效连续A声级

昼间
夜间
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70dB（A）
55dB（A）
营运期
昼间

夜间

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

65dB（A）
55dB（A）
4、固体废物

施工期、运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）2020年9月1日实施，第四章生活垃圾第四十九条。

	总量

控制

指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）（以下简称“197号文”）、石家庄市生态环境局《关于进一步推进排污权市场交易管理的通知》（2023年2月17日）等文件要求，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定项目总量控制因子为：SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮。
1、废气总量控制指标
不涉及SO2、NOx、VOCs的排放，SO2、NOx、VOCs排放量均为0t/a。

2、废水总量控制指标

本项目废水主要为生产废水以及生活污水。生活废水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理后经园区管网排至晋州市城市污水处理厂进一步处理。
（1）按标准值核算
本项目废水总排放口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）进水水质要求，即COD 500mg/L、氨氮35mg/L，按照污水处理厂进水水质要求计算总量指标。 

表3-6   本项目废水污染物达标排放量核算表

项目
排放标准（mg/L）
排放量(m3/d)
排放时间（d）
污染物年排放量
COD
500
4.8
300
0.720t/a
氨氮
35
4.8
300
0.050t/a
核算公式
污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×排放量(m3/a)/106
核算结果
由公式核算可知，项目废水污染物达标排放量为：COD：0.720t/a；氨氮：0.050t/a
因此，本项目废水污染物达标排放量为：COD：0.720t/a；氨氮：0.050t/a。

（2）按排污权要求核算

根据石家庄市生态环境局《关于进一步推进排污权市场交易管理的通知》（2023年2月17日）排放单位废水排入污水集中处理设施的，按照废水排放量和污水集中处理设施执行的排放标准核算总量指标，本项目按照废水排放量和晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）出水标准核算总量指标，晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）出水标准为：COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L。

表3-7  本项目废水污染物排污权要求核算表

项目
排放标准（mg/L）
排放量(m3/d)
排放时间（d）
污染物年排放量t/a
COD
50
4.8
300
0.072
氨氮
5
4.8
300
0.0072≈0.007
核算公式
污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×排放量(m3/a)/106
核算结果
由公式核算可知，项目废水污染物排污权核算量为：COD：0.072t/a；氨氮：0.007t/a。
因此，本项目建成后废水污染物排污权核算量为：COD：0.072t/a；氨氮：0.007t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废气
本项目施工期间不设施工营地、餐厅等生活设施。本项目租赁现有闲置厂房，新增生产设备，施工内容主要为设备安装调试及设备运输车辆进出厂区产生的扬尘等，不涉及土建施工。本项目厂区道路地面已进行硬化，因此，在运输车辆进出厂区时将产生一定程度的扬尘，影响周围环境空气，但以上扬尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的扬尘污染影响范围相对较小和影响时间较短。根据现场踏勘，本项目距离项目敏感点较远，整个运输进出厂过程产生的扬尘不会对其产生影响较小。为最大限度避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位建立洒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，保证厂区无尘土。采取上述措施后，施工期产生的扬尘可满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值。对邻近的大气环境不会产生明显的影响，且随着施工期的结束而影响消失。
2、施工废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，产生量较小且水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

3、施工噪声

施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在密闭厂房内进行，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。

根据《环境噪声与振动控制工程设计导则》（HJ2034-2013）附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值可知运输车辆距声源5m时噪声值为82～90dB（A），距声源10m时噪声值为78～86dB（A）。
施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp (r ) = Lp (r0 ) - 20lg(r/ r0 )

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，运输机50m处噪声值为70dB（A），100m处噪声值为64dB（A），150m处噪声值为60dB（A），200m处噪声值为58dB（A）。因此可知运输机在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值。本项目仅在昼间进行施工，因此夜间不会对周边环境造成影响。
为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求：

①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。

②车辆出入厂区时应低速、禁鸣。

③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。

采取上述措施后，施工噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值。
4、固体废物

项目产生的固体废物主要为废纸箱、废零件及安装人员生活垃圾。废纸箱、废零件，外售综合利用；生活垃圾安排专职工人收集并定期委托当地卫生部门统一清运处理。

5、生态环境

项目利用闲置区域进行建设，不会对生态环境产生影响。

6、施工振动环境保护措施

施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等。

综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响，均为短期的、项目建成后，影响即可自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要落实对施工产生的废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。



	运营
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	一、废气
1、治理设施情况
本项目污水处理站在运营过程中的废气主要为恶臭气体，污染物包括氨、硫化氢和臭气浓度。本项目污水处理站为一体化设备，污水处理站年工作时长为7200h，污水处理站采用全封闭措施。
本项目废气治理措施见下表。
表4-1 治理措施一览表

序号

产排污

环节

污染物

种类

排放

形式

治理设施

治理工艺

处理

能力

收集

效率

去除

效率

是否为可行技术

m3/h

%

%

1
无组织废气

氨、硫化氢、臭气浓度
无组织
污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂
/

/

/

是

2、污染物源强分析

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的氨和0.00012g的硫化氢，本项目废水产生量为4.8m3/d，1440m3/a，BOD5的产生浓度为1067mg/L，经计算，氨的产生量为4.763kg/a，产生速率0.00066kg/h；硫化氢的产生量为0.184kg/a，0.000026kg/h。产生量较小，以无组织形式排放，通过污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂可进一步减小异味气体影响。
无组织排放量核算表见表4-2。

表4-2  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量t/a

标准名称

浓度限值(mg/m3)

1

污水处理站
氨
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求
1.5
0.004763
2
硫化氢
0.06
0.000184
无组织排放总计

污水处理站
氨
0.004763
硫化氢
0.000184
采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，计算本项目实施后无组织排放污染源对厂界四周贡献浓度，结果见表4-3。

表4-3    项目实施后无组织厂界贡献浓度一览表  单位：mg/m³
污染源名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

无组织排放废气污染源贡献浓度

氨
0.0002
0.001

0.0001

0.0001
硫化氢
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
由预测结果可知，氨、硫化氢厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。本项目车间密闭，车间外恶臭污染物排放浓度较低，厂界几乎闻不到臭味，臭气浓度＜20（无量纲）。
3、监测计划

根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019），废气监测计划表见下表。

表4-4  废气监测计划一览表

类别

监测点位

项目

监测频次

废气

厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/年

4、结论

本项目废气治理措施可行，废气排放满足标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。

废水影响分析

本项目废水包括生产废水、生活废水，生产废水为湿式破碎废水和热洗废水。生活废水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理后经园区管网排至晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）进一步处理。
废水污染源
（1）生活废水

本项目生活废水产生量为0.56m3/d。生活盥洗废水中污染物主要为pH、SS、COD、BOD5、氨氮，浓度分别为6-9、300mg/m3、350mg/m3、250mg/m3、25mg/m3，项目设置化粪池，经化粪池处理后浓度为pH6-9、COD300mg/L、BOD5220mg/L、SS200mg/L、氨氮24mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。
（2）生产废水

本项目生产废水包括湿式破碎废水和热洗废水。热洗废水产生量为0.24m3/d，湿式破碎废水产生量为3.5m3/d。

本项目原材料为矿泉水瓶，较为清洁，不处理油瓶等难清洗瓶类。湿式破碎废水主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类，产生浓度分别为：6-9、1200mg/L，1000mg/L，600mg/L，20mg/L、30mg/L、3mg/L、30mg/L；热洗废水主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂，产生浓度分别为：6-9、300mg/L，2000mg/L，1200mg/L，30mg/L，45mg/L，3mg/L、40mg/L、30mg/L。
经化粪池处理的生活废水和生产废水经厂区污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+沉淀+调节+污水处理一体机+二沉池”工艺，污水混合后各污染物浓度为：pH6-9、SS 412mg/L、COD 1775mg/L、BOD5 1067mg/L、氨氮28.4mg/L、总氮42.2mg/L、总磷3.0mg/L、石油类36.5mg/L、阴离子表面活性剂24.4mg/L。
表4-5  本项目废水污染物排放情况一览表

产排污环节

废水排放量 m3/d

污染物种类

产生浓度mg/L

产生量t/a

治理设施

排放浓度 mg/L

排放量t/a

处理能力m3/d

治理工艺

治理效率%

是否为可行技术

废水
4.8
pH

6-9
/
10
格栅+沉淀+调节+污水处理一体机+二沉池
/

是

6-9

/

SS
412
0.593 

80
82.4
0.119 
COD

1775
2.556 
80
355
0.511 
BOD5
1067
1.536 
90
106.7
0.154 
氨氮
28.4
0.041 
80
5.68
0.008 
总氮
42.2
0.061 
70
12.66
0.018 
总磷
3.0
0.004 
40
1.8
0.003 
石油类
36.5
0.053 
50
18.25
0.026 
LAS
24.4
0.035 
50
12.2
0.018 
项目废水排放口信息见下表。

表4-6  废水排放口信息一览表

排放口 名称

编号

类型

排放方式

排放规律

排放去向

排放标准

污染物种类

排放浓度
浓度限值mg/L

废水总 排口

DW001

一般排放口

间接排放

间断排放，排放期间流量稳定且有规律

经园区管网排入晋州市城市污水处理厂

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂进水水质要求

pH

6-9
6-9

SS
82.4
200
COD

355
500
BOD5
106.7
165
氨氮
5.68
35
总氮

12.66
50
总磷
1.8
8
石油类
18.25
20
LAS
12.2
20
（3）污水处理站工艺可行性分析

本项目拟建污水处理站设计规模为10m3/d，工艺为“格栅+沉淀+调节+污水处理一体机+二沉池”。
①格栅、沉淀、调节
废水经细格栅自流进入沉淀池、调节池，调节池不仅起水量调节作用，同时对水质起均化作用。格栅和沉淀池可以去除水中部分悬浮物。
②污水处理一体机

污水处理一体机采用水解酸化+好氧工艺，本项目瓶片清洗废水含有清洗粉，通过水解酸化把难降解的高分子物质分解成低分子、溶解性、可生化性强的物质。水解酸化中经驯化后的产酸细菌将成为降解污水高分子有机物的主要细菌微生物，其代谢产物为有机酸。水解酸化池内设生物填料和搅拌装置，池中挂填料，使污泥附着在填料上形成膜，从而增大污水与污泥的接触面积，达到增加泥水接触时间的目的。

污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型组合生物填料，该填料表面积比大，使用寿命长，易挂膜，耐腐蚀，池底采用微孔曝气器，使溶解氧的转移率高，同时具有重量轻，不老化，不易堵塞，使用寿命长等优点。
③二沉池 
处理后出水自流进入二沉池，以进一步沉淀去除有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。经过二沉池沉淀后的出水更清澈透明。二沉池为竖流式沉淀池，采用污泥泵定期将污泥提至污泥消化池内。

厂区废水经上述工艺的污水处理站处理后，外排废水污染物浓度为pH6-9、SS 82.4mg/L、COD 355mg/L、BOD5 106.7mg/L、氨氮5.68mg/L、总氮12.66mg/L、总磷1.8mg/L、石油类18.25mg/L、阴离子表面活性剂12.2mg/L。水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）进水水质要求，经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理。
同时，对照《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019），本项目污水处理站工艺属于废塑料加工行业污水处理的可行技术。
（4）晋州市城市污水处理厂依托可行性分析
晋州市城市污水处理厂（晋州市科环污水处理有限公司）位于石黄高速北侧，晋州市槐树镇龙头村750m处，占地面积53360m2，采用“预处理+水解酸化+A/O工艺+臭氧氧化+曝气生物滤池+高密度沉淀池+转盘滤池+消毒”的组合处理工艺，日处理污水6万m3/d，出水排入滹沱河，污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准和《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。晋州市城市污水处理厂一期工程于2009年12月30日通过环保竣工验收，二期工程于2012年10月29日通过环保竣工验收并投入使用。

目前，本项目到污水处理站之间的污水管网已经铺设完成，项目完全建成后最大排水量为4.8m3/d，仅占晋州市城市污水处理厂处理能力的0.008%，不会给污水处理厂运行负荷带来冲击。因此，本项目污水可依托晋州市城市污水处理厂进行进一步处理。
（5）废水监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）的要求，本项目废水监测计划见下表。

表4-7  废水监测计划一览表

类别

监测点位

项目

监测频次

废水
厂区总排放口（DW001）
流量、pH值、COD、氨氮
1次/月
BOD5、SS、总磷、石油类
1次/半年
三、声环境影响分析

1、预测模型

本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。其计算公式如下：

1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

Lp(r)=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中：Lp(r)——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：

Lp1——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw——声源的倍频带声功率级，dB；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q——指向性因子；

R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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②预测点的噪声预测值
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

4)噪声预测点位
预测本项目噪声源对厂界噪声贡献值，并计算厂界噪声预测值。

2、噪声源强

本项目产生的噪声主要来源开包机、粉碎机等，噪声级在70-85dB(A)之间。本项目噪声源的源强见下表。

表4-8  本项目噪声源参数一览表

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

（声功率级（dB(A)）
声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声

X

Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m

生产车间

开包机
/
80
低噪音设备、厂房隔声、基础减振等措施
35.49
40.64
1.2
5

66
昼间、夜间
25

41

1

上料绞龙
/
80
38.93
46.38
1.2

4
68
25

43

1

上料绞龙
/

80
39.12

42.36

1.2

4
68
25

43
1

上料绞龙
/

80
39.12

39.68

1.2

4
68
25

43
1

上料绞龙
/

80
38.93
36.24
1.2

6
64.4
25

39.4

1

上料绞龙
/

80
38.93
32.8
1.2

6
64.4
25

39.4

1

上料绞龙
80
38.93

48.29

1.2

6
64.4
25

39.4
1

上料绞龙
80
38.74

50.39

1.2

4
68
25

43
1

上料绞龙
/

80
38.9
44.32
1.2

5

66
25

41

1

上料绞龙
/

80
39.01
38.39
1.2

5

66
25

41

1

上料绞龙
/

80
39.12
34.88
1.2

4
68
25

43

1

光选机
/

75
47.1
41.14
1.2

6
59.4
25

34.4

1

脱标机
/

80
56.6
41.89
1.2

6
64.4
25

39.4

1

脱标机
/

80
55.68
38.01
1.2

4
68
25

43

1

上料风机
/

85
61.73
45.62
1.2

5

71
25

46

1

上料风机
/

85
61.73
43.13
1.2

5

71
25

46

1

上料风机
/

85
62.1
41.08
1.2

5

71
25

46

1

上料风机
/

85
61.89
38.87
1.2

4
73
25

48

1

上料风机
/

85
62.1
37.15
1.2

4
73
25

48

1

上料风机
/

85
61.89
34.93
1.2

4
73
25

48

1

粉碎机
/

85
68.63
45.78
1.2

6
69.4
25

44.4

1

粉碎机
/

85
68.96
43.67
1.2

6
69.4
25

44.4

1

粉碎机
/

85
69.23
41.3
1.2

6
69.4
25

44.4

1

粉碎机
/

85
68.79
39.09
1.2

6
69.4
25

44.4

1

粉碎机
/

85
68.74
37.52
1.2

4
73
25

48

1

粉碎机
/

85
68.25
34.93
1.2

5

71
25

46

1

打包机
/

75
37.03
77.53
1.2

4
63
25

38

1

打包机
/

75
37.03
71.85
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
75.88
42.38
1.2

5

61
25

36

1

上料输送带
/

75
76.07
39.01
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
77.89
47.49
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
81.26
47.67
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
76.98
57.06
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
80.99
57.61
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
77.34
63.9
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
79.8
64.54
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
77.25
72.29
1.2

4
63
25

38

1

上料输送带
/

75
79.53
72.47
1.2

5

61
25

36

1

甩干机
/

75
80.53
44.11
1.2

5

61
25

36

1

甩干机
/

75
80.53
41.65
1.2

5

61
25

36

1

甩干机
/

75
80.72
39.92
1.2

4
63
25

38

1

甩干机
/

75

80.44

38.19

1.2

6
59.4
25

34.4
1

甩干机
/

75

80.63

36.18

1.2

6
59.4
25

34.4
1

甩干机
/

75

73.88

61.07

1.2

6
59.4
25

34.4
1

甩干机
/

75

76.07

61.44

1.2

6
59.4
25

34.4
1

甩干机
/

75
78.89

60.89

1.2

4
63
25

38
1

甩干机
/

75

81.35

60.71

1.2

6
59.4
25

34.4

1

甩干机
/

75

83

60.52

1.2

6

59.4
25

34.4

1

静电涡选
/

70
65.85

80.13

1.2

6

54.4
25

29.4

1

静电涡选
/

70
66.49

76.85

1.2

6

54.4
25

29.4

1

材质机
/

70
53.45

80.22

1.2

6

54.4
25

29.4

1

材质机
/

70
53.27

78.03

1.2

6

54.4
25

29.4

1

材质机
/

70
53.73

75.75

1.2

6

54.4
25

29.4

1

材质机
/

70
53.73

72.74

1.2

8
52
25

27

1

材质机
/

70
53.36

70.55

1.2

8
52
25

27

1

材质机
/

70
54.37

68.64

1.2

8
52
25

27

1

色选机
/

75
45.89

77.94

1.2

5
61
25

36

1

色选机
/

75

45.7

75.84

1.2

5

61
25

36

1

色选机
/

75

45.98

74.11

1.2

5

61
25

36

1

色选机
/

75

46.07

71.74

1.2

5

61
25

36

1

吨包器
/

75

40.32

80.13

1.2

4
63
25

38

1

吨包器
/

75

40.42

77.39

1.2

4
63
25

38

1

吨包器
/

75

40.05

74.75

1.2

4
63
25

38

1

吨包器
/

75

40.14

71.1

1.2

4
63
25

38

1

风选机
/

80
75.04

82.21

1.2

6
64.4
25

39.4

1

风选机
/

80

78.17

82.54

1.2

6

64.4
25

39.4

1

风选机
/

80

80.88

82.46

1.2

6

64.4
25

39.4

1

风选机
/

80

75.37

79.41

1.2

6

64.4
25

39.4

1

风选机
/

80

78.51

80.17

1.2

6

64.4
25

39.4

1

风选机
/

80

81.22

80.09

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

74.95

76.62

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

78.85

77.29

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

81.81

78.23

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

75.46

74.08

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

79.44

74.75

1.2

5
66
25

41

1

风选机
/

80

82.74

74.42

1.2

5
66
25

41

1

水泵
/

85
76.14

52.23

1.2

7
68.1
25

43.1

1

水泵
/

85
81.81

52.65

1.2

7
68.1
25

43.1

1

表中坐标以厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
3、噪声影响及达标分析

表4-9  噪声预测结果一览表    单位：dB(A)

项目

点位

贡献值dB(A)

标准值dB(A)

东厂界

昼间
52.3
65
夜间
52.3
55
南厂界

昼间
47.8
65
夜间
47.8
55

西厂界

昼间
46.5
65
夜间
46.5
55

北厂界

昼间
47.1
65
夜间
47.1
55

经预测，项目建成后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。

4、噪声污染源监测计划

表4-10  噪声监测计划
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四至
等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

四、固废环境影响分析

项目产生的固体废物为废包装材料、废标签纸、废瓶盖、分选杂瓶、杂塑料碎片、废金属、污水站污泥、废润滑油、废润滑油桶和生活垃圾。其中废润滑油、废润滑油桶属于危险废物。

（1）一般固体废物
拆包产生的废打包带和清洗产生的废清洗粉包装袋等废包装材料产生量为2t/a，废标签纸产生量约为600t/a，废瓶盖产生量约为1800t/a，分选杂瓶产生量约为40t/a，杂塑料碎片产生量约为40t/a，废金属产生量约为0.2t/a，统一收集后外售综合利用。
本项目污水处理站污泥的产生量为10t/a，交环卫部门处理。

表4-11  一般固体废物产生及转运情况一览表

序号

名称

废物种类

废物代码

产生量

产生工序

形态

产废周期

最大贮存量

转运

频次

污染防治措施

1

废包装材料

SW17
900-003-S17
2t/a

开包、热洗
固态

1天
0.5t

每月
收集后外售综合利用
2
废标签纸
SW17

900-003-S17

600t/a
脱标、风选
固态

1天
20t
5天
3
废瓶盖
SW17

900-003-S17

1800t/a
一次清洗
固态

1天
30t
5天

4
分选杂瓶
SW17

900-003-S17

40t/a
光选
固态

1天
2t
5天

5
杂塑料碎片
SW17

900-003-S17

40t/a
静电涡选、材质分选
固态

1天
2t

5天

6

废金属
SW17

900-002-S17

0.2t/a
静电涡选
固态

1天
0.1t
每月

7

污水站污泥
SW59

900-009-S59

10t/a

污水处理
固态

1年
0.5t
每月
交环卫部门处理
项目对一般工业固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。项目建设一般固废暂存间1座，用于一般工业固废贮存，面积为60m2，最大储存能力约60t。
本项目建成后，一般固废定期转运最大存储量不超过60t。一般固废暂存间可满足一般工业固体废物的暂存需求。一般固废间采取一般防渗，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不对周围环境造成二次污染，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的有关规定。
（2）危险废物
①危废产生情况
废润滑油（危险废物类别为HW08，废物代码为900-214-08）产生量约为0.25t/a，即产即清，密闭桶装存放在危废间，定期交有资质单位处置；

废润滑油桶（危险废物类别为HW08，废物代码为900-249-08）产生量约为0.01t/a，即产即清，存放在危废间，定期交有资质单位处置；
表4-12    本项目危险废物产生及贮存情况一览表

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码

产生工序

主要成分
形态
危险特性

产生量

产废周期

污染防治措施

废润滑油
HW08
900-214-08
设备维护

有机物
液态
T，I
0.25t/a
每月

危废间暂存，定期交有资质单位处理

废润滑油桶
HW08
900-249-08
设备维护

有机物
固态
T，I
0.01t/a

每月

②危废暂存间建设

项目在原料库西侧建设一间5m2危废间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，结合项目具体情况，确定本项目危废间建设方案如下：

a.危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施；

b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

c.危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施；

d.危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理；

e.危废间内外均需设置危险废物标识。

本项目危险废物贮存场所基本情况具体见表4-13。

表4-13    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废润滑油
HW08
900-214-08
厂区西侧
5m2
桶装密闭储存
5t

半年

2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
加盖密封存储
③危险废物包装、贮存管理要求

危险废物在危废暂存间暂存，以专用包装袋或包装桶密封储存。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

④“四防”措施

危废间地面进行防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，确保防渗系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

⑤危险废物外运管理要求

按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。

（3）生活垃圾
职工生活垃圾按照每人0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为10人，生活垃圾的产生量为1.5t/a，统一收集后交由环卫部门处理。

经过上述措施后，项目危险固体废物储存能够得到有效控制，且项目产废量较小，对环境影响较小。

五、地下水及土壤环境影响分析

本项目在现有厂房内进行建设，根据生产功能分区的不同，分别进行防渗。重点防渗区：危废间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，污水处理站进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；一般防渗区：生产车间、库房进行基础防渗处理，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区：除绿化用地外其他非污染区域进行一般地面硬化。
本项目所产生的废水全部排入市政污水管网，危废间进行重点防渗，不存在地下水和土壤污染源和污染途径。因此，本项目不会对周围地下水和土壤环境产生明显影响。

综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。

6、生态环境

本项目位于河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东，利用旧厂房，新增设备，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变旧厂房现状，周边无生态环境保护目标。项目实施后不会对周边生态环境产生影响。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》（试行）进行环境风险影响分析，本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，涉及的环境风险物质主要为危险废物。

（1）环境风险潜势初判

项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表4-14。

表4-14   项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在

总量qn/t

临界量

Qn/t

q/Q值

Q值划分

1

废润滑油
/

0.25
50
0.005
Q＜1

2
废润滑油桶
/

0.01
50
0.0002
项目Q值Σ
0.0052
根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，做简单分析。

（3）环境风险识别

项目环境风险及环境影响途径识别表见表4-15。

表4-15   项目环境风险及环境影响途径识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环 境敏感目标

1

危废暂存间

废润滑油、废润滑油桶
危险废物
危险物质遗撒、火灾、引发伴生/次生污染排放

大气、地下水

企业员工

（4）环境风险分析

本项目一旦发生废润滑油、废润滑油桶遗撒或引发火灾产生的伴生/次生污染等，对厂区及周边工作人员造成一定影响，所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。本项目不会发生爆炸及毒性物质扩散环境风险事故，故不会对附近居住区居民产生明显影响。

（5）风险防范措施和应急要求

A.安全管理机构及制度

按规定建立安全管理机构，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

B.安全防范措施
①对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏。

②日常工作中要做好安全检查，不留死角，设备要定期检修，发现问题及时采取补救措施。

③加强危废暂存间管理，定期检查专用危废储存桶是否有泄漏。

④严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

⑤危废暂存间旁放置消防设施，包括手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。配备人员防护设施。

根据安全管理部门要求，企业应加强生产安全管理，增强安全意识，经常检查，杜绝事故发生，做到发生事故时能迅速作出处理措施，确保职工生命安全。本项目环境风险在可接受范围内。

（6）分析结论

本项目风险物质为废润滑油、废润滑油桶、沉淀池污泥，生产过程中可能发生遗撒或引发火灾产生的伴生/次生污染等，对厂区及周边工作人员造成一定影响，项目在采取风险防范措施要求后，环境风险在可接受范围内。

表4-16    环境风险简单分析内容表

建设项目名称

石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目
建设地点

河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东
地理坐标

经度

115°0′37.997″
纬度

38°0′43.801″
主要危险物质及分布

主要危险物质：废润滑油、废润滑油桶；分布：危废暂存间。

环境影响途径及危害后果（大气、地下水等）

废物泄漏后及时进行收集清理。若发生火灾，产生的次生污染（CO、烟尘）存在污染局部环境空气质量的可能性。

风险防范措施要求

①对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏。

②日常工作中要做好安全检查，不留死角，设备要定期检修，发现问题及时采取补救措施。

③加强危废暂存间管理，定期检查专用危废储存桶是否有泄漏。

④严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

⑤危废暂存间旁放置消防设施，包括手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。配备人员防护设施。

8、环境管理

尽管本工程发生风险事故的可能性较低，但在管理上仍不可掉以轻心，应严格落实各项风险防范措施，使得风险事故发生的概率降低，重特大事故坚决杜绝，一般事故得到有效控制。

加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，本项目应根据生产运营特点、污染物排放特征及治理难易程度，制定环境管理制度和环境监测计划。

①环境管理

企业的环境管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善企业的环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规，政策的组织保障。对企业的生产进行有效的监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施运行的效果，以及厂区周围区域环境质量的变化，为制定防治污染对策，强化环境管理提供科学依据。同时，随着企业生产规模的不断扩大和污染防治任务的逐年加重，对水、气、噪声和固废污染源监控程度的提高，更需要有一个熟悉和贯彻执行环保政策，法规和环保治理技术的组织管理机构。

结合本项目的实际状况，建议设置专门的环保管理机构。公司领导必须亲自抓环保，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作；公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员；各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。

项目建设完成后应及时完善排污许可。

②排污口规范化设置

企业应当按照中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌。排污口规范化管理要求见下表。

表4-17   排污口规范化管理要求表

项目

主要要求内容

基本原则

1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点；

3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；

4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

技术要求

1、排污口设置应按照环监〔1996〕470号文要求，实行规范化管理。

立标管理

1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处；

3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；

4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。

环境保护图形标志见下图。
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9、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织废气
	氨
	污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	废水总排口
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂
	生活废水经化粪池处理后与生产废水一起排入污水处理站处理，达标处理后经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂进水水质要求

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声等。
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装材料
	外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	废标签纸
	外售综合利用
	

	
	废瓶盖
	外售综合利用
	

	
	分选杂瓶
	外售综合利用
	

	
	杂塑料碎片
	外售综合利用
	

	
	废金属
	外售综合利用
	

	
	污水站污泥
	交环卫部门统一收集处理
	

	
	生活垃圾
	垃圾桶收集交环卫部门统一收集处理
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）

	
	废润滑油
	专用容器收集后，暂存于厂区危废暂存间内，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废润滑油桶
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目在现有厂房内进行建设，根据生产功能分区的不同，分别进行防渗。重点防渗区：危废间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，污水处理站进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；一般防渗区：生产车间、库房进行基础防渗处理，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区：除绿化用地外其他非污染区域进行一般地面硬化。

	生态保护措施
	本项目利用旧厂房，新增设备，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变旧厂房现状，不涉及。

	环境风险
防范措施
	①对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏。

②日常工作中要做好安全检查，不留死角，设备要定期检修，发现问题及时采取补救措施。

③加强危废暂存间管理，定期检查专用危废储存桶是否有泄漏。

④严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

⑤危废暂存间旁放置消防设施，包括手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。配备人员防护设施。

	其他环境
管理要求
	①项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 

②排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部部令第11号），建设单位需在发生实际排污行为之前，应办理排污许可证。 

③建设项目竣工后，项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 




六、结论
	综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	NOX
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	非甲烷总烃
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	颗粒物
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	废水
	COD
	--
	--
	--
	0.511t/a
	--
	0.511t/a
	+0.511t/a

	
	NH3-N
	--
	--
	--
	0.008t/a
	--
	0.008t/a
	+0.008t/a

	
	总氮
	
	
	
	0.018t/a
	
	0.018t/a
	+0.018t/a

	
	总磷
	
	
	
	0.003t/a
	
	0.003t/a
	+0.003t/a

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	--
	--
	--
	2t/a
	--
	2t/a
	+2t/a

	
	废标签纸
	
	
	
	600t/a
	--
	600t/a
	+600t/a

	
	废瓶盖
	
	
	
	1800t/a
	--
	1800t/a
	+1800t/a

	
	分选杂瓶
	
	
	
	40t/a
	--
	40t/a
	+40t/a

	
	杂塑料碎片
	
	
	
	40t/a
	--
	40t/a
	+40t/a

	
	废金属
	--
	--
	--
	0.2t/a
	--
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	污水站污泥
	--
	--
	--
	10t/a
	--
	10t/a
	+10t/a

	危险废物
	废润滑油
	--
	--
	--
	0.25t/a
	--
	0.25t/a
	+0.25t/a

	
	废润滑油桶
	--
	--
	--
	0.01t/a
	--
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	--
	--
	--
	1.5t/a
	--
	1.5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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