晋州市俊恒塑料制品有限公司年产600万个塑料包装瓶新建项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市俊恒塑料制品有限公司年产600万个塑料包装瓶新建项目
（2）建设单位：晋州市俊恒塑料制品有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市小樵镇北旺村工业路与向阳街交叉口北行550米路东，中心地理坐标为东经115度07分55.201秒，北纬38度07分24.359秒。本项目东侧为空地，南侧为道路，隔路为空置厂房，西侧为厂房，北侧为厂房。距离最近敏感点为厂区南侧575m的北旺村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
（5）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资的8%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，不新增占地面积，不新增建筑面积，不改变厂房现状。设备名称及数量：吹塑机10台、混料机2台、贴标机1台、水冷机1台、空压机1台。主要原辅料：聚乙烯颗粒、色母颗粒、标签、包装袋。本项目建成后，全厂年产600万个塑料包装瓶。

2、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中限制类和淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在晋州市行政审批局进行备案，备案编号：晋行审投资备字〔2026〕022号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3、环境影响结论
（1）废气

本项目废气主要为吹塑成型废气和无组织废气。吹塑成型废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，最后由15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气主要为未收集的废气，项目通过车间密闭等措施控制其对周围环境的影响。

本项目有组织非甲烷总烃废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“塑料制品制造”排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；

本项目厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值。

（2）废水

本项目废水主要为设备冷却水和生活污水。设备冷却水循环使用不外排；生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声

本项目噪声主要为生产设备及风机运行时产生的噪声。项目通过选用低噪声设备、加装隔声垫、风机软连接等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为下脚料、不合格品，标签废料、废包装袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶以及职工生活垃圾。下脚料、不合格品，标签废料、废包装袋收集后定期外售处理；废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶为危险废物，收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾参照执行《中华人民共和国生态环境法典》的防治规定要求。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO₂：0t/a；NOx：0t/a；VOCs：0.220t/a。  

5、综合结论
综上所述，项目选址合理，建设符合国家当前产业政策要求，项目采取了较为完善的污染治理措施，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

