晋州誉瑞汽车用品有限公司年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套、汽车坐垫5万套项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州誉瑞汽车用品有限公司年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套、汽车坐垫5万套项目
（2）建设单位：晋州誉瑞汽车用品有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市营里镇胡士庄寨村村北，厂区中心坐标为东经115度06分55.182秒，北纬37度50分27.570秒。厂区东侧、西侧为闲置厂房，南侧隔乡道为鑫地线缆有限公司，北侧隔乡道为空地，距离项目最近敏感点为厂区东南侧410m处的胡士庄村。本项目厂址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

（5）项目投资：项目总投资1800万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.67%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用旧厂房新建项目，总占地面积8000平方米，建筑面积7500平方米。设备名称及数量：挤出机 6 台、定型机4台、牵引机8台、裁片机4台、烘箱15台、吸塑真空泵10台、压力机5台、边角料破碎机3台、撕碎机10台、淋膜压延机2台、收卷机4台、挤出淋膜设备2台、数控全自动裁床20台、拼接缝纫机40台、包边缝纫机60台、喷绘机2台、高频热合机10台、热熔压力裁断机10台。主要原辅料：LDPE（环保）塑料颗粒、TPE颗粒、PP颗粒、LLDPE（环保）塑料颗粒、HDPE颗粒、圆绒地毯、针刺无纺布、壁虎爪、纱线、绣花复合卷材、XPE卷材、PVC超纤革、复合革XPE卷材、色母、高强度线、橡胶护板、环保水性油墨、PE薄膜。本项目建成后，全厂年产TPE脚垫50万套、TPE后备箱垫50万套、皮革模压脚垫20万套、汽车地毯5万卷、皮革拼接脚垫10万套、汽车坐垫5万套。
2、产业政策符合性

本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类或淘汰类，属于允许类；不在《市场准入负面清单（2025版）》之列；2026年9月23日已在晋州市行政审批局备案（晋行审投资备字〔2026〕731号）。
3、环境影响结论
废气

本项目废气主要为TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑废气、汽车坐垫热合废气与皮革模压脚垫喷绘废气、皮革拼接脚垫喷绘废气；破碎工序废气；皮革模压脚垫加热、热压、热合、复合废气、皮革拼接脚垫热合废气、汽车地毯挤出、复合废气及无组织废气。

TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑、汽车坐垫热合与皮革模压脚垫喷绘、皮革拼接脚垫喷绘工序主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯、HCl、臭气浓度，采用集气罩进行收集后引入水喷淋+两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA001排放；皮革模压脚垫加热、热压、热合、复合、皮革拼接脚垫热合、汽车地毯挤出、复合工序主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度，采用集气罩进行收集后引入两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA003排放；破碎工序产生的颗粒物采用集气罩收集经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放。无组织废气主要为未收集废气，通过采取加强厂房密闭等措施减少对周围环境产生的影响。

TPE脚垫、TPE后备箱垫挤出、吸塑、汽车坐垫热合与皮革模压脚垫喷绘、皮革拼接脚垫喷绘工序排放的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表1塑料制品制造业要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求，苯乙烯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5大气污染物特别排放限值要求；HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。皮革模压脚垫加热、热压、热合、复合废气、皮革拼接脚垫热合废气、汽车地毯挤出、复合工序排放的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表1塑料制品制造业要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求。破碎工序中有组织颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单中表5大气污染物特别排放限值。无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2025）表2要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级恶臭污染物厂界标准值。
（2）废水
本项目冷却水循环使用不外排；喷淋用水循环使用，定期作危废交资质单位处置。本项目废水为职工生活污水，排入厂区化粪池，化粪池定期进行清掏，不外排。

（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备，基础减振、厂界隔声等措施控制噪声对周围声环境产生的影响。

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固废

本项目固废主要有TPE脚垫、TPE后备箱垫修边产生下脚料、废包装袋、皮革模压脚垫修边下脚料、皮革拼接脚垫裁切下脚料、皮革模压脚垫不合格产品、皮革拼接脚垫不合格产品、汽车坐垫热合、包边下脚料、除尘灰、废布袋；废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废油墨桶、喷淋废液；职工生活垃圾。

一般固废包装袋、皮革模压脚垫修边下脚料、皮革拼接脚垫裁切下脚料、皮革模压脚垫不合格产品、皮革拼接脚垫不合格产品、汽车坐垫热合、包边下脚料、除尘灰、废布袋集中收集后外售；TPE脚垫、TPE后备箱垫修边产生下脚料破碎后回用于生产。危废废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废油墨桶、喷淋废液分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理。职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾处置执行《河北省固体废物污染环境防治条例》要求进行管理。

4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0.01t/a、VOCs：0.297t/a。

5、综合结论
综上所述，该项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。
