兰升生物科技集团股份有限公司关于

年产30000吨农药制剂新建项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：兰升生物科技集团股份有限公司年产30000吨农药制剂新建项目

（2）建设单位：兰升生物科技集团股份有限公司

（3）建设性质：扩建。
（4）建设地点：河北省石家庄市晋州市河北晋州经济开发区马于工业园区
（5）项目投资：项目投资6000万元，环保投资为200万元，占总投资的3.3%。

（6）建设内容及规模：本项目总占地面积3288平方米，总建筑面积3300平方米。项目分三期建设，项目完成后总体年产30000吨农药制剂。

2、产业政策符合性

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目所生产的产品属于高效、安全、低毒类农药制剂，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的禁止、限制类、鼓励类建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

（2）《市场准入负面清单（2025版）》符合性分析

本项目所生产的产品为高效农药制剂，不在市场准入负面清单内，产品符合《市场准入负面清单（2025版）》文件要求，为允许建设类。

（3）与《环境保护综合名录》（2021年版）符合性分析

本项目所生产的农药制剂产品不在《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染”或“高环境风险”产品之列，符合《环境保护综合名录》（2021年版）文件要求。

（4）与《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）符合性分析

本项目所生产的农药制剂产品均不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中“两高”项目，属于允许类，符合《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》文件要求。

（5）农药产业政策（工联产业政策[2010]第1号）符合性分析

根据《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）文件，“确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区和环境敏感区；对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力；重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂。”

本项目位于河北晋州经济开发区马于工业园区，占用土地性质为规划的三类工业用地，符合土地利用规划。本项目主要为高效农药制剂制造，属于化工行业，位于园区规划的化工产业区，符合产业布局规划要求。此外，本项目所生产的产品为高效农药制剂，符合《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）相关要求。

（6）与《国家禁限用农药名录（2026版）》符合性分析

本项目所生产的农药制剂产品均不在《国家禁限用农药名录（2026版）》中，故本项目建设符合《国家禁限用农药名录（2026版）》文件要求。

（7）与《农药生产许可管理办法》符合性分析

根据《农药生产许可管理办法》（2025年7月15日农业农村部令2025年第3号修订）：“新设立化学农药生产企业或者非化学农药生产企业新增化学农药生产范围的，应当在省级以上化工园区内建厂；新设立非化学农药生产企业、家用卫生杀虫剂企业或者化学农药生产企业新增原药(母药)生产范围的，应当进入地市级以上化工园区或者工业园区。”

本项目在现有厂区内建设，项目厂址所在位置为河北晋州经济开发区马于工业园，为我省第一批化工园区，符合《农药生产许可管理办法》中选址要求。

此外，兰升公司针对本项目安全准入进行了联合审查，且石家庄市安全生产委员会办公室于2025年6月25日为该项目安全准入联合审查出具了同意的意见函，认定该项目具备安全准入条件，认定文件见附件。

综上，本项目建设符合国家、行业及地方规定的相关产业政策要求，且已在河北晋州经济开发区行政审批局进行了备案，备案编号为：晋开审投资20260915128。
环境影响结论

废气

有组织废气

本项目生产过程中会产生TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢以及臭气浓度。

固体投料废气、粉碎废气、干燥废气、固体包装废气所含颗粒物经密闭管道/密闭操作间负压收集后引入“脉冲布袋除尘器”进行处理，由排气筒P1排放。执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级要求。液体投料废气、液体包装废气所含TVOC、非甲烷总烃经密闭管道/密闭操作间负压收集后引入“过滤棉+两级活性炭吸附装置”进行处理，并由排气筒P2排放。执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”挥发性有机物有组织排放限值，《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级要求；TVOC执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值。污水处理站废气所含非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度经负压收集后引入“碱喷淋+生物除臭+除雾”进行处理，并由排气筒FQ004排放。非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”挥发性有机物有组织排放限值，同时执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级要求；氨、硫化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。危废间废气所含非甲烷总烃、臭气浓度经负压收集后引入“两级碱洗+RTO+碱洗”进行处理，由排气筒FQ002排放。执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“农药制造”挥发性有机物有组织排放限值，《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级要求；TVOC执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。

无组织废气

厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《农药制造工作大气污染物排放限值》（GB39727-2020）中无组织排放控制要求；厂界氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建排放限值。

（2）废水

本项目不新增生活污水，生产废水排入南厂区污水处理站，经南厂区污水处理站处理达标后与北厂区尾水共用一个总排污口经园区污水管网排入马于园区污水处理厂处理，经马于污水处理厂处理达标的尾水排入晋州市城市污水处理厂最进一步处理。执行《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1间接排放标准以及马于园区污水处理厂进水水质标准。

（3）噪声

本项目噪声源主要为各种机械设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声等措施来进行降噪。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。
（4）固废

在建工程固体废物分为一般固废、危险废物以及生活垃圾。一般固废为未沾染化学品的废包装，暂存于南厂区在建一般固废暂存间，外售综合利用；危险废物包括沾染化学品的废包装、除尘灰、废布袋、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶以及污水处理站污泥暂存于南厂区在建危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；生活垃圾由环卫部门统一收集，统一处置。执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求。
4、综合结论
本项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，执行总量控制要求，对周围生态环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备生态环境可行性。                                                                                                                                                                             
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