晋州市100兆瓦砼钢结合风储一体化示范项目（重新报批）基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：晋州市100兆瓦砼钢结合风储一体化示范项目（重新报批）

（2）建设单位：晋州市建投风力发电有限公司

（3）建设性质：新建
（4）建设地点：本项目位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇、营里镇，风电场占地范围东经115度1分33.919秒-115度8分6.771秒,北纬37度48分39.492秒-37度51分42.761秒，升压站场址中心地理坐标为东经115度2分8.917秒，北纬37度51分22.840秒。本项目风机选址区不涉及自然保护区、生态红线、水源保护地等环境敏感区、永久基本农田，不涉及国家重点保护野生动植物。
（5）项目投资：项目总投资62343.34万元，其中环保投资330万元，占总投资的0.53%。

（6）建设内容及规模：本项目永久征地面积为20184平方米，临时占地总占地面积约147800平方米。本项目拟安装20台单机容量为5MW的风机，规划总装机容量100MW，同时新建1座220kV升压变电站，配置15MW/30MWh储能装置，升压站设计2台容量为100MVA的主变压器，本次安装1台容量为100MVA主变，预留一台100MVA主变扩建位置。项目建成后，预计风电场的年上网电量220183.5MW·h，风电场平均单机上网电量为11009.18MW·h/y，年等效利用小时数为2202小时，平均容量系数为0.251。
2、产业政策符合性

本项目为风力发电项目，不属于《产业结构调整指导目录 (2024年本)》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类；根据《市场准入负面清单（2022年版）》及《河北省禁止投资的产业目录》，本项目不属于其中禁止准入类；本项目为风力发电项目，根据《环境保护综合名录》，不属于其中“高污染、高风险”产品加工项目；本项目已取得石家庄市行政审批局2023年11月20日出具的核准文件《关于晋州市100兆瓦砼钢结合风储一体化示范项目核准的批复》，文件编号：石行审投资核字[2023]234号，符合国家和地方现行产业政策。

3、环境影响结论
废气

本项目施工期废气主要为施工扬尘和燃油机械废气。

施工扬尘通过采用合理安排施工作业时间、洒水抑尘、土方覆盖、苫盖、场地四周设置围挡、建筑材料集中堆放等措施减少对周围环境的影响；施工机械废气通过采取加强车辆保养、确保高效正常运行、定期检修加强运输车辆装载、密闭、冲洗管控、施工临时道路进行平整、压实处理等措施减少对周围环境的影响。

本项目运行期废气主要为升压站产生的油烟废气和一体化污水处理装置产生的臭气。

升压站食堂油烟由集气罩收集后，经油烟净化装置处理，通过烟道引至楼顶排放。一体化污水处理装置产生的臭气通过采取密闭、四周加强绿化、周边种植乔灌木相结合的植被等措施减少对周围环境的影响。

施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限制。运行期一体化污水处理设施（SBR）异味气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染厂界标准值中二级新扩改建要求(臭气浓度20(无量纲)、H2S 0.06mg/m³、NH3 1.5mg/m³)；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求。

（2）废水

本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。

施工管理生活区内设置临时简易水冲厕所收集粪便，简单处理后作为农肥资源化利用，水冲厕所在施工完成后覆土掩埋并植被恢复；生活污水经收集池收集沉淀后，洒水抑尘，不外排。施工废水经收集、沉淀处理后回用或者用于施工场地洒水降尘，不外排。

本项目运行期废水主要为升压站产生的生活污水。

生活污水经化粪池和一体化污水处理设备（采用“沉淀粪池+SBR”工艺）处理后，用于站区绿化和洒水降尘，不外排。

（3）噪声

本项目施工期噪声主要为推土机、挖掘机、运输车辆等运行产生的噪声。通过采取使用低噪声设备，合理安排施工作业时间，对施工区外部采用围档，限制施工车辆行驶速度等措施降低噪声对周边环境影响。

本项目运行期噪声主要为主要为风机旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声以及升压站主变和SVG风扇的噪声。通过采取选用低噪声设备，基础减震、隔声等措施，经距离衰减后降低噪声对周边环境影响。

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中噪声限值；运行期设备产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求，标准值见下表。
（4）固废

本项目施工期固废主要为施工废渣、施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。

施工废渣在风电场区道路的建设中综合利用；建筑垃圾主要包括废砂石、废金属、废钢筋等杂物，废金属、废钢筋回收处理，废砂石用于升压站地基填埋；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门处理。

本项目运行期固废主要为废磷酸铁锂电池、一体化污水处理设备污泥、生活垃圾、废铅酸蓄电池、废润滑油、废油桶、含油抹布、劳保用品、废变压器油。

废磷酸铁锂电池由生产厂家回收处理；一体化污水处理设备污泥、生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理；废铅酸蓄电池、废润滑油、废油桶、含油抹布及劳保用品集中收集在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；废变压器油暂存于事故油池，交由有资质单位处理。

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物存贮执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597—2023），生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年09月施行)中第四章中的相关内容。
生态环境

本项目施工期生态保护措施主要为：严格控制土地占用；控制在施工作业带内、减少占地；用小型运输工具运输、采用环保型设备绿色施工、固废分类回收；植被恢复与施工结合；选择适宜施工时间；施工过程中应表土单独剥离、分层开挖、分别堆放、分别回填，做到三分一回填；及时恢复植被保护生物多样性等。

本项目运行期生态保护措施主要为：施工结束后，对碾压土地进行人工洒水，使土壤自然疏松播种合适的草种；充分利用路旁、建筑物旁以及其它空闲场地，种植适宜当地生长的土著植被，保护场区周围原有绿化环境，定期巡检保证植被覆盖度；及时清理施工现场和恢复遭受破坏地段的自然生境原貌、减少景观变化对野生动物的不利影响；对施工营地占地范围内覆土整治，增加土壤肥力，满足种植要求后由土地所有者进行复种；运行期风机叶片设置警示色、增加警示照明设备，没有达到会影响鸟类飞行高度的风电机不设光源，不安装红色闪光灯，不使用钠蒸汽灯以保护鸟类等。

（6）水土保持措施

本项目水土保持措施主要为：编制水土保持方案，制定水土保护控制目标，采取工程措施、植物措施、临时措施相结合控制水土流量等。

(7)防沙治沙措施

本项目防沙治沙措施主要为：场地平整后，采取砾石压盖，加盖抑尘网，减少水土流失；根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地，减少土地开挖，严格控制施工区域，避免土地过度开挖造成土地沙化；及时回覆表土，及时复垦，因地制宜恢复临时占地地表植被，农田区域尽快恢复种植，及时恢复原有地貌，提高防风固沙能力；在道路两侧和河湖周边，建设城乡一体、功能完善的防护林体系，充分发挥其降噪除尘、防止水土流失、防风固沙等生态功能；加强地下水资源开发利用监督管理，建立科学的用水制度，优化配置和合理调度水资源等。施工结束后，对施工作业区进行定期巡查，补种当地优势作物，泼洒草籽等方式，避免土地沙化加剧；加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作；加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性等。
4、总量控制结论

根据国家有关规定及相关文件要求，结合本项目的排污特点，污染物达标排放总量指标为：SO2：0t/a；NOX：0t/a；废水：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。

5、综合结论
综上所述，晋州市100兆瓦砼钢结合风储一体化示范项目(重新报批)符合产业政策与规划，其产生的各项污染物治理措施合理可行，治理资金落实到位，后期加强污染治理措施和设备的运行管理，本项目对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

