河北贵光电力设备有限公司关于

年产12万套电力安全工器具项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：河北贵光电力设备有限公司关于年产12万套电力安全工器具项目

（2）建设单位：河北贵光电力设备有限公司。
（3）建设性质：新建。
（4）建设地点：晋州市经济开发区赵位园区工业路与忆征街交叉口南行500米路西
（5）项目投资：项目投资14000万元，环保投资为20万元，占总投资的0.14%。
（6）建设内容及规模：本次新建标志牌生产线、工具柜生产线、安全帽生产线、接电线生产线、绝缘梯、绝缘杆等绝缘产品生产线，本项目总占地面积11212.99平方米，总建筑面积8331.15平方米。本次新建标志牌生产线、工具柜生产线、安全帽生产线、接电线生产线、绝缘梯、绝缘杆等绝缘产品生产线，该项目建成后全厂年产安全工器具12万套，产品种类包括:标志牌、安全带、工具柜、安全帽、接地线、绝缘梯、绝缘杆等绝缘产品，年产值15000万元，年耗电62.4万千瓦时。
2、产业政策符合性

（1）项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类项目，因此符合国家产业政策；

（2）项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中规定的禁止准入类或许可准入类。

（3）项目已经河北晋州经济开发区行政审批局备案（备案编号：晋开审投资20260302025）。

综上所述，项目建设符合国家、地方相关产业政策要求。
环境影响结论

废气

喷绘、固化、印字工序废气经集气罩收集，配胶、浸胶、成型工序废气经集气罩收集后引至1套过滤棉处理后，一同引至1套二级活性炭吸附装置处理后，由DA001排气筒排放，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中挥发性有机物有组织排放限值要求。
刻字、裁剪/雕刻、切割、裁毡、分纱、切割、雕刻工序废气经集气罩收集，喷塑工序经集气罩收集滤芯除尘器处理后，一同引至1套布袋除尘器处理后，由DA002排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级（其它、染料尘、玻璃棉尘）排放限值。
注塑、印字、挤出、硫化工序废气经集气罩收集，一同引至1套碱液喷淋塔（自带除湿除雾设施）+二级活性炭吸附装置处理后，由DA003排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业挥发性有机物有组织排放限值。
配料、粉碎、上料工序废气经集气罩收集，一同引至1套布袋除尘器处理后，由DA004排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级（染料尘、其它）排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。
焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后密闭车间内无组织排放，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求。
（2）废水

项目废水主要为职工生活污水，用于厂区地面泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。
（3）噪声

项目运营期产生的噪声主要为生产设备及风机运行噪声，设备噪声值为70-85dB（A）。项目采取选用低噪声设备、设减振基础、厂房隔声等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固废

项目产生的固体废物主要为生产过程产生的废水性油墨桶、废膜、板材边角料、钢板边角料、塑粉包装袋、织带边角料、废包装、塑料边角料、不合格品、缝编毡边角料、废树脂桶、废色浆桶、废固化剂桶、树脂渣、型材边角料、金属边角料、焊渣，除尘器收集的塑粉、除尘灰，除尘器产生的废布袋、废滤芯，活性炭吸附装置产生的废活性炭、废过滤棉，设备维修产生的废润滑油、废润滑油桶，碱液喷淋塔产生的废碱液及职工生活产生的生活垃圾。

废膜、板材边角料、铁板边角料、塑粉包装袋、织带边角料、废包装、缝编毡边角料、型材边角料、金属边角料、除尘灰、废布袋、废滤芯收集后外售；塑粉收集后回用于生产；塑料边角料、不合格品、粉碎后回用于生产；焊接工序焊渣收集后交由具有一般工业固体废物处理资质的单位进行处置。

废水性油墨桶、废树脂桶、废色浆桶、废固化剂桶、树脂渣、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废过滤棉、废碱液收集后暂存危废间，定期由资质单位清运处置。一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准要求；危险废物处置《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。
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4、综合结论
经环境影响技术评估，环评文件和相关附件内容支持环评结论，本项目建设可行。
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