河北盈科气体有限公司关于

15000吨/年电子特气充装及17000吨/年医用气体生产项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：河北盈科气体有限公司15000吨/年电子特气充装及17000吨/年医用气体生产项目

（2）建设单位：河北盈科气体有限公司。

（3）建设性质：新建。
（4）建设地点：河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园区经三街与纬五路交叉口北行100米路西。

（5）项目投资：项目投资15000万元，环保投资为100万元，占总投资的0.6%。
（6）建设内容及规模：本项目总占地面积20021平方米，总建筑面积4825.57平方米，其中一期占地面积为18081平方米，建筑面积4523.07平方米；二期占地面积为1940平方米，建筑面积302.5平方米。本项目分两期建设，一期为15000吨/年电子特气充装、50吨/年乙炔储存、气瓶检测及科研项目；二期为17000吨/年医用气体生产项目。建设完成后全厂年充装15000吨电子特气、年储存50吨乙炔及年产17000吨医用气体。
2、产业政策符合性

（1）本项目位于晋州市经济开发区马于园区经三街与纬五路交叉口北行100米路西，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。

（2）本项目建设完成后，产生的废气、废水、固废和噪声采取治理措施后能够达到排放标准相关要求或合理处置，不会对周围环境产生明显不利的影响。

（3）本项目供水由园区供水管网提供；供电由园区供电系统提供；项目办公室冬季供暖及夏季制冷采用空调。项目供水、供电等能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，土地、能源消耗均未超出区域负荷上限。

（4）本项目不属于《产业结构调整目录（2024年本）》限制类及淘汰类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）“高污染、高环境风险”产品名录中行业，且该项目已在河北晋州经济开发区行政审批局备案。因此项目不在环境准入负面清单内。

综上所述，本项目符合生态环境分区管控政策要求。

环境影响结论

废气

本项目一期、二期投产运营后，产生的废气主要为钢瓶检验时钢瓶内余气（非甲烷总烃）、抛光工序产生的颗粒物和喷涂工序产生的非甲烷总烃及颗粒物、UV打印产生的非甲烷总烃。

有组织废气

抛光废气：抛光过程产生废气经管道收集后，通过布袋除尘器处理，最终由排气筒DA001排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

喷涂废气：本项目喷涂工序会产生非甲烷总烃及颗粒物，喷涂工序在密闭操作间内进行，经管道收集后，通过设备自带的干式漆雾过滤箱+二级活性炭吸附装置处理，最终由排气筒DA002排放。非甲烷总烃、颗粒物排放满足《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB 13/6187-2025）表1涉表面涂装工序的其他行业排放限值要求。
无组织废气

本项目无组织废气涉及钢瓶检验时钢瓶内余气（非甲烷总烃）、抛光工序产生的颗粒物和喷涂工序产生的非甲烷总烃及颗粒物、UV打印产生的非甲烷总烃。

采取厂房密闭，加强有组织收集后，无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

本项目生产过程中不产生废水。废水主要为生活用水，生活污水经化粪池简易处理后由园区市政管网排入马于园区污水处理厂处理，之后排入晋州市城市污水处理厂进行集中处理。绿化用水自然损耗，不外排。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足马于园区污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

本项目运营期产生的噪声主要为生产设备工作时产生的噪声。噪声源为生产设备及环保设备风机，项目选用低噪声设备，采取基础减振、风机安装隔声罩、厂房隔声等措施降噪，再经距离衰减降低噪声对周围声环境产生的影响。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固废

本项目产生的固体废物主要为废胶圈、废角阀、废钢刷、水性漆渣、废水性漆桶、不合格钢瓶、废油墨、废油墨桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废布袋、除尘灰及职工生活垃圾。废胶圈、废角阀、废钢刷交由专业回收公司回收；不合格钢瓶集中收集返回厂家；废油墨、废油墨桶、废机油、废机油桶、废活性炭暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理；水性漆渣、废水性漆桶、废布袋、除尘灰集中收集后外售；职工生活产生的生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及其修改单要求。
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5、综合结论
本项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。                                                                                                                                                                             
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