河北优创电气有限公司关于

年产15万套智能电力电工器材系列产品生产线项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：河北优创电气有限公司年产15万套智能电力电工器材系列产品生产线项目

（2）建设单位：河北优创电气有限公司

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：河北省石家庄市晋州市经济开发区东宿园展鹏街与纺织路交叉口东行550米路北。
（5）项目投资：项目投资22800万元，环保投资为300万元，占总投资的1.32%。
（6）建设内容及规模：本项目为新建项目，总占地面积32008平方米，总建筑面积27802.95平方米，年产15万套智能电力电工器材，年产值30000万元，年耗电50万千瓦时。
2、产业政策符合性

本项目产品为智能电力电工器材系列产品，主要包括安全帽、脚手架扣件配件、标识牌、工器具、开关、绝缘护罩、绝缘梯、绝缘凳、铁附件、铜线、电缆桥架、防坠落、MPP电力管等，属于电力电工器材及配套装备制造产品。不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类建设项目，属于允许类。

本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》中相关要求，不属于禁止准入类项目，不属于许可准入类项目。

2026年7月16日，河北晋州经济开发区行政审批局对本项目进行备案：晋开审投资20260716100。

综上所述，本项目符合国家产业政策及地方产业政策。
环境影响结论

废气

有组织废气

安全帽、脚手架扣件配件注塑废气，绝缘梯、绝缘凳浸透、拉挤废气、标识牌喷绘废气、覆膜废气，防坠落印字废气、喷码废气，铜线挤出废气排气筒废气经1套“二级活性炭吸附”处理后经排气筒DA001排放。注塑废气有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度的排放以及氨的排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准限值要求；标识牌覆膜废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；拉挤废气有组织非甲烷总烃执行《玻璃钢制品工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6189-2025）表1 挥发性有机物有组织排放限值（本项目拉挤工序采用双酚A型环氧树脂作为基体树脂，原材料配方不含苯乙烯单体，固化交联过程无苯乙烯释放，不涉及苯乙烯排放）；有组织环氧氯丙烷、酚类、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；铜线挤出废气有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；氯化氢、氯乙烯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准限值要求；喷绘废气、印字废气、喷码废气有组织非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值；

因合用排气筒，本项目DA001排气筒产生的非甲烷总烃排放浓度从严执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业挥发性有机物有组织排放限值；
电缆桥架固化废气，MPP管挤出塑化、牵引喷码废气经收集后采用“二级活性炭吸附”处理后经排气筒DA002排放。电缆桥架固化废气非甲烷总烃执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1金属制品业限值；MPP电力管挤出塑化、牵引废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造业限值；MPP电力管喷码废气非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2限值。

绝缘护罩模压成型废气经收集后采用“二级活性炭吸附”处理后经排气筒DA003排放。执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1橡胶制品制造业挥发性有机物有组织排放限值以及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值，本项目从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值；臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准限值要求。

安全帽、脚手架扣件配件粉碎废气，标识牌裁剪、雕刻废气，开关钻孔粉尘，绝缘梯、绝缘凳切割废气、打孔废气、铁附件切割粉尘、MPP管切割粉尘经收集后采用“布袋除尘器”处理后经排气筒DA004排放。安全帽、脚手架扣件配件粉碎废气，标识牌雕刻废气，开关（塑料）钻孔粉尘，绝缘梯、绝缘凳切割废气、打孔废气有组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；标识牌裁剪、雕刻废气，开关（金属）钻孔粉尘、铁附件切割废气有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；MPP电力管切割粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5限值。因合用排气筒，本项目DA004排气筒产生的颗粒物排放浓度从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
电缆桥架喷塑粉尘经生产线自带滤芯除尘装置处理后经排气筒DA005排放。执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1金属制品业限值。
无组织废气

厂界内无组织废气包括：非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、氨、臭气。
非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，同时执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值，因限值相同本项目非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；

颗粒物、甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。                       氨、臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

厂区内无组织非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《玻璃钢制品工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6189-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。因限值相同，本项目执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。
（2）废水

本项目无生产废水外排；职工盥洗废水厂区泼洒抑尘，其余生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（3）噪声

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声。采取的噪声控制措施为：厂房隔声、基础减振降噪，选用低噪声设备，风机底座采用减振器，隔声罩等降噪。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界噪声贡献值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（4）固废

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物、生活垃圾。

一般工业固体废物包括：废包装材料、边角料、不合格品 、废金属屑、除尘灰、废粉末涂料、废滤芯、废布袋、废UV灯管，废包装材料、边角料、不合格品 、废金属屑、废滤芯、废布袋暂存于一般固废间，收集后外售；除尘灰于灰斗中暂存，定期外售；废粉末涂料收集后由厂家回收，废UV灯管收集后由厂家回收更换。一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

危险废物包括：环氧树脂和固化剂废包装桶、废油墨瓶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废抹布、废手套、废过滤棉、废活性炭暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

职工生活垃圾由环卫部门统一处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4、综合结论
本项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，执行总量控制要求，对周围生态环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备生态环境可行性。                                                                                                                                                                             
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