石家庄琪赛新材料科技有限公司关于

年生产30000吨聚酯瓶片新建项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：石家庄琪赛新材料科技有限公司年生产30000吨聚酯瓶片新建项目

（2）建设单位：石家庄琪赛新材料科技有限公司

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：河北省石家庄市晋州市晋州镇庞表村村委会北行242米路东

（5）项目投资：项目投资3500万元，环保投资为65万元，占总投资的1.86%。

（6）建设内容及规模：本项目为利用闲置厂房新建项目，总占地面积11000平方米，总建筑面积4000平方米，年产30000吨聚酯瓶片，年产值17000万元，年耗电20万千瓦时。主要设备：开包机、光选机、脱标机、粉碎机、水槽、风选机、材质机、色选机、静电涡选机及其他辅助设备；主要原材料：聚酯瓶及其他辅助材料。
2、产业政策符合性

本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未被列入限制和淘汰类目录中，属于允许类项目。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类；项目已在河北晋州经济开发区行政审批局进行备案，备案编号：晋开审投资20260714096，项目建设符合国家和地方产业政策要求。
环境影响结论

废气

本项目污水处理站在运营过程中的废气主要为恶臭气体，污染物包括氨、硫化氢和臭气浓度。执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求

（2）废水

本项目废水主要为生产废水以及生活污水。生产废水主要为聚酯瓶湿式破碎和清洗废水。生活废水经化粪池处理后与聚酯瓶湿式破碎和清洗废水等生产废水一起进入厂区污水处理站处理后经园区管网排至晋州市城市污水处理厂进一步处理。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和晋州市城市污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
固废

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物、生活垃圾。
一般固体废物包括废包装材料、废标签纸、废瓶盖、分选杂瓶、杂塑料碎片、废金属、污水站污泥。其中废包装材料、废标签纸、废瓶盖、分选杂瓶、杂塑料碎片、废金属外售综合利用，污水站污泥交环卫部门统一收集。处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的有关规定。

危险废物包括废润滑油、废润滑油桶用专用容器收集后，暂存于厂区危废暂存间内，定期交有资质单位处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。    
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5、综合结论
本项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，执行总量控制要求，对周围生态环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备生态环境可行性。                                                                                                                                                                             
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