晋州创合新材料科技有限公司关于

年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目基本情况

1、项目概况
（1）项目名称：晋州创合新材料科技有限公司年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片生产线项目

（2）建设单位：晋州创合新材料科技有限公司

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：河北省石家庄市晋州市经济开发区西紫城村民委员会东行500米路北。
（5）项目投资：项目投资100万元，环保投资为10万元，占总投资的10%。
（6）建设内容及规模：本项目厂区占地面积为4666.9平方米，总建筑面积1361.3平方米，租赁现有闲置厂房，包括1座生产车间、1座办公用房及其他附属设施。购置捏合机、液压机，并配备高效环保治理设施等配套设施。项目建成后年加工3万个石英砂热压石英石水盆、6万片石英砂热压建筑石英石瓦片。
2、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）中规定的限制类、淘汰类项目；亦不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）中禁止类项目，符合产业政策要求。此外，本项目已于2025年4月1日经河北晋州经济开发区行政审批局备案（晋开审投资20250401048）。

综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。
环境影响结论

废气

有组织废气

本项目废气主要为上料、搅拌捏合、压制成型、脱模、晾干修边所产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度。
非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业大气污染物排放限值；苯乙烯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业大气污染物排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘二级标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。
无组织废气

无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘无组织排放监控浓度限值；无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值；无组织苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准。

（2）废水

本项目废水主要为职工生活污水，全部用于厂区泼洒抑尘。厂内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，项目无废水外排。

（3）噪声

本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

（4）固废

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物、生活垃圾。

一般固废：废包装袋、废边角料、不合格品、除尘灰、废旧布袋暂存于一般固废间，集中收集后外售综合利用处置。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
危险废物：不饱和聚酯树脂及固化剂废包装桶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日实施），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规。
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4、综合结论
本项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，执行总量控制要求，对周围生态环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备生态环境可行性。                                                                                                                                                                             
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